COIR-NET 시공시방서

1.  및 시공부위 확인:

작업준비

① 작업예정 법면과 설계도서에 명시된 법면과 일치여부를 확인한다.

② 비탈면의 용수처리 및 붕괴의 원인이 발생되는 요소를 사전에 처리한다

③ 기타 위험요소 및 안전사고에 대비하여 사전에 철저한 현장답사와, 문제발생이 있는 제반사항 일체는 감독원과 협의하여 처리한다.

2. 초류종자 살포(1차)

① 기후 및 현장 토양에 부합되는 초류종자와 첨가제를 혼합한다.

② 면정리가 완료된 시공 법면 면적에 배합이 완료된 초류종자를 살포한다

3. COIR-NET 설치

① 검수가 완료된 COIR-NET를 법면상단으로 운반하여 정리된 법면 상단에서 하단으로 가지런히 늘어놓는다.(단,COIR-NET가 겹쳐지는 부위는 100m/m전후로 overlapping시킴을 원칙으로 한다)

② NET가 설치된 상단 부위부터 조립판을이용한 착지핀을 사용하여 법면에 고정시키되 법면의 굴곡에 맞춰 착지핀과 조립판을을 적절히 사용하여 법면과 NET의 사이에 공백이 생기지 않도록 최대한 노력해야한다.

③ 착지핀이 삽입될 경사각은 하향수직 방향으로 천공하여 핀의 이탈을 방지 하여야 하며,넷트고정용 조립판을 반드시 사용하여 넷트의 이탈을 방지하여야 한다.

④ NET 및 착지핀의 고정이 끝나면 전반적으로 점검하여, 법면의 토사가 노출된곳은 없는지 확인한다.

4. 초류종자 (2차)

살포

① COIR-NET부설후 1차 살포된 초류종자와 동일하게 살포하되, 단 기후와 온도가 적절한 시기를 택하여 살포한다.

5. 현 장 정 리

① 감독원의 공사완료 승인을 득한후, 현장을 정리하고 공사를 마감한다.

② 소정 기간내에 SEED가 발아되지 않을시는 즉시 추가로 살포하여야 한다.