강전 자탐설비 시 방 서

공사명 : 마포대기오염측정소 설치공사

일  시 : 20OO.

업체명 : 서울특별시보건환경연구원

일 반 사 항

1. 총 칙

1) 목 적

본 시방서는 전기공사 및 통신공사 전반에 대한 일반적인 공통 사항으로 강전 자탐 설비의

기술 기준을 규정함을 목적으로 한다.

2) 용어의 정의

(1) 설계 도서라 정함은 도면 및 시방서를 말한다.

(2) 감독원이라 함은 공사 도급 계약서에 명시한 공사 발주자가 본 공사를 위하여 임명하는

관계직원 및 공사 감독자를 말한다.

2. 시공 규준

1) 관계 법규

본 공사는 대한민국 제정령 및 규정 중 다음에 열거한 법령 및 규정

(이하" 관계 법령 " 이라 한다)에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

(1) 전기 사업법 (2) 소방법

(3) 건축법 (4) 한국 공업 규격

(5) 시(도) 조례 (6) 내선 규정

(7) 한국 전력 공사의 각종 기술 기준

(8) 기타 관게 법령

2) 관계 법령의 우선 적용

본 공사에 대한 설계도서가 "관계 법령"과 상이한 부분이 있을 경우에는 "관계 법령"에 따라 시공하여야 하며 공사 중 "관계 법령"이 개정될 경우에는 개정되는 법령에 따라 시공 하여야 한다.

3) 이의에 대한 협의

설계 도서에 명기되지 아니한 사항, 설계 도서의 해석에 이의가 있는 사항 및 현장 형편상 설계 도서대로 시공이 불가능한 부분이 발생할 경우에는 감독원과 협의한 후 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

4) 검 사

시공후 매몰 되거나 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 부분을 시공할 경우에 는 매몰 되거나 은폐되기 전에 감독원의 검사를 받아야 한다.

3.공정표, 시공 계획서, 기타

1) 공정표 및 시공 계획서의 제출

공사 착공 전에 공정표 및 시공 계획서를 감독원에게 제출하여 승인을 받은 후에 착공하여야 하며 착공 후에는 월간 공정표 및 월간 시공 계획서를 작성 제출 하여야 한다.

2) 시공도, 제작도 및 견본도

각 공정 시공전에 시공도, 제작도 및 견본등을 감독원에게 제출하여 승인을 받은 후에 시공하거나 제작에 임하여야 한다.

3) 한전인입비는 전기공사에 포함한다.

4. 기기 및 자재

1) 한국 공업 규격품의 우선 사용

본 공사에 사용하는 모든 기계기구 및 자재는 신품으로서 "특기 사항" 에 없는 것은 공업 표준화법에 의하여 정부가 품질을 보증하는 한국 공업 규격(K.S) 표시 품을 우선 사용 하여야 하며 K.S 표시품이 없는 품목은 전기용품 안전 관리법에 의하여 형식 승인을 받은 전 표시품 및 공산품 품질 관리법에 의하여 품질 검사 에 합격한 품 표시품을 사용하여야 한다.

2) 반입전 검사

본 공사에 사용 하고자 하는 모든 자재는 자재의 현장 반입 전에 견본을 감독원 에게 제출하여 사용 승인을 받은 후에 사용 하여야 한다. 다만 감독원이 견본의 제출이 곤란 하다고 인정하는 품목에 대하여는 제작자의 CATALOGUE 및 제작 도를 제출하여 승인을 받을 수 있다.

5. 시공방법

1) 타 공종 도면의 검토

도면에 표기된 것은 본 공사에 대한 일반적인 범위 정도를 표현한 것이므로 공사 도급자는 건축, 기계 설비, 및 토목 관계 도면등을 충분히 검토하여 조명기구, 각종 OUTLET 또는 각종 전기 기기등의 기계 설비, 건축 토목등의 구조물에 간섭을 일으키지 않도록 시공 하여야 한다.

2) 숙련공에 의한 시공

공사 도급자는 본 공사와 같은 종류의 공사에 경험이 풍부하고 숙련된 작업자를 선별하여 현장에 투입 시공하게 하여야 하며 모든 자재 및 기기는 제작자의 설치 시방서에 의하여 전기적, 기계적으로 완전하게 시공하여야 한다.

6. 공사 기록서 및 준공 도서의 제출

1) 공사 기록서

(1) 공사 기록서에는 다음 사항을 기록하여 감독원에게 매주 제출하여야 한다.

가. 시공 방법

나. 감독원의 지시 사항

다. 감독원과 협의 사항

라. 설계 도서와 상이하게 시공한 부분에 대한 설명

마. 기타 감독원의 요구하는 사항

(2) 준공 후 검사가 곤란하거나 시공 순서가 중요한 공정을 시공할 경우에는 공사 진행 사진을 천연색으로 촬영하여 사진 원판 및 인화 사진을 감독원에 게 제출 하여야 한다.

2) 준 공 도

공사가 준공된 때는 준공 보고서와 함께 아래와 같은 요령에 의하여 작성한 준공도 및 유지 보수에 관한 지도 안내서를 작성하여 감독원에게 제출 하여야 한다.

(1) 준공 도서의 원도는 테두리선이 있는 TRACING PAPER에 연필 그리기로 하고 기재하는 문자,축척,도시 기호 등은 설계 도서에 준하여야 한다.

(2) 준공 도서에 모든 설계 변경 사항을 명확하고 알기쉽게 기재하여야 한다.

(3) 준공도는 원도 및 청사진 그리고 사진을 2부 제출 하여야 한다. 다만 기기 제작도의 원도는 제출 하지 아니 하여도 무방하다.

7. 기존 건물과의 관계

1) 전력 공급 설비

(1) 전력인입은 기존 전기실(지하2층) 저압반에서(LV-1) L-R PNL로 공급하며

이때 기존 E.P.S 를 이용하여 배관한다.

(2) 층간의 입상입하의 전력간선은 기존 CABLE TRAY를 이용하여 F-CV CABLE로

전원을 공급한다.

(3) 전력량계를 전기실 LV-1에 설치하여 모자 계량한다.

(4) 한국전력공사에 필요한 인허가업무는 전기공사업자가 담당한다.

2) 전화 설비 공사

(1) 통신인입은 기존 MDF실에(지상3층) 기존 MDF에서 E.P.S와 CABLE TRAY를

이용되는 측정소의 단자함에 연결한다.

3) 자동화재탐지설비

(1) 자동화재탐지설비인입은 기존 방재센터에서 E.P.S와 CABLE TRAY를 이용하여

증축되는 측정소의 발신기에 연결한다.

(2) 발신기에서 방제센터에 이르는 간선은 HIV 1.6mm x 7이며 배관은 (ST28C)를 사용한다. 무방하다.

가) 유도등 설비

(1) 기존 계단에 통로 유도등과 연결한다.

(2) 간선은 HIV 2.0mm x 3이며, 배관은 (ST16C)를 사용한다.

4) 보완설비

(1) 분전반 및 전화단자함 접지는 기존의 접지와 연접하여 접지한다.