본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

협 력 업체명		한성정밀			검사원		담당	책임자			검사성적서								금아		검사원		담당		책임자
품명			CLAMP				품번		9626 3733			순	검사항목	규격	공차	계측기	검사 주기	검사결과
LOT수량							LOT NO.											X1		X2		X3		X4		X5
												1	외관	찍힘,burr	없을것	육안	자주	양호		양호		양호		양호		양호
												2	치수①	20	±0.2	v/c	“
												3	②	27.4	±0.3	v/c	“
												4	③	7.9	±0.2	v/c	“
												5	④	6	±0.2	v/c	“
												6	⑤	7	±0.5	v/c	“
												7	⑥	9	±0.5	v/c	“
												8	⑦	12	±0.2	v/c
												9	⑧	6.1	±0.2	v/c
												10	⑨
												11
												12
판정	협 력 업 체 검 사 결 과			검사일자		20 년 월 일				특기사항		13
				검사결과		합격 불합격
				검사자									재질	spcc 1.0t	M/S참조
	금아 INTL 품질보증부			검사일자
				검사결과		합격 불합격							표면처리	ZNNIP-A3	성적서참조
				검사자

(주) 金 亞 슈 미 터