검 측 체 크 리 스 트Y

공종 CODE No.	HCM-3B03-C03_1-00	검 측 일 자	년 월 일
공 종	철근콘크리트공사	위치 및 부위
세 부 공 종	바닥 먹메김	도 면 번 호

본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

검 사 항 목	검사기준 (시 방)	검사결과				조치사항
		시공자		감리자
		1차	2차	1차	2차
1. 시공 기준먹선의 정확성 확인 (하부층과 수직, 수평)
2. 가로, 세로 기준먹선의 직각 확인
3. 건물 전체 및 대각선 길이 확인
4. 시공 기준먹선에서 각 지점별 먹 선의 정확성 확인
5. 옹벽두께, 길이선, 모서리의 직각여부 확인
6. 각종 OPEN 부위의 적정여부 확인
7. 먹메김용 SLEEVE는 화장실에 설치하지 않았는지
8. 콘크리트 타설중 중심이탈선 철근 은 바로 잡았는가?
9. 콘크리트표면의 균열은 허용치를 벗어난 것은 없는가?
10. 바닥 LEVEL은 맞는가?
특기사항 :

본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다

시 공 자 점 검	(인)	감 리 원 검 측	(인)
시공자 재점검	(인)	감리원 재검측	(인)