검 측 체 크 리 스 트
공종 Code No.				검측일자			20 년 월 일
공 종	미장공사			부 위 별
세 부 공 종	바닥미장			위 치
검 사 항 목		검사기준 (시방)		검사결과				조 치 사 항
				YES	NO
1. 모르터의 건비빔상태의 퍼기 금지
2. 벽면마감선 및 2중수평먹줄치기 시행여부
3. 바탕처리․청소 후 보온재시공 상태 점검
4. 자갈입도 및 자갈깔기높이 적정여부
5. 메탈라스 품질 및 규격 확인, 깔기 상태 점검 - 100mm 이상 겹침
6. 배합비 준수 여부 - 1:3 된비빔모르터 사용
7. 면고르기(15mm) → 메탈라스깔기 → 감독원 승인 → 정벌시공(15mm)
8. 1차나무흙손질 → 수평규준대밀기 → 2차나무흙손 → 1차쇠륵손마감(1시간경과 물걷힌 후) → 2차쇠륵손마감(2시간경과) → 3차쇠흙손마감(3시간경과)
9. 바닥을 밟아야 할 경우 스폰지화 사용
10. 건비빔모르터나 시멘트를 사용하지 말고 편 모르터의 제물마감이어야 한다
11. 바닥의 평활도확보를 위하여 헬리콥터휘니셔 사용
12. 문틀하부주위의 마감높이는 적정한가? - 문틀이 1cm이상 묻히지 않도록 유의
13. 마감후 출입통제조치 여부 - 통제팻말설치
14. 보양기간 준수 여부 - 최소 3일
시공자 점검	(성명) (인)		감리원 검 측			(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)		감리원 재검측			(성명) (인)----