본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

사무실 내부 개수공사 시방서

Ⅰ. 일반시방서

Ⅱ. 특기시방서

Ⅰ. 일반 시방서

1. 사업 개요

1.1. 사업명 : 다동사옥 4층 내부 개수공사

1.2. 위  치 : 정리금융공사 지상4층

1.3. 목  적 : 4층 사무실로 활용하기 위하여 각종 시설을 개수하여 사용에 편의를 도모하기 위함

1.4. 4층 내부 개수공사 기간 : 계약일로부터 15일간

1.5. 공사내용

1.5.1 공사범위 : 4층(엘리베이터 홀, 사무실내부, 창고 및 휴게실부분--도면 참조)

1.5.2 현 마감상태

◦ 사무실

- 바닥 : 악세스후로아위 타일카펫마감

- 벽체 : 철판위 정전분체도장

- 천정 : 모듈런바&H-BAR위 THK15 암면흡음텍스V.P(CH : 2,600)

◦ 엘리베이터 홀

- 바닥 : 타일카펫마감

- 벽체 : 화강석

- 천정 : M-BAR＋THK9 석고보드위 THK15 암면흡음문양판텍스(CH : 2,600)

◦ 창고 및 휴게실

- 바닥 : 디럭스타일마감

- 벽체 : DRY WALL위 내부 본타일

- 천정 : M-BAR＋THK9 석고보드위 합성수지계 뿜칠(CH : 2,600)

1.6. 공사내역

- 현장설명서 및 도면 참조

1.7. 입찰자격

ㅇ 건설산업기본법에 의한 일반건설업(건축공사업) 등록업체

ㅇ 최근년도 건설공사 업체로 3개소 이상 공사 실적이 있는 업체

ㅇ 부적격업자 등 결격사유가 없을 것

2. 일반사항

2.1. 총칙

2.1.1 본시방서는 정리금융공사 4층 내부 개수공사 전반에 관한 일반적인 공통시방으로 시공상 지켜야 할 기술적인 제반사항을 규정함을 목적으로 한다.

2.1.2 본 공사는 시설공사계약 일반조건 및 건교부 제정 건축공사 일반시방서중 본공사에 해당되는 사항과 특기시방서를 적용하여 시행한다

2.2. 적용범위

2.2.1 본 시방서는 계약조건과 공법 등에 관한 일반적인 사항을 규정하고 일체의 철거, 구매, 설치, 보수, 하자보증 등을 적용한다.

2.2.2 4층 내부 개수공사후 시험, 개통, 성능보장 등을 포함한 부대시설의 공급과  설치작업을 □을□의 책임하에 시행한다.

2.2.3 특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 표준시방서를 기준으로 하며, 설계도서 및 관계법령 등에 의해 별도로 정한 경우를 제외하고 본 시방를 적용한다.

2.2.4 계약이행에 따른 모든 조건은 아래에 열거한 관계법령 및 국내외 공인기관의  규격과 설명서 외에도 각종 관련법규에 부합하여 시공되어야한다.

- 건축법

- 건설산업기본법

- 전기사업법 / 전기공사업법

- 소방법

- 기타관련법규

2.2.5 시공에 있어 시방서 및 설계내역서를 준수하고 내용이 상이하거나 누락 또는 명시되지 않은 사항이 있을 경우에는 감독관과 협의후 처리하여야 한다.

3. 제출서류

낙찰자는 계약후 안정된 물품의 수급을 위하여 계약시 다음의 서류를 제출하여야 한다.

3.1 모든 제품은 정품을 제공하여야 하며 난연 및 방염처리에 대하여는 증명할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.

3.2 시공자는 계약 체결후 현장대리인을 지정하고 공사현장에 필요한 기술자 명단을 감독관에게 제출하여야 한다.

3.3 시공자는 공사 착수에 앞서 본공사와 관련된 세부공정표를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 하며 세부공정표에는 공사일정, 사내출입을 위한 작업자의 신상명세등이 포함되어야 한다.

3.4 계약업체는 공사 후 □갑□과 협의하여 4층 내부 개수공사의 완료에 따른 문서등을 서면 제출하여야 한다.

4. 감독관

4.1 감독관이라 함은 (주)정리금융공사 직원으로 사장으로부터 감독의 임무를 부여받은 자를 말한다.

4.2 시공자는 시공에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독관을 경유하여야 한다.

4.3 시공자는 감독관의 의사를 존중하고 항상 긴밀히 협조하여 설치에 만전을   기하여야 한다.

5. 현장대리인

5.1 시공자는 건설기술관리업법 규정에 의거하여 당해 공사에 적합한 건설산업기술자를 공사 현장에 상주(배치)하여 공사관리를 하여야 한다.

5.2 현장대리인은 화재 및 도난, 소음방지, 위험물 취급 및 자재관리, 안전관리에 철저를 기하여야 한다.

5.3 시공자는 감독관의 요청이 있을 때에는 책임기술자를 교체하여야 한다.

6. 공사 공정계획

6.1 작업의 효율적 수행을 위하여 시공자는 항상 작업진행과 관련하여 감독관과 협의하여야 하며, 주요사항에 대해서는 서면으로 보고해야한다

6.2 본 작업은 시방서와 감독관의 지시에 따라 성실히 시공하여야 하고 호환성및 확장성 등을 충분히 고려하여야 한다.

6.4 감독관은 시공자가 제출한 공정표에서 구간별, 공정별 시공순서와 일정 등 그 내용을 조정할 수 있다.

7. 사용자재 및 기기

7.1 본 4층 내부 개수공사 자재는 시방서에 명기된 제품을 사용하여야 한다.

7.2 시공자는 시공전 기제출한 규격서와 자재의 부합여부를 감독관에게 확인 받은 후 본 작업에 임할 수 있다.

7.3 시공자는 기자재 반출시 감독관의 승인을 받은 후 공사현장으로 반출한다.

8. 현장관리

8.1 공사 시공 중 계약자는 감독관 및 해당 부서의 허가없이 기존 시설물 및 업무에 방해가 되는 공사 행위 또는 시공방법을 사용하여서는 안된다.

8.2 공사 시공 중 건물 또는 기존 시설의 피해가 있을시는 계약자가 원상복구 토록 한다.

9. 이의에 대한 협의

시방서에 명시되지 않았거나, 해석에 이의가 있는 사항, 작업상 설치가 불가능한 부분이 발생할 경우에는 감독관에게 설치목적을 달성할 수 있는 의견을 제시 하고, 지시를 받아 처리한다.

10. 안전관리 및 보안

10.1 시공자는 시공에 있어서 작업자의 안전관리 및 재해방지를 위하여 필요한  안전수칙 준수 및 위험방지책을 강구하여야 하며, 이에 필요한 제반 조치를 하여야 한다.

10.2 공사도중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 때는 즉시 감독원의 지시에 따라  복구 또는 재시공하여야 하며 이에 소요되는 경비는 시공자 부담으로 한다

10.3 본 설치작업에 대한 관련서류는 감독원이 지정하는 자에게만 열람하여야  하며 작업도중에 취득한 사실은 보안을 지켜야 한다.

10.4 시공자는 작업자에 관한 신원조회 등에 대하여 감독원의 요구시 응해야 한다. 또한, 안전사고에 대해서는□을□이 전적으로 민, 형사상 책임을 진다.

11. 시험운용

11.1 설치전 시험성적서 등 제출하여 감독관의 합격 판정을 받아야 한다.

11.2 본 시험에 소요되는 제비용은 공급업체의 부담으로 하며, 감독관 입회하에 각 제품의 기능검사 및 시험을 실시하여야 한다.

12. 하자보증

12.1 하자보증기간은 공사 완료후 검수일로 부터 24개월로 한다.

12.2 □을□은 하자보증 기간동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을   제외하고는 무상하자보증의 책임을 진다.

12.3 만일 하자보증 기간 중 발생한 하자에 대해서 "을"은 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않아야 하며, 하자로 인한 피해가 발생할 시는 "을"이 부담 변상 조치하여야 한다.

12.4 "을"은 24시간 비상연락체계를 유지하여 장애복구에 책임지고 장애(고장)  통보를 받은 시간으로부터 12시간 이내에 "갑"이 요구하는 필요한 장애복구에 즉시 응하여야 한다.

12.5 장애가 발생하였을 경우 "을"은 "갑"에게 3일 이내에 문서로 그 원인을 통보하여야 한다. 단, 정확한 원인규명에 많은 시일을 요할 경우 그 사유를 위 기일 내에 문서로 통보하여야 한다.

12.6 "을 "은 제공한 품목 중 그 성능이 향상된(UPGRADE)제품이 개발되었을 경우 "갑"에게 그 사실을 문서로 통보하여야하며, "갑"과  협의 후 필요시 성능 향상된 제품으로의 교체에 적극 협조하여야 한다.

Ⅱ. 특기 시방서

1. 적용범위

본 시방서는 (주)정리금융공사 4층 내부 개수공사에 적용한다.

2. 적용방법

본 시방에 명시되지 않은 사항 또는 중복된 부분은 일반시방서 및 기타 관련  법규의 순으로 적용하며, 생략 누락 오차가 있는 부분은 감독관의 유권해석에  따른다.

가. (주)정리금융공사 : "갑",  공사업체 : "을"

나. 자재사양은 명시된 규격을 준수하여야 하며, 명시된 기능이상의 성능을 지원 하여야 한다.

3. 철거공사

3.1. 일반사항

3.1.1. 본 시방은 공사에 장애가 되는 시설물(칸막이, 바닥, 벽체, 기타 시설물 등) 일부 또는 전부를 철거하는 작업에 적용한다.

3.1.2. 철거의 범위는 도면에 표시된 바에 따르고 공사조건에 폐품의 이용을 명기한 경우에는 철거로 인해 손상 받지 않도록 주의하여야 한다.

3.1.3. 담당원의 지시에 따라 공사완료시까지는 일체의 공사용 가설물을 철거하고 청소 등의 뒷정리를 한다.

3.1.4. 시설물의 해체, 철거에 있어서는 시설물의 철거 계획에 따라 작업순서를 준하며, 도괴, 낙하, 추락 등을 방지하기 위한 조치를 강구한다.

3.2. 제출물

3.2.1. 철거를 시작하기 전에 철거의 방법과 작업내용에 대하여 담당원과 협의하거나 계획서를 제출하여 승인 받고 작업을 한다.

3.2.2. 계획서에는 통행인의 출입 차단이나 건물의 보양 등에 대한 계획이 포함되어 야 한다.

3.2.3. 각종 공급시설의 차단이나 보호 또는 연계작업에 필요한 경우에는 사전 감독원에게 통지한 후 작업을 실시하고, 해체나 철거가 타 공정 진행을 방해하지 않도록 하여야 한다.

3.2.4. 철거를 시작하기 전에 인접한 시설물의 현황을 파악하고 사진 촬영을 한다.

3.3. 작업조건

3.3.1. 철거 시설물은 철거를 시작하기 전에 비워져 있어야 하며, 사용도 중단되어야 한다.

3.3.2. 시공자는 철거작업 이전에 당해 건축물의 일부를 보양 및 보강 등의 조치를 하여야 하며, 완료 후 제거된 손괴 방지물은 제거와 동시에 현장에서 반출되어야 한다. 현장 내에서는 이를 보관하여서는 아니 된다.

3.3.3. 철거작업으로 인하여 발생한 폐자재 및 쓰레기의 처리는 지정된 장소 외 임시 보관하고, 보행자 또는 사용자에게 지장이 최소화 되도록 하여야 한다.

3.3.4. 철거작업 중인 식당 내부에 통행인(작업자)에 대한 안전통행을 보장해야 하며, 철거작업으로 인해 시설 또는 인명 등의 피해가 없도록 필요한 경우 보호조치를 하여야 한다.

3.3.5. 철거작업으로 인하여 인접 시설물에 발생한 손괴는 즉시 보수하여야 한다.

3.3.6. 존치시켜야 하는 각종 공급시설은 적절히 유지관리를 하고 철거작업으로 인한 손괴가 없도록 보호하여야 한다.

3.4. 해체 및 철거

3.4.1. 철거작업 시에는 가설천막 등으로 주위를 둘러싸서 먼지날림 등을 방지하여야 한다.

3.4.2 인접시설물이 깨끗이 유지되도록 하고 철거작업으로 인한 발생물은 적기에 처리하여야 한다.

3.4.3. 철거작업이 완료되면 인접시설물은 철거작업을 하기 전의 상태로 정리하여야 한다.

3.4.4. 수급자가 수거할 가치가 있다고 판단하는 부품은 담당원의 동의와 승인이 있을 경우에는 그 부품을 원형으로 회수할 수 있다.

3.4.5. 철거작업의 진행은 상부에서 하부로 체계적으로 진행되도록 하여야 한다.

3.4.6. 각층의 철거작업은 철거작업이 끝나는 층마다 발생물의 처리와 뒷정리까지 신속히 완료하여야 한다.

3.5. 보강자재 및 발생재

3.5.1. 손괴 방지를 위한 보강재의 제거에는 신중을 기해야 한다. 보강자재를 당해 공사에 재사용할 예정인 자재는 공사시방에 따른다.

3.5.2. 철거작업으로 인하여 발생하는 쓰레기 등의 발생물은 폐기물 관리법에 의거 허가된 처리업자로 하여금 처리하는 것을 원칙으로 하며, 장외로 반출토록 하여야 한다.

4. ACCESS FLOOR공사

4.1.	적용범위

전산센타부분의 이중 바닥재 깔기 설치공사에 관하여 적용한다 .

4.2. 견본 : 제조업자의 제품견본

4.2.1. 제품자료

1) 패널

2) 지지대

4.2.2. 품질시험성과표

자재 선정용KS 표시인증서 사본

4.3. 운반,보관,취급

4.3.1. 공장에서 제작 포장하여 현장에서는 조립, 설치만 할 수 있도록 한다.

4.3.2. 모든 제품 또는 자재는 부식, 변형 등의 손상으로부터 보호되어야 하며, 손상된 제품은 새로운 것으로 교환하여야 한다.

4.4. 자재

4.4.1. 패널

패널은 규정된 항목에 합격한것 또는 동등이상의 품질로 하며, TYPE은 CORNER LOCK (ST'L CONCRETE)으로 한다.

1) 패널의 두께는 25±0.15mm, 크기는 600×600±0.2mm, 무게는 7~11kg/pc 로 한다.

2) PLATE의 두께는 1.2T이상으로 냉간압연강판으로 한다.

3) 중앙 집중하중은 300kgf이상/매, 2400kgf 중앙 집중하중작용시 휨량이 2.0mm 이하로 한다.

4) 패널의 평활도는 ±0.5mm/개소 이내 이어야 한다.

5) 상판 및 하판의 도장은 정전소부도장 마감한다.

4.4.2. 지지대

지지대는 규정된 항목에 합격한것 또는 동등이상의 품질로 다음 표-1을 기준으로 한다.

1) HEAD : 100×100×2.0T

2) ROAD : 3/4″×120(ST'L BOLT)

3) POPE : 22파이×1.2T×H

4) BASE : 32×95×95

5) ELEVATING NUT : 3/4″(ST'L NUT)

6) M/S BOLT : 5파이×45(ST'L)

4.5. 작업조건

4.5.1. 시공전 모체 바닥면의 요철을 평활하게 처리 하여야 하며, 먼지, 유지분, 기타 이물질을 깨끗이 제거 청소한다.

4.5.2. 바닥재 설치공사는 공정상 천장 및 벽체공사가 완료된 상태에서 시공 하여야 한다.

4.6. 시공

4.6.1. 시공전 자재의 검수한 후 설치한다(평활도, 도장손상여부, 피스구멍등의 유무 등)

4.6.2. 지지대의 설치를 위해 출입구를 출발점으로 하여 패널규격에 맞추어 방사형으로 줄작업을 한다.

4.6.3. 지지대는 출발점으로부터 패널규격에 맞추어 600mm 간격의 방사형으로 정확히 설치하여야 하는데 각 지지대는 접착제를 사용하여 부착시키며 정확한 수평작업을 병행한다.

4.6.4. 지지대가 정확히 부착위치에 설치되었으면 패널을 설치 하기전 수평거리를 최종적으로 점검한다.

4.6.5. 지지대가 정확히 이루어진 상태에서 패널을 출입구 또는 기존 패널과 동일한 라인을 맞추어 설치한다.

4.6.6. 시공후 배선작업을 효율적으로 하기위해 전반적인 배선작업을 패널시공을 하면서 동시에 한다.

4.6.7. 수평 측정장치를 사용하여 최종적으로 수평작업을 한다.

4.6.8. 마감재는 도면등에 따른다.

4.6.9. 마감재 시공 역시 출입구부터 시공함을 원칙으로 한다.

4.6.10.OUT-LET BOX 설치는 감독원과 현장에서 협의한 후 (Lay out 배치도, 전선배치도 참조)에 설치한다.

4.6.11.기존 패널의 PIS가 없는 것은 PIS로 보완 설치한다.

4.6.12.OUT-LET BOX에 설치하는 케이블 홀카바(시스템박스)는 기존 제품과 동일한 것으로 제작, 설치한다.

4.6.13.마감재 시공이 완료되면 깨끗히 청소한다.

4. 바닥 무석면타일(디럭스타일)공사

4.1.	적용범위

일부 창고부분 바닥에 적용한다.

4.2. 시공 및 기타

4.2.1. 기존 바닥마감재인 디럭스타일을 일부 철거하고 재설치한다.

4.2.2. 300×300×3MM(럭키)의 크기 또는 동등이상 제품으로서 무석면 제품을 사용한다.

4.2.3. 접착제는 전문업체 제품을 사용한다.

4.2.4. 바탕면이 요철진곳 및 불실한곳을 바로잡고 충분히 건조시킬것이며, 먼지등의 불순물을 완전히 제거시킨후 감독원의 승인을 받고 다음 공정에 착수한다.

4.2.5. 접착제를 일정한 두께로 균일하게 바르고 타일 접착을 하되, 접착제 제조업체의 시방에 따른다.

4.2.6. 타일 붙이기가 끝나면 표면에 오염된 접착제등은 곧 용제로 닦아내고 ROLLING 하며 접착제가 염화된후 깨끗이 청소하고, 충분히 건조시킨후 왁스를 칠하여 광내기 마무리를 한다.

5. 바닥 타일 카페트공사

5.1. 적용 범위

이 시방은 바닥 타일 카페트 설치공사에 대하여 적용한다.

5.1.1 시방서 명시사항 이외의 기타 사항은 건설부 제정 표준 시방서에 준한다.

5.1.2 소방법 에 의한 방염성능을 만족하여야 하며 영구 난연사로 된 것을 사용할 것.

5.2. 제 품

카펫트의 사용은 수급자가 사전에 견본 및 색상을 제출 감독원의 승인을 득한다.

1) 종류 : loop, (cut)

2) 두께 : 6.0 - 9.5 mm

3) 규격 : (500) mm X (500)mm,

4) 물성 : 정전기 방지용

5) 디자인 및 색상 : 감독원이 승인한 견본품

5.3. 자재검수

1) 바닥재 반입시 감독원 입회하에 검수를 받고 합격한 후에 현장에 반입하여야 한다.

2) 바닥재는 색상과 표면질감이 광택이 견본품과 동일하여야 한다.

※  품질보증 검사허가서 사본, 시험성적서(품질시험 대행기관 날인) 및 방염성능 보증서 제출

5.4. 시 공

5.4.1. 시공 도구 - 쇠줄자, 카펫나이프, 곧은자, 백먹.

5.4.2. 시공준비 및 순서

1) 시공전 바닥 정리

① 시공바닥 정리는 기본적으로 일반 상재류(악세스후로아) 시공 조건을 충족시켜야 한다.

② 특히 타일 시공에 있어서는 바닥의 요철, 굴곡이 없는 매끄러운 바닥의 평활 상태가 요구되며, 바탕면의 평활도를 검사한 후 작업에 임하여야 한다. 전면접착 시공해야 한다.

③ 바탕표면을 진공 청소한다.

2) 제품확인 및 중심선 설치

① 시공할 제품이 동일 품번 인가를 확인하여 동일 품번별로 시공한다.

② 시공상세도면에 따라 실별 나누어 대기를 하고, 문꼴 옆, 기둥모양, 바닥 및 검사구 둘레, 기타 잘라내서 붙이는 부분에는 특히 틈나지 않게 하여야 한다.

③ 붙임은 카페트 타일 설치에 필요한 만큼의 접착재를 바탕면에 고르게 바른 다음 필요에 따라 뒷면에도 접착제를 바르고 두르러 지거나 턱지지 않게 온통붙임으로 하여야 한다.

④ 온장으로 깔도록 하며 건물과 수평을 이루도록 하여야 하며, 중심선은 출입문을 기준으로 한다

⑤ 표면마무리 : 붙임후 접착제의 경화 정도를 보아 따라 표면마무리를 하여야 한다.

3) 접착제 도포

① 중심선 설치로 시공순서를 결정하고, 온장(1/4)에 접착제를 도포한다.

② 양 가장자리 시공부분은 마무리 재단시 소요되는 시간이 과다하므로 접착제를 별도 도포 시공한다.

③ 접착제는 가사시간(80분)이 일정하므로 접착제 도포시 작업속도를 고려하여 적당 면적만 도포한다.

④ 접착제 도포량은 1.3~1.5㎏/평이 표준임.

⑤ 카펫타일 접착제는 시공후에는 지속적인 점착력을 갖고 있어 부분 보수는 언제든지 언제든지 바꾸어 시공할 수 있으므로 반드시 지정 접착제를 사용하여야 한다.

⑥ 카펫타일은 전면접착과 부분접착으로 시공할 수 있다.

a. 전면 접착 : 중량물이 이동되는 장소에는 제품이 밀리지 않도록 전면 접착을 하여야 유지 관리가 용이하다.

b. 부분 접착 : 경보행용 장소에 적합한 시공방법이며 가로, 세로3m간격으로 접착제를 도포 하여 시공한다.

4) 시공 및 벽면 재단

① 접착제가 도포된 부분의 중심에서 L자 형태로 진행하며 타일 카펫트의 배열은 지그재그로 시공하여 나간다.

② 벽면 재단시는 제품을 벽면으로부터 1㎜정도 작게 재단하여 자연스럽게 들어가도록 한다.

③ 특히 벽면 시공은 충분한 압착을 반복하여 완전한 접착 시공이 되도록 한다.

④ 부분 접착 시공시 휀코일, 출입문, 경사진곳 부분에는 반드시 접착제를 사용해야 한다.

⑤ 시공한 끝부분이 개방된 곳이나 다른 상재류와 연결 시공되는 장소는 마감재(쫄대)등으로 고정한다.

5.5. 청소 및 보양

5.5.1. 걸레받이, 벽에 붙은 접착제는 붙임후 경화정도를 보아 감리원의 지시에 따라 청소하여야 한다.

5.5.2. 카페트 표면을 진공청소를 실시하여야 한다.

5.5.3. 보호조치 이전에 바닥 마감면에 사람의 이동 또는 물건의 적재를 하지 말아야 한다.

6. 브라인드 커텐설치 공사

6.1. 적용 범위

본 시방은 창호 버티칼 브라인드커텐(기존 설치부분) 설치공사에 대하여 적용한다.

6.1.1 시방서 명시사항 이외의 기타 사항은 건설부 제정 표준 시방서에 준한다.

6.1.2 소방법 제11조 1항의 난연처리로 된 것을 사용할 것.

※ 시험성적서(품질시험 대행기관 날인) 또는 방염성능 보증서 제출

6.2. 제품 및 시공

6.2.1. 브라인드 커텐 설치는 PVC 89mm 난연 제품으로 설치하며, 수급자가 사전에 견본 및 색상을 제출 감독원의 승인을 득한다.

6.2.2. 커텐박스의 간섭이 이루어지지 않아야 하며, 좌우로 이동 및 빛 조절을 할 수 있도록 제작 설치한다.

7. 천정공사

7.1. 일반사항(적용범위)

7.1.1. 본 시방은 모듈런바 및 암면흡음텍스을 필요로 하는 천정설치 공사에 적용한다.

7.1.2. 칸막이벽체 철거부분에 대한 천정은 보수를 하는 것으로 하며 기존 사무실의 천정재와 동일하게 처리한다.(모듈런바&M-BAR위 THK15 암면흡음텍스)

※ 모듈런바는 도면 참조

7.1.3. 파손되지 않도록 널 등으로 보양하고 오염되지 않도록 한다.

7.1.4. 등기구, 전기배선등으로 절단된 천정틀 부분마다 별도의 캐링 챤넬로 용접보강하고, 닥트 등 설비물에 연결 설치하여서는 안되며 용접보강부분은 녹막이칠을 한다.

7.1.5. 조명기구 등의 기구부착으로 처지거나 비틀리지 않도록 기구양단에 보강재를 설치하되, 보강재 설치위치는 전기공사 수급인과 협의 하여야 한다.

7.1.6. 천정틀 작업중 기타 완료된 작업에 전선, DUCT등에 손상이 되지 않도록 시공하며 손상시는 감독원과 협의 즉시 원상복구토록 한다.

7.2. 천정판(암면흡음판) 설치

7.2.1. "갑"에서 지급하는 암면흡음판을 설치한다.

7.2.2. 평탄하고 균일하게 설치하고 비틀림, 굽힘 등이 생기지 않도록 한다. 석고보드위 흡음천정텍스을 넣어 처짐이 없도록 빠짐없이 설치한다.

7.2.3. 암면흡음판은 중앙부에서부터 설치해 나가고, 길이 방향의 단부 천정판 나비가 온장 나비의1/2 이하가 되지 않도록 한다.

7.2.4. 암면흡음판의 모서리 파손, 외관이나 기능상 유해한 결함이 없게 시공한다.

7.2.5. 철거로 인한 기존 암면흡음판은 이음부분을 고려하여 현장의 모양에 맞게 신규 암면흡음판으로 설치한다.

7.2.6. 시공 중에 절단 등으로 발생되는 잔재로 인해 분진이 발생되지 않도록 해야 하며, 이에 대해 작업자에게 충분히 숙지시킨다.

7.2.7. 시공에 있어 시방서 및 설계내역서를 준수하고 내용이 상이하거나 누락 또는 명시되지 않은 사항이 있을 경우에는 감독관과 협의후 처리하여야 한다.

8. 도장공사

8.1. 일반사항(적용범위)

본 시방서 명시사항 이외의 기타사항은 표준시방서에 준한다. 특기가 없는한 도면에 따른다.

칠 종 류	바 탕	위 치	칠 회수	재 질	비 고
유성페인트 (조합)	철 부	내 부	3	KSM 5312
ACRYLIC수지 도료	기존마감재	내 부	2	KSM 5723
합성수지도료	기존마감재	내 부	3	KSM 5320

8.2 재 료

8.2.1. 재료는 K.S 규격품으로 시중 최상품이어야 하며 밀봉한 채 반입하여 감독원의 승인을 득한다.

8.2.2. 도료의 견본

각 종류별 사용 도료 견본품을 제출하여 색상, 품질 등에 관하여 감독원의 승인을 득한 후 시행한다.

8.2.3. 철물의 마감 명시가 없어도 당연히 하여야 할 개소에는 감독원과 협의후     지시에 따라 도장(유성페인트 등)을 하는 것을 원칙으로 한다.

8.3. 견본품

본 공사에 사용되는 주요부분의 도장 및 SPRAY 등은 사전에 색상, 광택, TEXTURE 등에 관한 견본품(SIZE 600m/m× 600m/m)을 감독원에게 제출하여 승인을 득하거나,실제 현장에서 견본품을 감독원 입회하에 시공하여 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

8.4. 환기 및 기상조건

다음과 같은 사항에서는 감독원의 승인을 득하기 전에는 작업을 해서는 안된다.

8.4.1. 칠하는 장소의 기온이 낮거나, 습도가 높고, 환기가 충분하지 못하여 칠의 건조가 부적당할 때

8.4.2. 지나친 통풍, 칠할 장소의 더러움으로 인하여 물방울, 들뜨기, 흙 및 먼지 등이 칠막에 부착되기 쉬울 때

8.4.3. 주위의 다른 작업으로 인하여 칠 작업에 지장이 있거나 또는 칠막이 손상될 우려가 있을 때

8.5 시공	일반조건

8.5.1. 칠 바탕면은 칠 또는 표면처리를 하기 전에 이물질이 없도록 깨끗이 청소한다.

8.5.2. 못머리	등 금속재질이 바탕면에 노출되는 경우는 해당 부분에 상부칠 종류에 적합한 별도 녹방지 조치를 해야 한다.

8.5.3. 칠 시공부위에 인접되어 있는 비도장 부위는 바탕정리나 칠하기에 앞서 보양재 덮기 등 도료가 묻지 않게 조치해야 한다. 특히 실내에서는 도료가 벽이나 바닥, 인접시설에 묻지 않도록 비닐이나 신문지 등으로 보양한 후 작업한다.

8.5.4. 서로 다른 색상이나 재질의 칠이 만나는 경계면은 경계선이 일직선이 되도록 테이핑 작업을 한다.

8.5.5. 도장재 및 바탕종류에 따라 별도의 표면처리가 필요한 경우 도료제조업자의 지침에 따라 바탕처리를 한다.

8.6. 철부 페인트

8.6.1. 적용범위

도면에 표시된 철제 도아마감 부분

8.6.2 제품

가. 철부 페인트용 : KSM 5312의 1급에 적합한 조합페인트로 한다.

나. 철부 페인트용 희석제 : KSM 5319의 2종에 적합한 것으로 한다.

8.7. 본타일 (일반용)

8.7.1. 적용범위

도면에 표시된 기존벽체 부분

8.7.2. 제품

가.	안료

나.	ACRYLIC수지 도료 : 본타일의 마감도장재료

8.7.3 도장 시스템

가. 상도제는 하이론 QP 견본색을 사용한다.

나. 신나의 희석율은 50-70%이다.

다. 상도는 아크릴수지 도료와 시너를 1:1 배합하여 롤러 또는 붓으로 2회 도장한다.

라. 상 도(도료사용량) : 아크릴수지도료 2회 (0.45~0.5㎏/㎡×2회)

8.8. 합성수지 뿜칠

8.8.1 적용범위

도면에 표시된 천정마감 부분

8.8.2 제품

합성수지와 조밀한 규석입자로 제조하여 탄성과 유연성이 큰 제품을 사용한다.

8.8.3 시공

가. 습기제거 : 습기가 찬곳은 반드시 습기를 제거한후 작업을 시작합니다.

나. TAPE 작업 : 도아, 후레임, 천정틀, 기타 코너등 연결되는 부위는 작업을 해야한다. TAPE는 도장용 모르타르 TAPE 또는 청색 TAPE10-50㎜ 규격을 사용하며 양생지 또는 바닥면으로 비닐 또는 신문지를 사용할 수 있다.

다. SEALER 작업 : 시멘트 몰탈 부분, 깨어진 곳이나 틈이 생긴 부위는 “V" 카셋후 ACRYLIC CAULKING으로 메꾸어준 뒤 그위에 TRAMILASTIC으로 작업한다.

라. PRIMER 작업 : 보다 더 좋은 바탕면과의 밀착성 오염방지, 금속면의 발청방지(못자위), 얼룩의 발생 등을 방지하기 위하여 TRAMILSITIC PRIMER를 사전에 롤러로 1차 작업을 한다.

마. 본작업

1) 우선 PRIMER가 잘 건조 되었는지 확인후 벌집모양이나 털로된 롤러로 TRAMILASTIC을 시공함.

2) 수평으로 롤러질을 하면서 정상 두께가 되도록 함.

3) 그다음 수직방향으로 매우 부드럽게 롤러를 움직여서 균일한 모양의 무늬가  나오도록 함. 만약 시공면적이 너무 넓고 또 시공시 기온이 너무 높다면 시공전 TAPE로 시공면을 나누어서 하도록 함.

4) TRAMILASTIC의 ㎥당 소요량은 1.2㎏을 기준함.

바. 마무리 작업

TRIMILASTIC 작업이 끝난후 2-3시간 이내에 TAPE를 떼어 낸후 하자여부 및 검사를 실시한다.

사. 보양

1) 시공시 완료된 부위는 이물질이나 먼지등이 묻지 않도록 통행을 금지시켜야 한다.

2) 시공부위가 완전히 건조될 때까지 그 위에서 다른 공정을 계속하여서는 안된다.

9. 기타공사

9.1. 본 시방에 누락된 부분은 감독자에게 승인을 득한 후 시공한다.

9.2. 본 공사에 사용되는 전력 및 용수는 지급으로 한다