공  사  시  방  서

1. 위        치 : OO구 OO OO지

1. 구 조  개 요 : 연와조  2층  슬라브 기와지붕  2층건   동  88 ㎡

1. 가 설 공 사 : 건축목적 대지상에 불필요한 물건은 전부 철거하고 대지를 평균하게 정리     하고 현장방위상 필요한 판장을 함. 공사준공 후에는 가판장을 철거하고      신건축물 주위를 충분히 청소할 것.

1. 기 초 공 사 : 도면에 의하여 필요한 존척의 굴토를 하고 소요의 잡석을 밀입한 후에 40     관이상 목기달흡 충분히 다진 후에 후판의 콘크리트형판을 조치하고 시멘     트 1천사 6자 길6의 조합콘크리트를 적량의 수를 가하여 뒤져서 탁입동시     에 건물결부철물을 예입할 것.

1. 목 재 공 사 : 목재는 총히 한송급 미송을 사용하여 각부 사관조입에 충분주의하여 도면    에 의하여 조작하되 보이는 곳은 기부 대패질하고 정은 목재 후에 2위 반    장되는 것을 사용하여 토석 및 연돌에 접하는 부분에는 방부제도를 충분히    할 것.

1. 연 화 공 사 : 품질총히 편질양품을 사용하되 사용전 충분침수한 후 기초면에 살수하고      물 3시멘트 1천사 3의 조합으로 적량의 수를 가하여 적재하되 간격은 3분     으로 하고 공간없이 3물을 충분확충하여 적상하되 의부를 고르게 라려면      시멘트 1천사 2의 조합물을 사용할것.

1.콘크리트급철근 콘그리트공사 : 별도 조준규격에 의하여 철근의 녹(정)은 기타 내착물을      제거하고(콘크리트)에 흙 티급 유기물 등을 포함치 않고 깨끗하게 조입하     되 각부 규격하에 의하여 정확시공함. 철근단부(벤트)는 직경의 25배 내지      30배이상을 18도(벤트)로 배근도에 의하여 단부 가공할 것.

(콩크리트)형체는 측면은 2주일 저부는 주일 경과한 후에야 취급함을 주의

1. 미 장 공 사 : 벽급바닥에는 농급잡석다짐 또는 구둘을 놓고 진흙급시멘트 백회백토 천사    등을 가지고 지시의 조합으로 각부에 적당방법으로 초벽재벽 재촉 등을 천     사할 것.

1. 창호공사재료 : 재료는 백송급 미송피면 건조한 것을 가지고 도면급 지시에 의하여 모양급    세공을 주의하여 조사하고 식철물은 견고한 것을 완전히 달되 유리초입개    조반없는 양품을 사용할 것.

1. 페인트 공사 : 초도면을 충분히 소제하여 닦아내고 재료는 전부 상등품을 사용하여 배합     급색별은 지시에 의하여 초도급 중도 상도를 정밀히 도포하되 철물에는 초     도전에 방부제를 도포하여야 함.

1. 잡공사지붕급 : 가옥구내 배수는 적당한 토관으로 통로배수관까지 묻기좋게 매입함. 지시    가 있을시는 건축주위에 장위공사를 할 것.

1. 하 수 공 사 : 도로측에 하수가 불능한 지역은 대지구역선에 접하여 하수치장을 축조하여      콘콩크리트로 주위를 쌓고 지하로 자연배수되게 곧굴하하여 오물외부 및       지장이 없도록 상부에 뚜껑을 만들어 덮을 것.

1. 상수도 공사 : ① 건축물 내부에 일절 급수시설은 ○○시 상수도시공 영업허가를 받         은 자가 시공하여야 한다. ② 상수도시공업자는 급수시설을 하였을 때는      관할 수도사업소에 신고하고 검사받아야 한다.

1. 기 타 공 사 : 본 공사에 있어서는 도면급 사양에 미기된 것은 총히 지시에 의할 뿐 아니     라 건축법규에 위반되지 않도록 주의 시공할 것.

건축재료는 한국공업규격품을 사용함                                건축주  O O O □