공사안내문의 설치 규격 등

항 목	공사계획 안내	공 사 진 행 안 내	공사완료 안내
설치규격	현지실정에 따름	◦ 가로 80㎝～2m, 세로 1.5m～3m	현지실정에 따름
바 탕 색	“진행과 같음”	◦ 흰색／단, 효과를 높이기 위하여 일부색상 추가 가능	“진행과 같음”
글 씨 색	“진행과 같음”	◦ 흑색 또는 청색／단, 효과를 높이기 위하여 일부 색상 추가 가능	“진행과 같음”
시 조 (보라매)	―	◦ 글씨와 같은 색상으로 함／단, 효과를 높이기 위하여 안전모(노랑), 몸통 및 머리(중간회색), 부리 및 발(피치오렌지), 부리안쪽 혀(적색)로 할 수 있음.	―
재 질	프랑카드(섬유질)	◦ 시공기간에 따라 시공사에서 결정 ◦ 공사기간이 장기간일 경우 견고한 재질을 사용하고 단기간일 경우는 베니아판 등 사용 가능	프랑카드 (섬유질)
설치개소	“진행과 같으나 추가는 불필요”	◦ 사업장이 점의 개념일 경우(건축믈 등) : 1개 이상 ◦ 사업장이 선의 개념일 경우(도로개설사업 등) ∙ 기본 : 2개 (시점과 종점) ∙ 추가 : 200m마다 1개 또는 브럭당 1개 (약식안내문)	“진행과 같으나 추가는 불필요”
설치(게첨) 기 간	공사개시 15일전부터 공사개시일까지	◦ 공사개시일부터 공사완료시까지	공사완료시부터 완료후 15일까지