교대보호 블럭 시공 시방서

1.

작업준비

작업개시전 장비작업이 끝난 비탈면에 설계도에 명시된 경사도를 잡기위하여 각도자를 이용하여 전면 기준틀을 설치한다.

2. 법면고르기 작업

(1) 면 고르기에 있어서 블럭 저면 지면에 밀착될 수 있도록 지반을 평탄하게 고른다.

(2) 고르기 작업이 끝난 면의 요철은 ±3cm를 넘어선 안된다.

(3) 비탈면의 용수 및 기타 원인으로 인하여 붕괴될 우려가 있을때는 즉시 감독관과 협의하여 다른방법으로 변경,시공토록한다.

3. 경시

작업

법면고르기 작업이 끝난 부분의 경사는 블럭의 높이보다 1.5cm를 더한 여격을 두어 경시선을 늘린다.

이때 경시선의 간격은 종으로 법면 하단에서 상단 소단까지 5m간격,횡으로는 법면 하단에서 상단 소단까지 3m 간격으로 경시선을 설치한다.

4. 블럭의 명칭

교대보호블럭(특수 S블럭)

5. 블럭 설치.

(1) 기 완성된 법면에 수직 및 수평 규준틀을 일정한 간격으로 정확히 설치하여 블럭 붙임 완성 면이 경사가 규정에 맞도록 세심한 주위를 기울려 시공해야 한다.

(2) 블럭 제품은 제작과정에서부터 붙임 시공 완성까지 제품의 균열 또는 파손이 발생치 않도록 세심한 주위를 기하고 유해한 균열, 파손품을 붙임에 사용해서는 안 된다.

(3) 부직포 사용시 부직포 겹침이 10cm이상 되도록 설치 하여야 한다

(4) 경시된 기준선에 의거 기초석을 기준으로 블럭을 하단부 부터 조립시공 한다.

(5) 하단면 및 상단부에 블럭의 절단이 필요시 카트장비를 이용하여 정확한 절단을 통하여 시공한다.

(6) 블럭이 조립되는 돌출키와 요흠키가 교대로 정확하게 맞아야 하며 틈 및 유격이 발생하여선 안된다.

(7) 곡선부위 조립시 틈새가 발생을 최소하여야 하며 틈새 발생시 정확한 절단을 통하여 유해한 균열 및 파손품이 없도록 붙임 시공을 하여야 한다.

(8) 블럭 붙임이 부득이 틈새 발생시 틈새가 3cm-5cm이하로 최소화하여야 하며 이 경우에는 몰탈로 블럭 뚜께만끔 다짐을 하여 매끄럽게 미장처리 하여야 한다.

(9) 설치 형태는 도면에 의거 붙임 시공하여야 한다.

(10)설치 완료시 잔여 자재 및 기타 오물이 없도록 깨끗이 청소하여야 한다.