【별지 제9호 서식】

구조물부위별 사용콘크리트종류 기록서
타설일자	구조물명	타설부위	타설방법	타설시간	타설시 기온	콘크리트 종류	실측 스럼프치	비 고
(예) ’98. 6. 20	1. 암거 2. ○ ○ 교량	바닥 P1기초	직접타설 〃	오전10시 오후3시	15℃ 19℃	A1 A1	7.5 8.5
6. 24	xx교량 〃	P2첫단 (3m) P3둘째단 (3m)	〃 Pump	오전11시 오후4시	20℃ 23℃	A1 A2	8.0 11.5
6. 25	yy교량 xx교량	P2첫단 (3m) P3네째단 (3m)	Pump 〃	오전10시 오후5시	24℃ 27℃	B3 B3	12.5 14.5
<기록요령> - 규격은 A4 용지에 종으로 작성 - 직접타설：Mixer Truck으로부터 직접 받아 타설 - Pump ：Pump Car로 타설 - 콘크리트 배합종류(예) ∙25-210-8 를 A1로 할 경우 25-210-12 를 A2 25-210-15 를 A3 ∙19-240-8 을 B1로 할 경우 19-210-12 를 B2 19-210-15 를 B3