금형점검 Check List				결재
주관팀		협력업체명				차종
검사자		제작자명				품명
검사일자		금형 Type				품번

본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

구분	번호	점검항목					판정	비고
외관 점검	1	금형의 크기는 조립도와 일치하는가?
	2	취부판의 두께는 기준사양과 일치하는가?
	3	Hook Bolt는 금형 중심과 고정축 중심 2개소에 가공되어 있는가?
	4	Locate Ring 외경과 Nozzle R의 가공은 기준사양과 일치하는가?
	5	온도계 Hole은 가공되어 있고 Heater Hole에서 15mm이상 떨어져있는가?
	6	Heater와 금형과의 끼워 맞춤상태는 유동이 없고 양호한가?
	7	냉각 Nipple 사양과 일치하고 흔들림없이 조립되어 있는가?
	8	냉각수 Hole의 잠금 마개 누락 여부 및 흐름상태는 양호한가?
	9	P/L 열림 방지 장치는 설치되어 있는가?
	10	금형에 차종, 품번, 품명의 타각은 되어 있는가?
	11	EJ Plate의 Return 장치는 되어 있는가? (R/T S/T, 조기 R/T 장치)
사양 검토 및 조립 상태	12	Guide Pin에 긁힘,상처,균열등은 없고 Bush의 회전방지는 되어 있는가?
	13	Cavity 및 Core는 확실하게 고정되어 있는가?
	14	Cavity PL 면은 양호한가? Touch 및 Lapping 상태는 ?
	15	Cavity Core의 조립방향 Mark는 각인되어 있는가?
	16	Cavity No 및 기타 각인은 지정된 위치에 각인되어 있는가?
	17	Cavity 및 Core는 지정된 재료를 사용하였는가?
	18	Cavity 및 Core, Slide 부의 열처리 상태는 양호한가?
	19	Cavity의 부식상태는 양호한가?
	20	Runner 및 Gate는 지시사양대로이고 시상상태는 양호한가?
	21	Runner Stripper Plate의 작동은 양호한가?
	22	Sprue Bush는 회전방지가 되어 있는가?
	23	Slide의 작동은 양호하고 Storke는 확실하게 확보되어 있는가?
	24	Slide Core와 EJ Pin의 간섭은 없는가?
	25	Slide의 낙하방지는 되어 있는가?
	26	Locking Block 및 Angular Pin은 Base에 확실하게 고정되어 있는가?
기타	27	중요관리 항목 Check Sheet는 작성했는가?
	28	금형 사진은 촬영했는가?
협력업체명			담당자명			금형업체명
Check 표기방법		○ (양호), × (불량), 공란 (해당없음)			담당		대표