기술부대조건 (승강기공사)

1. 일반 사항

1.1 적용 범위

1) 본 공사는 "갑"이 제공하는 설계도서(도면, 시방서, 부대조건, 일반조건, 현장설명서, 내역서 등)에 의거 책임 시공되어야 한다.

2) 감독원(갑)의 서면 지시 또는 구두에 의한 "을"의 확인서도 설계도서에 준한다.

3) 설계도서의 우선 순위는 일반조건, 현장설명서, 부대조건, 시방서, 도면, 순으로 정한다.

4) 본 공사는 다음 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

가) 승강기 제조및 관리에 관한 법

나) 산업 안전 보건법

나) 전기 공사업법

다) 소방법

라) 건축법

마) 전기설비 기술 기준에 관한 규칙

바) 내선규정

사) 한국 공업규정

아) 전기 용품 안전관리법

자) 공업 표준화법

차) 기타 관련 법령

1.2 사용 자재의 선정

1) 본 공사에 사용되는 모든 자재는 신품으로서 KS 제품을 사용하여야 하고 KS 제품이 없을 경우에는 형식 승인을 득한 국내 최상품을 사용하여야 한다.

2) 모든 자재는 사용 전에 감독원(갑)의 승인을 득 하여야 하고 필요한 SAMPLE은 "을"의 비용으로 현장에 비치하여야 한다.

3) "을"는 자재 승인을 득하기 전에 장비 수급 계획및 예정 공정표을 제출하여 감독원(갑)와 협의 한다.

4) 본 공사에 사용되는 자재중 시험을 필요로 하는 자재는 공인기관의 시험을 받아 시험성적서를 제출 하여야 하며 이에 소요 되는 비용은 "을"이 부담한다.

5) "을"은 모든 소요자재 및 장비 반입 전에 감독원(갑)의 검사를 받아 합격품에 한 하여 현장에 반입하고 반입 후에라도 결함이 발견 되었을 경우에는 즉시 반출하여야 한다.

1.3 공사의 시행

1) 시공중 경미한 변경 또는 관련 법규, 기능 및 미관상 변경이 요구될 때 감독원(갑)의 지시에 따르고 추가 비용은 "을"의 부담으로 한다.

2) 해당 공사에 관련하여 민원및 문제가 발생시 "을"의 책임하에 처리하고 그 비용은 "을"이 사전에 현장 조사하여 견적 금액에 포함한다.

3) 본 공사에 관련하여 "을"은 감독원(갑)으로부터 요청이 있을시 제반 관련 자료를 제출하여야 한다.

4) 본 공사에 관련된 TESTING 과 COMMISSIONING에 필요한 모든 비용은 견적서에 포함 시킨다.

5) 공구별 및 타부서와 관련 책임 한계가 불 분명 할 경우 서로 협의 결정하고 합의가 않될 경우 감독원(갑)의 판단에 따른다.

6) 공정상 야간 작업이 요구될 때 "을"은 감독원(갑)의 지시에 따르고 이에 따른 추가 비용을 청구 할수 없다.

7) 각종 설비의 기능상 또는 위치가 불합리 할 경우 "을"은 시공 전에 의이를 제기 하여 감독원(갑)과 협의하여 시공 여야 하며 협의 없이 시공하여 문제가 발생시 "을"의 비용으로 재시공 하여야 한다.

8) 타 공종 관련 공사의 변경으로 변경이 부득이 할 때는 변경 도면을 작성하여 승인을 득한 후 시공한다.

9) 필요에 따라 MOCK-UP이 요구될 때 "을"은 추가 비용 없이 시행한다.

10) 감독원(갑)이 요구시 "을"은 세부 공정표 및 시공 계획서를 제출하여야

한다.

11) 공사중 감독원(갑)이 부실공사 또는 위법이라 판단되어 재시공을 요구시 "을"은 즉시 시행하여야 한며 추가 비용을 청구할 수 없다

12) 모든 CABLE의 말단에는 CABLE NO. 또는 회로 NO.를 쉽게 손실되지 않게 표식 하여야 한다.

13) "을"은 "갑"이 제공한 설계도서를 승강기 제조 및 공사 착공전에 검토하여 부적합 사항이 발견 될 경우 "갑"에 통지하고 서로 협의하여 제작 시공하며 검토 미비로 인하여 승강기 설치 후에라도 잘못된 것이 발견될 경우 "을"은 추가 비용 없이 재시공하여야 한다.

14) 승강기 현장 반입전에 "을"은 공장검사를 "갑"의 입회 하에 "을"의 비용으로 한다.

15) 하자보수 개시일은 건축물 준공일을 기준으로 하며, 무상 하자보수 기간은 하자보수 개시일로부터 3 개월로 한다.

16) 승강기 완성검사후 현장 여건에 따라 당사와 협의하여 승강기를 임시 가동 할수 있도록 한다. 임시 가동중 "갑"의 부주위로 인하여 승강기가 파손, 망실되었을 경우 "갑"의 비용으로 "을"이 원 상태로 회복 시킨다.

17) "을"은 승강기에 필요한 제반 제원(승강로, 승강장, 기계실, 각종OPENING SIZE, 장비의 중량 등 건축공사에 필요로 모든 것들)을 골조 공사 전에 제출 하고 협의하여야 한다.

1.4 대 관청 인, 허가 및 준공 검사

본 공사에 관련된 인, 허가 신고 및 각종 검사 등은 "을"이 "을"의 비용으로 대 관청(승강기 안전관리원) 수속을 "갑"을 대신하여 신속히 하여야 하며 승강기 검사비도 견적에 포함하여야 한다.

1.5 준공서류

1) 도면의 변경이 발생시 그 즉시 기록을 하여 준공도면에 반영 하고 준공도면은 준공일 1개월 전에 "갑"의 승인을 받아 제출한다.(원도 1부,COPY 3부)

2) 승강기 사용 MANUAL및 긴급시 운영 대처 방안에 관한 MANUAL을 준공전에 "갑" 에게 제출하여야 한다.

2 특기 사항

1) 모든 승강기는 설계도서에 의거 제작및 시공 한다.

2) 승강기 제작 전에 "을"은 세부 SHOP DWG.을 제출하여 감독원(갑)의 승인을 득 한후에 제작하고, 또 시공 계획서도 제출하여 감독원(갑)의 승인을 받은 후 시공한다.

3) "을"은 승강기 제작, 운송, 보관, 설치 및 TESTING까지 시행하여야 하며, 승강기를 건축주에게 인계 할때까지 보관 관리하여야 한다.

4) 모든 음폐공사는 마감 전에 갑독원(갑)의 검사를 받고 그 기록을 보관한다.

5) 강전과 약전 선로가 나란히 배선 될경우 양 선로 사이에 차폐를 막을 설치하여 유도 장해가 없도록 한다.

6) 승강기의 모든 기기는 다른 기기에 전파장해가 없도록 한다.

7) 모든 용접은 용접 기능사 자격을 가진자에 의해 용접 되어야 하고 감독원(갑)의 요구가 있을시 용접부위의 비 파괴 시험 성적서를 제출하여야 한다. (단 구조물에 한하여)

8) 각종 OPENING,기계실및 승강로 내의 견인고리 또는 H BEAM 설치 공사는 골조 시공자가 시행한다.

9) 기계실 계단,승강로 피트의 사다리 설치공사는 타 관련 시공자가 시행한다.

10) 기계실 FAN 공사는 기계설비 공사에서 시행한다.

11) ESCALATOR 하부 마감공사는 건축공사에 시행한다.

12) 승강장 DOOR는 건축 마감공사와 긴밀하게 협조하여 시행하여야 한다.

13) 승강로 피트 하부의 방수공사, 보호 몰탈 공사는 타 관련 시공자가 시행한다.

14) 기계실 환기창, 그릴, 바닥 마감몰탈 또는 콘크리트공사, ROPE의 HOLE 주위의 방수턱 설치공사는 건축 관련 시공자가 시행한다.

15) 승강기 설치를 위한 모든 가설공사는 "을"이 시행한다.