낙석방지망 시공시방서

1) 이 암절개지이거나 또는 자갈 혼합토사등으로 풍화작용이나 우수등에 의한 쇄굴로 낙석이 예상되는 부위에 설치하여야 하며, 낙석의 발생을 미연에 방지하고 낙석이 발생할 경우에도 돌이 도로에 튀지 않도록 비탈 끝으로 유도되게끔 설치하여야 한다.

절토법면

2) 시공

가) 시공전 비탈면의 부석등을 골라 제거한 후에 P.V.C코팅망(＃8×58×58)을 피복하여야 한다.

나) P.V.C 코팅망의 종방향 겹이음을 30㎝이상으로 겹쳐서 P.V.C 코팅선을 이용 견고하게 결속하여 낙석이 튕겨 나오지 않도록 하여야 한다.

다) 와이어로프의 간격은 종방향 2M (Ø16M/M) 횡방향 5M (Ø20M/M)로 설치하고 교차크립(90×90MM)을 이용 종,횡방향의 와이어로프와 P.V.C코팅망의 입체가 되도록 견고하게 결속하여야 한다.

라) P.V.C코팅망의 단부처리는 낙석의 유출및 미관에 저해되지 않도록 처리하여야 한다.

마) 고정앵커는 D=22M/M L:1000M/M의 이형철근으로 제작하여 가공시에는 철근을 가열하여서는 안된다.

바) 고정앵커가 박힌 비탈면의 천공은 장비를 이용하여 앵커가 충분히 삽입될 수 있는 깊이로 홈을 뚫어야 한다.

사) 를 천공된 구멍에 삽입후 몰탈 그라우팅을 하여 좌, 우 이동이 없게 고정시켜야 한다.

고정앵커

아) 종.횡의 와이어로프 교차 지점에는 크로스 크립(90×90MM)을 이용하여 암석 붕괴시 와이어 로프의 좌우 이동이 없도록 견고하게 연결을 하여야 한다.

자) 고정앵커의 위치및 수량은 낙석방지망의 기능이 저하되지 않도록 절취비탈면의 면적을 고려하여 감독관 또는 감리자의 승인을 받아 시공하여야 한다.