날개벽 시공시방서

[터파기]

는 도로공사 표준 시방서의 구조물 터파기 규정에 준하며, 가능한 작업에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 시공한다.

터파기

[기초]

보통 지반 및 암(岩) 지반일 경우 별도의 콘크리트 기초가 필요 없고 양질의 기초 재료(모래, 사질토)를 사용하여 다짐을 하며, 연약 지반일 경우는 별도의 콘크리트 기초를 한 후 설치하여야 한다.

[설치 및 관 접합]

날개벽의 설치는 설계도서에 표시된 규격, 관경 및 방향을 확인한 후, 설계도서 및 감독관이 지시한 구배에  날개벽 주위에 바위 등을 제거한 후 설치한다.

맞춰서

▣ 날개의 각도 조절은 조절판에 맞추어 고정핀 또는 볼트로 풀리지 않게 고정한다.

▣ 연결관은 관의 종류에 따른 시공 및 연결 방법에 따라서 누수가 없도록 하며, 연결부위에는 보호 콘크리트를 하여 약간의 침하에도 견고하며 완벽한 시공이 가능하다.

[되메우기]

양질의 흙 재료를 써서 날개벽 주위를 되메우기 한다.

[시공 시 유의 사항]

▣ 시공은 설계 도서를 기초로 감독관의 지시에 따라 시공한다.

▣ 날개벽을 취급, 운반, 설치 중 도금부분의 손상이 없도록 끌어서 운반하지 말아야 한다.

▣ 바닥을 잘 고른 후 바닥판을 설치하며 날개와 바닥판 사이에 틈이 생기지 않게 한다.