녹화형 호안블럭 시공시방서

1.

작업준비

작업 개시전 정비작업이 끝난 비탈면에 설계도시에 명시된 경사도를 잡기 위하여 각도자를 사용하여 전면 기준 틀을 설치한다.

2. 면 고르기 작업

1) 면 고르기에 있어 호안블럭의 저면 부위가 지면에 밀착 될 수 있도록 지반을 평탄하게 고른다.

2) 고르기 작업이 끝난 면의 요철을 3Cm를 넘어서는 안 된다.

3) 비탈면에 용수 및 기타원인으로 붕괴 및 유실의 우려가 있을 시는 즉시 감독관에게 보고 하여 다른 방법으로 변경, 또는 적절한 공법을 적용 시공토록 한다.

3. 차단형 형 호안블럭의 설치

녹화

명  칭 : 녹화형호안블럭. 밀폐블럭

1) 기초석이 원료된 지면 부위에서 설계 도시에 의한 콘크리트 타설 또는 부직포 등을 적절히 포설한다.(설계 서예 의한 지점까지)

2) 수평 수직으로 기준선을 눌러 하단 부의 휠 방향으로부터 설치하되 밀폐블럭을 결합하여 설치병행하여 종 방향으로 시공한다.

단,밀폐블럭의 색상은 포물선 또는 사선 모양으로 감독청의 요구에 따라 달리한다.

3) 시점은 기초 콘크리트로부터 설계서에 명시된 차단 부위까지 블록을 설치한다.

4. 녹화형 호안블럭의 설치

명  칭 : 녹화형 호안블럭, SEED토닝

1) 변동 수위까지의 밀폐블럭의 설치가 완료되면 중간 마감부 콘크리트 또는 연결할 식재용호안블럭의 위치를 종,횡으로 기준선을 띠운다.

2) 기초석의 횡방향으로 블럭을 설치하되 블록이 교차되어 단일의 홀이 형성될 수 있도록 실시한다.

3) 블럭 설치가 완료된 홀 내부에는 설계서에 명시된 나무, SEED토낭. 잔디 등을 식재한다.

4) SEED토낭은 적당량의 양질의 흙을 적당량 채워 입구 부위는 묶어 설치하되 씨앗이 있는 부위가 하늘로 향하게 설치한다.

5) 마감석(천단) 및 호안법면의 좌우측 부위 끝지점은 몰탈 처리로 마감 처리한다.

6) 블럭과블럭의 벌어진 틈새는 몰탈 매직 처리함을 원칙으로한다.

7) 식재가 완료되면 주변 환경을 정리하며, 블록 설치면에 잔유물이 없도록 깨끗이 주변을 정리한다.

5. 공사완료

1) 공사 완료후 작업반장은 감독청에 공사 확인을 득한후 철수하되, 지적사항은 완결후 철수한다.