높이조절형 빗물받이 시공 시방서

[ 터파기 ]

터파기는 도로공사 표준시방서의 구조물 터파기 규정에 준하며 가능한 좁게 작업에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 시공할 것.

[ 기 초 ]

및 암지반인 경우 별도의 콘크리트 기초가 필요 없고 양질의 기초재료(모래, 사질토)를 사용하여 다짐을 하며 연약지반일 경우는 별도의 콘크리트 기초를 한 후 설치하여야 한다.

보통지반

[ 설치 및 관 접합 ]

▣ 높이조절형 빗물받이의 설치는 설계도서에 표시된 규격, 관경 및 방향을 확인한 후 설계도서 및 감독관이 지시한 구배에 맞춰서 빗물받이 주위의 바위 등을 제거 후 설치한다.

▣ 높이조절형 빗물받이의 높낮이용 볼트는 너트를 맨홀 안에서 조이며 포장 시 렌치복스를 이용하여 포장레벨에 맞춘 후 꼭 조인다.

▣ 스틸그레이팅 뚜껑은 높낮이용 조절판에 맞추어 올린 후 고정핀 또는 볼트로 고정한다.

▣ 연결관은 관의 종류에 따른 시공 및 연결방법에 따라서 누수가 없도록 하며 연결부위에 보호공의 콘크리트를 하여 약간의 침하 시 견고하며 완벽한 수밀이 가능하도록 한다.

[ 되메우기 ]

양질의 흙 를 써서 맨홀주변에 동일한 높이로 편심압력이 걸리지 않도록 다짐한다.

재료

[ 시공 시 유의사항 ]

▣ 시공은 설계도서를 기초로 하여 감독관의 지시에 따라 시공한다.

▣ 높이조절형 빗물받이를 취급, 운반, 설치 중 도금부분의 손상이 없도록 굴리거나 끌어서 운반하지 말아야 한다.

▣ 높이조절형 빗물받이의 천공 시 산소사용을 금하며 철판용 코아드릴을 사용할 것.

▣ 포장 시 높이조절용 너트를 사용하여 포장레벨 및 경사각도에 알맞게 맞추어 차량통행 시 높이조절형 빗물받이 주위가 덜컹거림이 없도록 해야 한다.

▣ 높이조절형 빗물받이는 콘크리트 제품에 비해 15분의 1 정도의 경량이지만 손상을 줄 정도의 조잡한 취급은 피할 것.