델리네이터 시방서 (RH - 2012)

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  토 공 용 (일반국도)

2. 반 사 체  :  ∅ 100㎜ 황, 백색 양면(메탈크릴수지)

3. 몸    체  :  ABS 재질 (삼각형)

4. 지    주  :  콘크리트기초 - ∅ 48㎜ × 1,150㎜ (백관파이프)

흙속매립기초 - ∅ 48㎜ × 1,450㎜

◉  시  공  방  법

1.  시공간격을 맞추어 표시하고 터파기 작업을 한 후, 반사체의 중심부까지의 높이를 900㎜가 되도록 고정시키고, 일정량의 콘크리트를 다짐하여 양생을 시킨다.

델리네이터

2. 콘크리트가 완전히 굳은 다음, 지주 상단부에 델리네이터(RH2012)를 부착한다. 이때, 도로 진행방향에서 오른쪽에는 백색, 왼쪽에는 황색이 되도록 하고 고정볼트로 단단히 조여준다.

3. 시공완료 후 반사체 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

4. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와, 반사체의 높이 및 각도가 적절한가를 확인한다.

5. 기타사항은 감독관과 상의하여 토록 한다.

시공

흙속 매립기초에 의한 설치                 콘크리트 기초에 의한 설치

델리네이터 시방서 (RH - 2013)

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  중앙분리대용

2. 반 사 체  :  ∅ 100㎜ 양면(메탈크릴수지)

3. 몸    체  :  ABS 재질

4. 지    주  :  콘크리트기초 - ∅ 48㎜ × 1,150㎜ (백관파이프)

흙속매립기초 - ∅ 48㎜ × 1,450㎜

◉  시  공  방  법

1. 델리네이터 시공간격을 맞추어 표시하고 터파기 작업을 한 후 반사체의 중심부까지의 높이를 900㎜가 되도록 고정시키고, 일정량의 콘크리트를 다짐하여 양생을 시킨다.

2. 콘크리트가 완전히 굳은 다음, 지주 상단부에 델리네이터(RH2013)를 삽입한다. 이때, 도로 진행방향에서 오른쪽에는 백색, 왼쪽에는 황색이 되도록 하고 고정 볼트로 단단히 조여 준다.

3. 시공완료 후 반사체 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

4. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와 반사체의 높이 및 각도가 적절한가를 확인한다.

5. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

흙속 매립기초에 의한 설치                 콘크리트 기초에 의한 설치

델리네이터 시방서 (RH - 2014)

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  토 공 용 (자동차전용도로)

2. 반 사 체  :  ∅ 100㎜ 단면(메탈크릴수지)

3. 몸    체  :  ABS 재질

4. 지    주  :  콘크리트기초 - ∅ 48㎜ × 1,150㎜ (백관파이프)

흙속매립기초 - ∅ 48㎜ × 1,450㎜

◉  시  공  방  법

1. 델리네이터 시공간격을 맞추어 표시하고 터파기 작업을 한 후 반사체의 중심부까지의 높이를 900㎜가 되도록 고정시키고, 일정량의 콘크리트를 다짐하여 양생을 시킨다.

2. 콘크리트가 완전히 굳은 다음, 지주 상단부에 델리네이터(RH2014)를 삽입 한다. 이때, 도로 진행방향에서 오른쪽에는 백색, 왼쪽에는 황색이 되도록 하고 고정볼트로 단단히 조여준다.

3. 시공완료 후 반사체 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

4. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와 반사체의 높이 및 각도가 적절한가를 확인한다.

5. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

흙속 매립기초에 의한 설치                 콘크리트 기초에 의한 설치

델리네이터 시방서 (RH - 2015)

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  가드레일용 O형( PIPE용 )

2. 반 사 체  :  ∅ 100㎜ (메탈크릴수지)

일반도로는 백,황색양면 / 자동차전용도로는 백색단면

3. 몸    체  :  ABS 재질

4. 지    주  :  ∅ 48㎜ 백색PE PIPE

◉  시  공  방  법

1. 델리네이터 시공간격을 맞추어 표시하고, 델리네이터의 설치높이는 아스팔트 면에서 반사체 중심부까지의 높이를 900㎜가 되도록 설치한다.

2. 델리네이터(RH2015)를 가드레일 P형 지주에 단단히 고정시킨 후 델리네이터의 유격 유무를 확인한다. 도로 진행방향에서 오른쪽에는 백색, 왼쪽에는 황색이 되도록 하고 고정 볼트로 단단히 조여 준다.

3. 시공완료 후 반사체 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

4. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와 반사체의 높이 및 각도가 적절한가를 확인한다.

5. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

가드레일 지주에 의한 설치

델리네이터 시방서 (RH - 2016)

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  가드레일용 H형( H빔용 )

2. 반 사 체  :  ∅ 100㎜ (메탈크릴수지)

일반도로는 백,황색양면 / 자동차전용도로는 백색단면

3. 몸    체  :  ABS 재질

4. 지    주  :  ∅ 48㎜ 백색PE PIPE

◉  시  공  방  법

1. 델리네이터 시공간격을 맞추어 표시하고, 델리네이터의 설치높이는 아스팔트 면에서 반사체 중심부까지의 높이를 900㎜가 되도록 설치한다.

2. 델리네이터(RH2016)를 가드레일 H빔 지주에 단단히 고정시킨 후 단락  유무를 확인하고, 도로 진행방향에서 오른쪽에는 백색, 왼쪽에는 황색이 되도록 설치한다.

3. 시공완료 후 반사체 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

4. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와 반사체의 높이 및 각도가 적절한가를 확인한다.

5. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

가드레일 지주에 의한 설치

델리네이터 시방서 (RH - 2017)

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  가드레일용

2. 반 사 체  :  ∅ 100㎜ (메탈크릴수지)

일반도로는 백,황색양면 / 자동차전용도로는 백색단면

3. 몸    체  :  철판도금.

◉  시  공  방  법

1. 델리네이터 시공간격을 맞추어 표시하고, 델리네이터의 설치위치는 가드레일 판과 지주의 연결볼트에 끼워 조립한다.

2. 가드레일 판과 지주의 연결 볼트를 조금 풀고, 볼트자리에 델리네이터(RH2017)의 받침대 홈을 안쪽까지 삽입한 후 가드레일 판의 틀림을 주시하면서 볼트를 단단히 고정시키고 도로 진행방향에서 오른쪽에는 백색, 왼쪽에는 황색이 되도록 설치한다.

3. 시공완료 후 반사체 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

4. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와 반사체의 높이 및 각도가 적절한가를 확인한다.

5. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

델리네이터 시방서 (RH - 2018)

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  옹 벽 용 L형(엘보)

2. 반 사 체  :  ∅ 100㎜ (메탈크릴수지)

일반도로는 황, 백색양면 / 자동차전용도로는 백색단면

3. 몸    체  :  ABS 재질

4. 지    주  :  백색PE PIPE

◉  시  공  방  법

1. 델리네이터 시공간격을 맞추어 표시하고, 델리네이터의 설치위치는 아스팔트 면에서 반사체의 중심부까지의 높이를 900㎜가 되도록 고정시키고, 옹벽에 설치한다.

2. 델리네이터(RH2018) 지주받침판을 설치 할 위치의 옹벽에 완전히 밀착시킨 후, 받침대 4곳에 힐티건이나 콘크리트 못으로 단단히 고정시켜 이탈되지 않도록 하고, 도로 진행방향에서 오른쪽에는 백색, 왼쪽에는 황색이 되도록 설치한다.

3. 시공완료 후 반사체 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

4. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와 반사체의 높이 및 각도가 적절한가를 확인한다.

5. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

델리네이터 시방서 (RH - 2019)

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  옹 벽 용 I형.

2. 반 사 체  :  ∅ 100㎜ (메탈크릴수지)

일반도로는 백,황색양면 / 자동차전용도로는 백색단면

3. 몸    체  :  ABS 재질

◉  시  공  방  법

1. 델리네이터 시공간격을 맞추어 표시하고, 델리네이터의 설치위치는 아스팔트 면에서 반사체의 중심부까지의 높이를 900㎜가 되도록 고정시키고, 옹벽에 설치한다.

2. 델리네이터(RH2019) 지주받침판을 설치 할 위치의 옹벽에 완전히 밀착시킨 후 받침대 4곳에 힐티건이나 콘크리트 못으로 단단히 고정시켜 이탈되지 않도록 하고, 도로 진행방향에서 오른쪽에는 백색, 왼쪽에는 황색이 되도록 설치한다.

3. 시공완료 후 반사체 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

4. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와 반사체의 높이 및 각도가 적절한가를 확인한다.

5. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

델리네이터 시방서 (RH - 2020)

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  중앙분리대용 , 방현망용

2. 반 사 체  :  ∅ 100㎜ 황색단면/양면 (메탈크릴수지)

3. 몸    체  :  ABS 재질

◉  시  공  방  법

1. 중앙분리대 옹벽이나 방현망에 설치하되, 델리네이터 시공간격을 맞추어 표시하고, 설치위치는 지면에서 900㎜지점에 설치한다.

2. 델리네이터(RH2020) 지주받침판을 설치 할 위치의 옹벽에 완전히 밀착시킨 후, 받침대 4곳에 힐티건이나 콘크리트 못으로 콘크리트 면이 파손되지 않도록 주의해서 단단히 고정시킨다.

3. 시공완료 후 반사체 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

4. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와 반사체의 높이 및 각도가 적절한가를 확인한다.

5. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

델리네이터 시방서 (RH - 2021)

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  핸드레일용

2. 반 사 체  :  ∅ 100㎜ (메탈크릴수지)

일반도로는 백,황색양면 / 자동차전용도로는 백색단면

3. 몸    체  :  ABS 재질

◉  시  공  방  법

1. 설치위치를 설계도에서 제시한대로 시공간격을 맞추어 표시한다.

2. 원형의 고정구를 벌려 핸드레일에 끼우고 볼트, 너트를 이용하여 단단하게 고정시킨다. 델리네이터(RH2021) 헤드를 각도를 고려하여 파이프에 꼽는다. 이때 도로 진행방향에서 오른쪽에는 백색, 왼쪽에는 황색이 되도록 설치한다.

3. 시공완료 후 반사체 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

4. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와 반사체의 높이 및 각도가 적절한가를 확인한다.

5. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

위험예고판 시방서 (RH - 2030)

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  위험지역 예고판.

2. 반 사 체  :  400×400(메탈크릴수지 황색, ∅100㎜×9)

3. 몸    체  :  AL 재질

4. 지    주  :  아연도금 강관, ∅50㎜ × 2,000㎜

◉  시  공  방  법

1. 시공위치를 맞추어 표시하고 터파기 작업을 가로 300㎜, 세로300㎜, 깊이400㎜로 한 후, 지주의 하단부에는 직경 10㎜ 길이 300㎜ 철근을 십자형태로 용접한 지주를 세우고, 일정량의 콘크리트를 다짐하여 양생을 시킨다.

2. 콘크리트가 완전히 굳은 다음, 지주 상단부에 위험예고판을 방향이 틀어지지 않게 고정 볼트로 단단히 조여 준다. 이때, 도로노면에서 예고판 밑면까지 높이를 1,200㎜가 되도록 한다.

3. 시공완료 후 반사체 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

4. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와 반사체의 높이 및 각도가 적절한가를 확인한다.

5. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

노  견  봉  시  방  서

( RH - 2031A )

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  2차선 도로 이상 노견용

2. 반 사 체  :  ∅ 100㎜ × 2개 양면 ( 메탈크릴수지 )

3. 몸    체  :  A B S  재 질

4. 규    격  :  1420㎜ × 150㎜ × 90㎜

◉  시  공  방  법

1. 노견봉 시공간격을 맞추어 표시하고 터파기 작업을 한 후, 반사체의 중심부까지의 높이를 900㎜가 되도록 고정시킨다. 도로 진행방향에서 오른쪽에는 백색, 왼쪽에는 황색이 되도록 하고 일정량의 콘크리트를 다짐하여 양생을 시킨다.

2. 시공완료 후 반사체 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아주고 주위를 깨끗하게 해준다.

3. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와 반사체의 높이 및 각도가 적절한가를 확인한다.

4. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

콘크리트 기초에 의한 설치

노  견  봉  시  방  서

( RH - 2031B )

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  방화용 (2차선 도로 이상 노견용)

2. 반 사 체  :  ∅ 100㎜ × 2개 양면 ( 메탈크릴수지 )

3. 몸    체  :  A B S 재 질, 방화용 철판

4. 규    격  :  1420㎜ × 150㎜ × 90㎜

◉  시  공  방  법

1. 노견봉 시공간격을 맞추어 표시하고 터파기 작업을 한 후, 반사체의 중심부까지의 높이를 900㎜가 되도록 고정시킨다. 도로 진행방향에서 오른쪽에는 백색, 왼쪽에는 황색이 되도록 하고, 일정량의 콘크리트를 다짐하여 양생을 시킨다.

2. 시공완료 후 방화용철판을 반드시 노면까지 내려주고 반사체 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아주고 주위를 깨끗하게 해준다.

3. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와 반사체의 높이 및 각도가 적절한가를 확인한다.

4. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

콘크리트 기초에 의한 설치

노  견  봉  시  방  서

( RH - 2032A)

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  2차선 도로 이상 노견용

2. 반 사 체  :  고휘도반사지

3. 몸    체  :  A B S  재 질

4. 규    격  :  ∅ 100㎜ × 1400㎜ 원형

◉  시  공  방  법

1. 노견봉 시공간격을 맞추어 표시하고 터파기 작업을 한 후, 반사체의 중심부까지의 높이를 900㎜가 되도록 고정시킨다. 도로 진행방향에서 오른쪽에는 백색, 왼쪽에는 황색이 되도록 하고 일정량의 콘크리트를 다짐하여 양생을 시킨다.

2. 시공완료 후 반사지 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아주고 주위를 깨끗하게 해준다.

3. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와 반사체의 높이 및 각도가 적절한가를 확인한다.

4. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

콘크리트 기초에 의한 설치

노  견  봉  시  방  서

( RH - 2032B)

◉ 제 품 의  제 원

1. 용    도  :  방화용 (2차선 도로 이상 노견용)

2. 반 사 체  :  고휘도반사지

3. 몸    체  :  A B S  재 질

4. 규    격  :  ∅ 100㎜ × 1400㎜ 원형

◉  시  공  방  법

1. 노견봉 시공간격을 맞추어 표시하고 터파기 작업을 한 후 반사체의 중심부까지의 높이를 900㎜가 되도록 고정시키고, 도로 진행방향에서 오른쪽에는 백색, 왼쪽에는 황색이 되도록 하고 일정량의 콘크리트를 다짐하여 양생을 시킨다.

2. 시공완료 후 방화용철판을 반드시 노면까지 내려주고 반사지 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아주고 주위를 깨끗하게 해준다.

3. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와 반사체의 높이 및 각도가 적절한가를 확인한다.

4. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

콘크리트 기초에 의한 설치