도 급 자 책 임 기 술 자 수 칙

작업시 준수사항

1.  책임 기술자는 우리공사의 공사 감독원과 충분히 협의하여 작업내용과 현장상태 등을       미리 알아두어야 한다.

2.  책임 기술자는 작업전에 작업원을 집합시켜 작업에 따른 절차 및 주의사항에 관하여       반드시 설명하여야 하며 특히 다음 사항에 대하여는 작업자가 충분히 납득할  때까지       설명하여야 한다.

ㅇ 작업의 목적과 범위                ㅇ 작업시행 순서와 방법

ㅇ 각 작업원의 담당직무              ㅇ 위험성과 이에 대한 안전조치

3.  우리공사의 공사 감독원에 대하여 작업에 관한 연락은 책임기술자 자신이 할 것            이며 부득이한 경우에는 미리 확실한 자를 지명하여 연락사항, 연락방법 등을 명백히        지시하여야 한다.

4.  책임 기술자는 작업 착수전 자재 및 공구확보, 사용기기의 결함유무, 보호 용구의 준       비, 작업원 복장 및 안전장구 착용상태 등을 확인하여 부적정한 점을 시정시켜야 한다.

5.  작업 종사자의 심리적, 신체적 상태를 항시 관찰하여 잡념없이 작업에 종사할 수 있도       록 하여야 하며, 작업원의 거동을 주시하여 안전을 염두에 안둔 불안전한 행동을 경고,       제지하여 작업안전에 유의하여야 한다.

6.  계획 및 휴전공사시 준수사항

ㅇ 계획 및 휴전공사인 경우, 재해방지책임자, 현장대리인, 전공장은 휴전작업 1일전           우리공사의 계획 및 휴전공사 시공관계자 회의에 참석 휴전구간, 시간, 선로조작기기        명, 전주번호, 조작자, 검전 및 접지장소와 시공자, 확인자, 연락 방법등에 대하여 충        분히 협의하여 그 내용을 현장과 대조 확인해 두어야 한다.

ㅇ 공사현장으로 출발하기 전에 반드시 우리공사의 공사감독원에게 휴전구간, 시간, 연락        방법등을 재확인하며, 시계를 정확하게 맞추고 전 작업자에게 철저히 주지시켜야 한        다.

ㅇ 우리공사의 공사감독원이 휴전 조작을 완료하여 작업개시의 지시를 할때까지 책임 기        술자는 절대로 작업자에게 작업의 착수를 지시해서는 안된다.

ㅇ 책임 기술자는 작업착수전에 전작업자에 대하여 공사완료 목표시간과 개인별,조별 작        업범위를 지시해 두어야 한다.

ㅇ 휴전공사에 착수할 때에는 반드시 검전기로서 휴전을 확인한 후 작업 장소 전후 지정        된 곳에 선로를 단락접지(이하접지)하여야 하며, 접지는 접지담당자를 사전에 임명하        여 책임 기술자 책임하에 시행토록 하고 누구나 쉽게 볼 수 있는 장소에 접지표시를        하여야 한다.

ㅇ 동일 휴전작업으로 작업장소의 범위가 넓고 작업현장이 여러 개소 있을 때는 각 현장        별로 구간 책임자를 임명하여 공사전체를 관리하여야 한다.

ㅇ 휴전 공사중에는 항상 시간에 유의하여 목표시간(송전 예정시간전 적어도 20-30분전)        내에 공사를 완료하도록 할 것이며 공사진척에 따라 목표시간내에 완료할 수 없는 것

이 분명한 경우에는 즉시 우리공사의 공사 감독원에게 연락하여 지시를 받아야 한다.

공사장의 주의사항

1.  책임 기술자는 작업전반에 유의하여 감시를 충분히 하고,보호설비나 안전장구를 사용       하지 않는 등의 불안전한 행동을 하는자가 있도록 하여서는 안되고 또한 책임기술자가       현장에서 이탈할 필요가 있을 때는 일정자격을 갖춘 대리자를 정하여 이를 우리공사        감독원에게 보고하여야 한다.

2.  책임 기술자는 작업자 개인의 독자적인 작업을 절대로 못하도록 하고 그밖의 무의식       중에 지시명령 이외의 작업을 하는 일이 없도록 주의하여야 한다.  또한 책임기술자        자신도 작업순서를 도중에서 변경하는 일이 없도록 미리 면밀히 순서를 검토하여야 한       다.  만일 부득이한 사태로 계획의 변경이 불가피할 때는 우리공사 감독원에게 보고하       고, 그  내용을 작업자 전원에게 충분히 납득시킨후 시공하여야 한다.

3.  작업자에게 적시에 교대 또는 휴식을 지시하여 주의력의 감퇴를 가져오지 않게 하는        등 항상 재해방지를 염두에 두어 적시적절한 지시를 하여야 한다.

4.  공사중에 교통상 기타 위험을 수반할 우려가 있는 경우에는 위험에 대한 표지와 공         사중의 표지를 명확히 하고 안전 유도원을 배치하여 통행인 및 차량의 안전유도를 담        당케 하여야 한다.

5.  작업의 마지막 단계에 사고가 발생하는 예가 적지 않으므로 작업종료시 까지 방심하       지 않도록 특히 적절한 지시와 주의를 게을리 하여서는 안된다.

6.  작업종료시에는 설계도대로 작업에 누락된 점이 없는가 확인함과 동시에 작업자 전원        이 이상이 없음을 확인한 후에 작업 종료를 우리공사 감독원에게 보고하여야 한다.

7.  만일 재해가 발생한 경우는 침착하게 작업자를 지휘하여 적절한 조치를 취하여야 한        다. 이를 위하여 미리 작업자에 대한 응급조치에 대하여 훈련하고, 현장부근의 병원위        치를 확인해 두어야 한다.

금번                    공사를 시공함에 있어 위 수칙을 숙지하여 이를 반드시 준

수하고 작업전 전 작업원에게 철저히 주지시켜 이행하겠으며, 수칙 미준수로 인한 재

해에 대하여는 모든 책임을 지겠읍니다.

.    .    .

시 공 업 체 명 :

`                          현 장 대 리 인 :