레진 조립식 배수로 시공시방서

※ 형태의 지형지물을 면밀히 관측하고 최고점의 상단면을 표시하여 배수방향이 좌우측으로 원만하게 진행될수 있도록 주위를 기울여야 하며,최고점이 평형을 이루는 지형은 물이 고이지 않도록 터파기 시 레벨을 차등으로하여 원만한 우수의 진행을 도와야 한다.

포물선

1. 터파기

(1) 도서에 의한 정확한 시점과 종점을 파악하여 일련의 경시선을 표기 한후 최고점의 상단으로부터 하단부로 경시선을 중심으로한 터파기를 실시하되,설치된 배수로의 정확한 외부 규격을 숙지하여야 하며 외부규격을 중심으로한 경시선의 좌우측및 깊이를 파되 제품의 외부 규격보다 3-5cm정도 크게 터파기를 한다.

2.  설치

배수로

(1) 배수로의 설치는 상단 최고점으로 부터 하단부로 하는것을 원칙으로 한다.

(2) 중앙부를 표시한 경시선을 따라 배수로를 안착하되 최고점에 배수로와 배수로가 맞닿는 곳은 필히 con'c로 몰탈 처리하여 배수로의 이탈 및 유실을 방지하도록 한다.(주의:배수로 제품의 결합부위는 한방향으로만 만들어 지므로 연속 결합 시킬시 유수와 역 방향됨)

(3) 기 설치가 완료되면 배수가 평형을 이루는 곳은 레벨을 측정하여 유수가 원활한지 확인한다.

3. 되메우기및 다짐

(1) 배수로 좌,우측 되메우기를 실시하되 제품하단으로부터 상단까지 꼼꼼하게 흙을 채워야 하며 공극이 생기지 않도록 감독자는 철저히 확인 하여야한다. 이때 다짐도 같이 병행 실시 하여야 만이 지반과 배수로의 안착이 견고히 되어 하자가 발생치 않는다.

(2) 쇄굴이 우려되는 부위는 버림con'c또는 몰탈 처리로 되메우기를 실시하여 하자를 미연에 방지하는 노력이 필요하다.

(3) 되메우기시 배수로에 강한 충격을 주어 제품에 손상이 갈수 있으므로 특히 주위하여야 한다.

(4) 되메우기가 완료되면 현장 여건에 맟춰 준비한 앙카핀 Ø13m/m를 배수로와 배수로에 연결된 홈에 끼워 땅속 깊이 박는다.

4. 기타 발생되는 문제점은 감독원과 상의하여 승인을 득한후 시행함을 원칙으로 한다.