발전설비개요표(비상전원용)

가. 설치상태개요

항 목
사용구획	□ 소방용설비등 전용, □일반부하와 공용, □일반용
출력전압	(□220, □380, □6,600, □그밖의 것: V
종 별	□보통형, □장시간형, □즉시보통형, □인시장시간형
설 치 실 구 획	◦벽 (□내화, □불연), ◦천장(□내화, □불연), ◦개구부(□갑종, □을종)
	□강제환기, □닥트(□방화댐퍼 부착, □내화피복), □자연환기
	◦케이블 관통처리 (□BCJ 공법, □불연구획)
구 조	□전용불연구획(□폐쇄반형, □개방형), □큐비클
설 치 층 바닥면적등	◦설치장소: 층, □옥상, □옥외 ◦설치면적: ㎡
설비개요	◦형식: ◦출력용량: KVA×역율( ) ＝조례출력 KW ◦냉각수의 용량: ㎥, ◦운전가능시간: 분 (연료서비스탱크 ℓ+메인탱크 ℓ÷연료소비량 ℓ/H=운전가능시간 시간 ◦내연기관 [출력: , 총배기량: CC, 냉각방식(□공냉, □수냉), 평균유효압력: kgf/㎠, 기동출력: V, KW, 공기압축기: m/H, KW] ◦내연기관 제조자: ◦발전기절연종별: ◦발전기제조자: ◦제어반 [주회로전압: V, 제어전압: DC V, 제어전원(□ 내장, □ 별치) ◦제어반제조자: ◦용량계산서 첨부(□ 유, □무) ◦시동방식 [□축전기, □공기시동] ◦주차단기 [□OCB, □ACB, □VCB, □그밖의 것: ] ◦시동용 부족전압계전기의 위치 [□주차단기의 2차측, □저압방재변압기의 2차측, □그밖의 것: ] ◦연료종별[□등유, □특중유, □가스, □그밖의 것: ] ◦열병합발전[□유, □무], ◦중앙감시실[□유, □무]
내진조치	◦앵커볼트 Φ× 본
소화설비	□소화기(적응), □분말소화기, □이산화탄소소화설비, □그밖의 것
성능시험 결과	ㅇ사용구획( ), ㅇ출력전압( ), ㅇ종별( ), ㅇ설치실구획( ), ㅇ구조( ), ㅇ내진조치( ), ㅇ소화설비( )
비 고	◦형식번호: 제조회사명: ◦공사업자명: 전화번호:

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠