변전설비개요표

가. 설치상태개요

항 목
사용구획	□ 비상전원전용수전설비 ( □소방용설비등 전용, □일반부하와 공용 )
수전방식	( □ 1회선, □ 본선예비선 , □ 루프, □ 스포트네트워크 ) 방식
수전전압	( □6,600, □22,000, □66,000, □기타: ) V
설치실 구획	ㅇ벽( □내화, □불연 ), ㅇ천장( □내화, □불연 ), ㅇ개구부( □갑종, □을종 )
	□강제환기, □닥트 ( □방화댐퍼 부착, □내화피복 ), □자연환기
	ㅇ케이블 관통처리 ( □BCJ공법, □불연구획 )
구조	□전용불연구획 ( □폐쇄형, □개방형 ), 큐비클
설치층 바닥 면적등	ㅇ설치장소: 층, □옥상, □옥외 ㅇ설치면적: ㎡
설비개요	ㅇ비상전원전용수전설비의 형식: ㅇ주변압기 용량 3ψ3W ㎸A( □전용, □공용, □일반용 ) 3ψ3W ㎸A( □전용, □공용, □일반용 ) 3ψ3W ㎸A( □전용, □공용, □일반용 ) 1ψ3W ㎸A( □전용, □공용, □일반용 ) 1ψ3W ㎸A( □전용, □공용, □일반용 ) 1ψ3W ㎸A( □전용, □공용, □일반용 ) ㅇ합계용량 계수 조례출력 ㎸A × ( □0.8, □0.75, □0.7 ) = ㎾ ㅇ진상콘덴서 3ψ3W ㎸A 대 ㅇ수전용차단기 □OCB, □ACB, □VCB, □PF, □LBS, □그밖의 것: ㅇ변압기 □유입, □밀봉방식, □가스절연식, □그밖의 것: □건식, □건식몰도, □그밖의 것: ㅇPCT( □유입, □건식 ), ㅇ중앙감시실( □유, □무 ) ㅇ보호협조에 관한 설명서 첨부( □유, □무 )
내진조치	ㅇ앵커볼트 ψ × 본
소화설비	□소화기, □대형소화기, □수동식소화기, □할로겐화합물소화설비 □분말소화설비, □이산화탄소소화설비, □그밖의 것
성능시험 결과	ㅇ사용구획( ), ㅇ수전방식( ), ㅇ수전전압( ) ㅇ설치실구획( ), ㅇ내진조치( ), ㅇ소화설비( )
비고	ㅇ비상전원의 인정번호: 제조회사명: 공사업자명: 전화번호:

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠