볼라드(조립식)시방서

1.

목 적

본 시방서는 차량 진입의 통제가 필요하거나 자전거 전용 도로 등, 보행자의 안전과 통행에 지장을 주는 것을 사전에 예방하고, 차량이 보도에 진입할 수 없도록 하여 주.정차할 때 발생할 수 있는 안전사고 및 보도 파손의 원인을 제거하기 위하여 설치되는 조립식 PE볼라드의 시공이 확실하고 안전하게 설치되며 지속적인 유지관리가 되도록 함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 시방서는 조립식 PE볼라드의 시공 및 유지관리에 적용한다.

3. 제품의 명칭 및 규격

가. 명 칭 : “PE 볼라드 (SHINDO BOLLARD)

나. 규 격 : ① Ø300 × 750㎜(반사체)

4.  및 시공예시도

형상

5. 시 공

1) 시공에 들어가기 전에 운전자뿐만 아니라 보행자의 안전을 위한 조치를 취한다.

2) 볼라드의 설치 위치와 방법은 설계도 및 시방서에 의거하여 시공한다.

3) 설치 위치를 마킹 한다.

※주의1: 설치 후 데리네이터 방향이 설계도의 위치가 되도록 지주의 볼트 구멍이 일정한 방향이 되도록 마킹 한다.

주의2: 설치 위치의 바닥이 경사면일 경우 연삭기로 평탄 작업을 한다.

4) ∅14드릴로 깊이 90~100㎜되도록 천공한다.(천공 후 구멍에는 이물이 없도록 에어로 불어 내도록 한다)

5) ⑦쐐기 앙카를 천공된 구멍에 밀어 넣는다.

6) ⑤지주를 안착하고 ⑥스크류볼트를 17mm 복스를 끼운 인팩으로 고정한다.

7) ①볼라드를 지주의 위에서 아래로 끼워 넣는다.

8) ②장볼트에 ③와샤를 끼워 볼라드의 볼트 구멍을 통해 지주 대고 볼트를 19mm복스로 충분히 조여 준다.

9) 볼트 체결이 완료 되면 ⑧캡을 돌려 끼워 고정 한다.

10) 주변을 정리하고 안전 조치를 철거하여 통행에 불편이 없도록 한다.

6. 검 수

시공이 완료되면 발주처 및 감독관의 입회 하에 검수를 받는다.

※ 발주처 및 감독관의 입회가 불가능 할 경우 시공 과정의 전,중,후을 촬영하여 설계도 또는 시방서 대로 완료되었음을 입증하도록 하여야 한다.

7. 유지관리

볼라드는 주기적인 점검을 통하여 초기 시공과 같이 유지관리 되도록 한다.

가. 점검

점검은 통상 순회 점검을 통하여 하기 사항의 이상 유무를 확인한다.

1) 오염상태(매연,분진,흙탕물 등등)

2) 파손 유무

3) 설치 방향 및 수평 수직의 유지

4) 반사지 및 반사체의 훼손 유무

나. 보수

점검 결과 청소가 필요할 경우 청소를 실시하고 보수가 필요한 경우 5항의 시공 순서에 따라 보수한다.

8. 기 타

본 시방서에 기술되지 아니한 제반 사항은 발주처 또는 감독관의 지시에 따라야 한다.