부하설비 개요표(비상전원용)

가. 설치상태개요

항 목
사용구획	□저압수전, □비상전원수전설비, □자가발전설비, □축전지설비
출력전압	ㅇ저압 ( □210, □그밖의 것: )V
설비개요	ㅇ비상전원의 부하설비 명칭, 용량, 공사방법 등 (1)부하설비 □옥내소화전설비 부하용량 ㎾ □스프링클러설비 부하용량 ㎾ □포소화전설비 부하용량 ㎾ □옥외소화전설비 부하용량 ㎾ □자동화재탐지설비 부하용량 ㎾ □비상경보설비 부하용량 ㎾ □제연설비 부하용량 ㎾ □그밖의 것 부하용량 ㎾ (2)배전반 또는 분전반 □제1종 배전반실 □제2종 배전반실 □그밖의 것( ) (3)비상전원의 배선 □인입의 배선의 내화배선 □내화케이블 □내열케이블 □그밖의 것( □내화배선, □내열배선 ) 공사종별: 내열보호방식: (4)내화 또는 내열의 접속공법 □전용배선 □공용배선 □접속공법( )
성능시험 결과	ㅇ사용구획( ), ㅇ출력전압( )
비고	ㅇ형식번호: ㅇ제조회사명: ㅇ공사업자명: ㅇ전화번호:

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠