생태복원 SS식생공법 시공시방서

(성/절토 토사구간)

1.

일반사항

1.1  적용범위

1.1.1  인공적으로 축조, 또는 절취 및 성토된 비탈면과 물이나 중력에 의한 침식으로 이루어진 자연비탈면 등 모든 비탈면의 녹화공사에 적용한다.

1.1.2  대상지를 조형적으로 조성하거나, 식물군락이 지속적으로 건강하게 생존하는 생태적인 복원 및 경관의 보전을 도모하기 위한 시공에 관한 일반적 사항을 포함한다.

1.1.3  본 공법은 특허 제0396067호(사면녹화용식생재:SS공법)에 준하여 시공하여야 한다.

2.

재 료

2.1  재료의 품질 및 종류

시공에 사용되는 재료의 품질 및 종류에 대해서는 설계도서에 따른다.

2.2  씨앗

토질조건 및 기후조건에 따라 선택하며, 주변 환경과 어울리는 씨앗종자이어야 한다.

2.3  SS토양

2.3.1  접착제 및 혼합종자등에 물과 혼합하여 사용한다.

2.3.2  살포 후 식물이 뿌리를 발생시키는 착근과정 초기에의 지지 기반이되는 요소로 토양과 비슷한 촉촉한 성분을 구비한 재료이어야 한다.

2.4  주재료비율

공 법	취부 직후 두께	종자(1㎡당 kg)	토양(1㎡당㎥)	비고
생태복원 SS식생공법	T = 0.5,1 CM	0.035	0.005, 0.010
생태복원 SS식생공법	T = 1.5 CM	0.045	0.015
생태복원 SS식생공법	T = 2.0 CM	0.055	0.020
생태복원 SS식생공법	T = 3.0 CM	0.060	0.030

3. 시 공

3.1  시공두께

일반적으로 비탈면의 경사, 지반조건 등 비탈면의 유형에 따라 아래와 같이 시공두께를 구분하여 적용한다.

* 생태복원 SS식생공법 시스템 시공두께

공 법	시공직후두께	시공 대상구간	비 고
생태복원 SS 식생공법	T = 0.5,1 CM	성토 토사구간	무망 SS토양 사용
생태복원 SS 식생공법	T = 1.5 CM	양호한 절토 토사구간	무망 SS토양 사용
생태복원 SS 식생공법	T = 2.0 CM	척박한 절토 토사구간	무망 SS토양 사용
생태복원 SS 식생공법	T = 3.0 CM	척박한 절토 토사구간	무망 SS토양 사용

※두께는 시공직후 두께기준이며 건조후 습식자재 특성상 SS토양 부분은 30~40%정도 두께가 줄어든다.

3.2  면고르기

3.2.1  씨뿌리기 할 비탈면의 표면은 잡석을 제거 및 면고르기(별도품처리)한다.

3.2.2  파종면이 건조한 경우에는 종자의 발아를 촉진하고 분사물의 침투를 좋게하기 위하여 1㎡ 당 1-3ℓ의 물을 미리 살포하는 경우도 있다.

3.3  취 부

3.3.1  작업순서는 SS토양을 상단에서 하단으로 내려오면서 시공하되 좌우로 번갈아 취부하여 재료가 사면 표면에 골고루 부착되도록 한다.

3.3.2  본 공법은 취부시 SS토양이 과도하게 흘러내리지 않도록 시공해야 한다.

3.3.3  취부 각도는 사면과 30°∼ 60°의 각도를 유지하여 사면의 토사가 취부 압력으로 인해 튀지 않도록 조절한다.

3.3.4  취부작업이 완전히 끝난 후에는 취부시행자가 전체적으로 취부 상태를 조사한 후 미진한 곳은 재취부하여 보완 작업을 행한 후 종료한다.

3.3.5  시공시기는 동절기(1-2월)를 제외하고 연중 시행가능하나 봄(3-6월), 가을(8-10월)을 최적기로 본다.

3.4  검 측

취부 표면적은 매 100㎡당 1개씩의 지점을 측정하고 그 평균값이 기준 두께이상이어야 한다.

(단 두께는 시공직후 두께기준이며 건조후 습식자재 특성상 SS토양 부분은 30~40%정도 두께가 감안하여 검측한다.)

3.5  시공안정

3.5.1  공사의 규모, 지형, 토질 등의 조건에 따라 안전점검을 실시후 공사에 임하여야 한다.

3.5.2  작업원은 복장, 보호기구, 공구에 대하여 안전대 착용유무, 안전모의 올바른 사용여부, 작업복장의 적정성 등을 점검하여 작업에 임하여야 한다.

3.5.3  타작업과의 관련된 작업에 주의하여야 하고, 특히 상하층에서 동시에 작업을 실시할 경우 충분히 연락하여 추진되도록 한다.

3.5.4  작업 중 작업장 주변에 주의하여 제3자에 방해가 되지 않도록 배려하며, 추락등 재해발생에 주의하여야 한다.

3.5.5  작업구역내에는 관계자 이외의 자에 대해서는 출입을 통제하여야 하며, 강우, 폭우, 폭설 등 악천후시에는 작업을 중지하여야 한다.