KEDIFACT 표준전자문서

선원승객명부

1. 개요

EDI를 이용하여 행정, 상역, 운송에 관련된 거래 상대방간의 전자문서교환에

사용될 PAXLST(Passenger List Message)의 정의를 보여준다.

1.1 기능적 정의

PAXLST 전자문서는 세관및 이민국 혹은 기타 출발국의 지정기관으로부터

도착국의 해당기관으로 선원및 승객에 관한 사항을 전송하기 위한 전자문서로서,

국가사법기관의 허가가 있거나 모든 관련 기관의 동의 하에서 운송회사나 세관,

이민국, 경찰 또는 기타 다른 기관 간에도 교환될수 있다.

이 전자문서의 전송은 출항시에 발송대리점으로부터 수신대리점측으로

선박/비행선의 입항에 앞서 보내져서, 목적지의 특정기관이 이에대한 정보를

검토한 후에 선원이나 승객의 통관절차와 관련된 적절한 의사결정을 내릴수

있도록 한다. 이 전자문서는 또한 출항전에 보내질수도 있으며, 운송회사는

선원/승객명단을 세관이나 이민국에 사전통관절차를 위하여 전달한다.

1.2 적용범위

운송형태에 관계없이 선원/승객의 이동에 대하여 국제적으로 적용될수 있다.

1.3 적용원칙

이 전자문서의 목적은 다음과 같이 예상된다.

a) 위험요소가 적은 선원/승객에 대한 통관절차를 간소화시킨다.

b) 세관과 이민국 또는 경찰 기관이 보다 효과적이고 효율적으로 예상우범지역에

행정력을 집중할수 있도록 한다.

2. 참고자료

보다 상세한 정보를 원하면 UNTDID의 Part 4의 Section 2.5와 UN/ECE General

Intro-duction의 Section 1을 참고하기 바란다.

3. 용어정의

UNTDID의 Part 4의 Section 2.5와 UN/ECE General Introduction의 Section 2를

참고하기 바란다.

4. 전자문서정의

4.1 전송항목설명

이 절은 전자문서 구조도와 전송항목 테이블에서 보여주는 필수/선택 여부 그리고

반복횟수 등을 고려하여 이해하는 것이 좋다.

다음의 설명과 원칙들은 전자문서 전반에 걸쳐 적용되는 것이며, 전자문서의

이해와 구현을 도와줄것이다.

- text나 code중에서 선택해야 할 경우에는 가능한 한 코드를 쓰도록 한다.

- 전자문서의 기능적 요구사항들과 상관 없는 데이타는 포함하지 않는다.

- 전자문서내의 평문기술 정보는 가능한 한 사용하지 않는다.

UNH, 전자문서머리

전자문서를 정의하고 시작하는 서비스 전송항목이다.

주: Passenger List 전자문서는 다음과 같은 데이타들을 UNH내의 복합

자료항목 S009에 포함한다.

복합자료항목 0065 PAXLST

(S009)      0052 D

0054 93A

0051 UN

BGM, 전자문서 시작

전자문서의 시작을 나타내고 전자문서의 기능, 종류, 번호를 나타내는

전송항목이다.

RFF, 참조번호

전자문서 참조번호를 나타내는 전송항목이다.(사용않음)

DTM, 일자/시간/기간

전자문서 작성일을 나타내는 전송항목이다.

전송항목군 1(SG1): NAD-CTA-COM

전자문서에 있는 데이타에 대하여 보다 상세한 정보를 줄수 있는 실무자 및

부서, 이름/주소를 나타내기위한 전송항목 그룹이다.

NAD, 상호 및 주소

수신인과 송신인의 이름/주소와 관련된 내용을 나타내는 전송항목이다.

CTA, 연락정보

송신인직위를 나타내는 전송항목이다.

COM, 통신정보

전화나 팩스 번호와 같이 통신할 사람이나 부서의 통신번호를 나타내는

전송항목이다.(사용않음)

전송항목군 2(SG2): TDT-DTM-SG3

운송형태의 각 운송구간에 관한 정보를 나타내는 전송항목 그룹이다.

TDT, 운송정보 내역

선박명, 선박국적, 호출부호 또는 항차(승객명부)를 나타내는 전송항목이다.

DTM, 일자/시간/기간

입/출항일자를 나타내는 전송항목이다.

전송항목군 3(SG3): LOC-DTM

장소및 일자/시간을 나타내는 전송항목 그룹이다.

LOC, 장소/위치 식별

승객명부의 입/출항지 또는 선원명부의 전출항지를 나타내는 전송항목이다.

DTM, 일자/시간/기간

상기 위치들과 관련된 일자/시간을 나타내는 전송항목이다.(사용않음)

전송항목군 4(SG4): NAD-ATT-DTM-MEA-GIS-FTX-LOC-SG5

선원이나 승객의 개인신상(이름, 직위, 성별, 생년월일 등)을 나타내는

전송항목 그룹이다.

NAD, 상호 및 주소

승객 또는 선원의 이름과 직위(선원명부)를 나타내는 전송항목이다.

ATT, 속성

승객/선원의 개인 특성을 나타내는 전송항목이다.(사용않음)

DTM, 일자/시간/기간

생년월일, 승선일을 나타내는 전송항목이다.

MEA, 측정치

키 등과 같은 신체치수를 나타내는 전송항목이다.(사용않음)

GIS, 일반지시자(General indicator)

위험요소와 관련된 지시를 나타내는 전송항목이다.(사용않음)

FTX, 평문기술

승객명부의 주소 또는 선원명부의 비고(한국인의 경우 주소)를 나타내는

전송항목이다.

LOC, 장소/위치 식별

국적, 승선지를 나타내는 전송항목이다.

전송항목군 5(SG5): DOC-DTM-GIS-RFF-LOC

여행과 관련된 서류의 세부사항을 나타내는 전송항목 그룹이다.

DOC, 서류/전자문서 식별

여권이나 선원수첩과 같은 관련 서류를 나타내는 전송항목이다.

DTM, 일자/시간/기간

상기 서류와 관련된 일자/시간을 나타내는 전송항목이다.(사용않음)

GIS, 일반지시자(General indicator)

별칭등을 나타내는 전송항목이다.(사용않음)

RFF, 참조번호

상기 서류의 참조 번호를 나타내는 전송항목이다.

LOC, 장소/위치 식별

상기 서류가 작성된 국가를 나타내는 전송항목이다.(사용않음)

CNT, 총합계

선원/승객 수의 합계와 승객명부의 경우에 세부승객내역에 관한 수를 나타내는

전송항목이다.

AUT, 인증결과

전자문서의 무결성을 보증하는 인증 결과를 나타내는 전송항목이다.

UNT, 전자문서 꼬리

전자문서의 종료를 나타내며, 전자문서에서 사용된 총 전송항목 수 및

전자문서의 참조번호를 나타내는 전송항목이다.