소방설비 점검표

점검주기 : 매분기1회 (2,5,8,11월)

점검일자 : 200 년 월 일부터 ～ 일까지 점검자 : (인) (인)	결재	담당	주임	과장	소장

번호	점 검 내 용	점검결과	조치내용
1	*소화전 모타 및 가압펌프의 작동상태
2	*소화전 호스의 부패여부
3	*앵글변의 핸들작동은 양호한 상태인가
4	*앵글변에서의 누수는 없는가
5	*소화기는 지정된 위치에 확보되어 있는가
6	*비상구 및 기타 누름버튼표시등의 기기파손은 없는가
7	*연결송수관에 이물질의 투입은 없는가
8	*소화기의 내부 충약상태는 양호한가
9	*소화수 상시확보는 되어 있는가
10	*호스의 커플링 훼손 여부
11	*제어반 전선의 훼손 여부
12	*모타펌프의 축수 윤활유 주입여부
13	*유도표시 및 유도등의 점등상태는 양호한가
14	*자동화재 탐지설비의 작동은 양호한가
15	*감지기의 오동작 및 기능불량은 없는가
16	*연결송수구 및 연결살수설비는 상시 사용이 가능한가
17	*소방용수의 압력탱크의 압력게이지는 정상압력을 유지하고 있는가
18	*소방용수 공급펌프는 상시작동이 가능한가
19	*옥내소화전 표시등의 점등상태는 양호한가
20	*용접작업시 소화기나 소화수 등을 비치하고 위험/가연물을 제거후 작업에 임하고있는가
21	*각 세대 와 직원에 대한 화재예방 교육.홍보는 수시로 하고 있는가
22	*각 근무장의 전열기구의 절연상태는 양호한가
23	*각 근무장에 전열기구를 문어발식으로 용량초과의 사용을 하고 있지 않는가
24	*화재시 가스의 인입 메인벨브,동 벨브, 라인별 밸브의 위치와 조작방법을 숙지하고 있는가

(                    아파트관리사무소)