【별첨 제13호 서식】

소방시설의 작동․기능점검

(특수장소의 관계인용)

확 인 자
점검일자
점 검 자

( ○ : 정  상    × : 불  량   △ : 정  비 )

분 류	점 검 항 목		해당시설	점 검 결 과		비 고
1. 수 원 (공 통)	지하조	수원의 양 ( ㎥)
	고가수조	수원의 양 ( ㎥)
		밸 브 류
	압력탱크	수원의양( ㎥)
		압 력( ㎏/㎠)
		밸브류 및 게지
2. 가 압 송 수 장 치 (공통)	제어장치	스 위 치 류
		휴 즈 류
		계 전 기 류
		자동,수동전환장치
		절 선 상 태
	전 동 기	용량( HP , ㎾)
		접지상태(3종접지)
	펌 프	흡입토출계통
		밸 브 류
	내연기관	연료(20분이상용량ℓ)
		출력( HP , ㎾)
		기 동 장 치

분 류	점 검 항 목		해당시설	점검결과		비 고
2. 가 압 송 수 장 치	축전지 기 타	전압(법정필요이상)
		자동,수동절환장치
		압력챔버(100ℓ)
		보조펌프(수압유지펌프)
	시 험	토출압 ( ㎏/㎠)
		토출량 ( ℓ/분)
3. 스 프 링 클 러 등	자 동 경 보 밸 브 (공 통)	압력스위치 경보벨
		리타팅챔버(타이머)
		압 력 게 지
		유수검지장치
	스프링 클 러	방수압(1㎏/㎠ 이상)
		방수량(80ℓ/분이상)
		살 수 분 포 도
	물분무 포 말	방수압(설계압)
		방수량(표준방수량)
		살수 분포도
		원액저장탱크 ( ℓ)
		혼 합 장 치
		방포량 ( ℓ / 분)
		방포압 ( ℓ / 분)
		살수분포상태

분 류	점 검 항 목				해당시설	점 검 결 과		비고
4. 소 화 전	옥 내	기 동 스 위 치
		방수압(1.7kg/cm2)
		방수량(130ℓ/cm2)
	옥 외	방수압(2.5kg/cm2 이상)
		방수량(350ℓ/min 이상)
5. CO2 ․ 할 론	( kg/cm2) 소화약제저장탱크 ( ℓ)
	방사량 ( kg/min)
	방사압 ( kg/cm2)
	기동방식		전기식(자․수동)
			가 스 압 식
			기계식(수동)
6. 분 말	소화약제 저장 탱크(㎏)
	가스용 가스저장탱크(㎏/㎝)
	방사량 ( kg/㎤)
	방사압 ( kg/cm2)
	기동방식			전기식(자․수동)
				가스압식
				기계식(수동)

분류	점검항목		해당시설	점검결과		비고
7. 피 난 전 원	비 상 전 원	비상전원설비 (전체)
	피 난 방 송	유도등 . 유도표지
		피 난 기 구
		방 송 설 비
8. 자 탐	자 동 화 재 탐 지 설 비	감지기 종단저항
		수신기(동작도통시험)
		발신기전화잭(도통시험)
	속 보 설 비	자동속보설비(동작시험)
9. 종 합 시 험	연동장치	감지기폐쇄형헤드
		수신기 자동콘트럴 세트
		가압장치(펌프모터 또는 기동장치)
	소 화 시 험	방송 및 경보상태