소방조법 지침서

□ 목적 : 소방공무원의 교육훈련시 활용할 소방조법 지침서임

□ 조법의 종류 : 훈련시 가장많이 활용하는 조법

-로프매듭법,  공기호흡기조작법,  4인조법,  사다리조법

[로프매듭훈련]

○로프매듭대형 : “매듭대형으로 벌려” -정식간격으로 정열(적절한 간격)

○로프매듭 준비

지휘자	대 원
차렷	로프를 네번 접어 로프 끝이 앞으로 오게 하여 왼손에 들고 차렷자세
“○○매듭준비”	왼발을 옆으로 반걸음 벌리고 로프를 풀어“○○매듭”짖기 적절한 위치를 양손으로 잡고 양팔을 약간 벌려 앞으로 내민다.
실시	매듭을 짖고 『○○매듭』이라고 복창하면서 왼발을 모으고, 오른손에 매듭한 로프를 들고 매듭부분을 지휘자가 볼 수 있도록 앞쪽수평으로 올린다.
풀어	매듭부분을 풀어 로프를 네번 접어서 로프 끝이 앞으로 오게 하여 왼손에 들고 차렷자세

[기본매듭종류]

연 결

바른매듭, 한겹매듭, 두겹매듭

결 절

엄지매듭, 옹매듭, 나비매듭, 한겹8자매듭, 두겹고정매듭, 세겹고정매듭

결 착

고정매듭, 두겹엄지매듭, 말뚝매듭, 두겹말뚝매듭, 잡아매기, 나무묶기

특수매듭

줄사다리, 걸어매기, 감아매기(프르직매듭), 응급모포묶기(옹매듭+바른매듭)

[신형공기호흡기 조작요령]

지휘자	1번	2번
차렷	대기선에서 “차렷”
집합	“앗”이라고 외치고 잔걸음을 일렬횡대로 집합선에 정렬한다.
번호	하나	둘(번호끝)
정위치	공기호흡기가 놓인 자리에서 50cm뒤에서 일렬횡대로 정렬한다.
장착준비	구령에 따라 “장착준비”라고 복창하고 왼무릅않은자세(왼쪽무릅을굽혀세우고 오른쪽무릅은꿀어않은자세) 로 왼손으로 면체를 들고 오른손으로 머리 끈을 뒤로 제친 다음 흡기조정기를 대기변으로 조정하고, 양압조정기를 ｢close｣로 조정하여(평소대기상태) 흡기변을 얼굴에 붙이고 숨을 들이쉬고 내쉬고 한 다음 (호흡을 할 수 있고), 반대로 흡기조정기를 양압으로 조정하고, 양압조정기를 ｢open｣해서 숨을 다시 들이쉬고 내쉬고 반복한 다음(호흡할 수 없다) 다시, 흡기조정기를 대기변으로 조정하고, 양압조정기를 ｢close｣로 원위치하고 이상 없으면 “흡기변 이상 없음”이라고 복창하고 오른손으로 면체목걸이를 목에 걸고 왼손으로 압력계를 잡고 오른손으로 용기개폐밸브를 열어 압력을 확인후 “압력00키로”라고 복창하고 압력계를 가만히 그 자리에 둔다.(왼무릅않은자세)
몸통장착	구령에 따라 “몸통장착”이라고 복창하고 오른손으로 개폐변의 보호틀을 잡고 왼손으로 왼쪽멜빵 윗부분을 잡으면서 공기호흡기 몸통을 조용히 일으키고, 오른손으로 오른쪽멜빵 윗부분을 잡고, 왼쪽으로 돌리면서 왼팔을 왼쪽 멜빵에 넣고 이어서 오른팔을 오른쪽 멜빵에 넣어 공기호흡기를 등에 진 다음, 가슴벨트, 허리벨트를 차례로 조이고 “장착완료”라고 복창한다.(왼무릅않은자세)

봄베 봄베
	↕50cm
○ ○	정위치
1번 2번

	↙집합선	↙대기선
	○1번	○
	○2번	○
지휘자	2m ↔

지휘자	1번	2번
면체장착	구령에 따라 “면체장착”이라고 복창하고 왼손으로 면체를 잡고 편리한대로 면체를 단단히 쓰고,방화모를쓴다음 ｢일어서서｣ 오른손을 올리면서 “장착완료라고 복창한다.
｢양압으로 하세요｣	[다음은 지휘자의 지시를 따른다] 양압조정기의 ｢close｣상태인 것을 ｢open｣으로 조정하고, 흡기조정기의 대기변 상태인 것을 양압으로 조정한 다음, 면체에 손가락을 넣어 누수 되는지 확인한다.
｢경보기를 잡으세요｣	오른손 또는 왼손으로 경보기를 잡았다 놓고 2회 반복한다.
바이패스를 돌려보세요｣	왼손으로 바이패스를 왼쪽으로 돌려서 ｢open｣에 조정하여 공기가 새는 것을 확인후 다시 오른쪽으로 돌려서 ｢close｣로 원위치 한다.
대기호흡으로 하세요｣	흡기조정기의 양압상태인것을 대기변으로 조정하고, 양압조정기의 ｢open｣상태인 것을 ｢close｣로 조정한다(평소대기상태)
벗어	구령에 따라 오른손을 위로 올리면서 ｢왼무릅앉은 자세｣로 방화모를 벗고 면체를 벗은다음 허리벨트, 가슴벨트 순서로 벗고, 왼손으로 왼쪽 멜빵 윗부분을 잡고 오른쪽멜빵을 벗어, 왼쪽으로 공기호흡기를 조작원 몸앞으로 돌려 원래 놓인 상태로 제자리에 놓고 목에 건 면체걸이를 벗어 면체를 공기호흡기 옆에 놓고 왼손으로 압력계를 잡고｢압력00키로｣라고 복창하고 압력계를 가만히 그 자리에 두고, 오른손으로 개폐밸브를 잠근 다음 양압조정기의 ｢close｣상태인 것을 ｢open｣으로 조정하여 공기를 빼고 나서 다시 ｢close｣로 원위치로 조정하고 공기호흡기와 면체를 정리하고 ｢일어서면서｣정위치자리에서 차렷자세로 선다.
해산	1번원과 2번원이 같이 지휘자에게｢해 산｣ 이라고복창과동시에 거수경례를 하고 ｢ 지휘자｣ 의 답례로해산한다.

<면체를 쓴 상태에서>

□양압조정기			왼쪽으로 →｢open｣
			오른쪽으로 →｢cloes｣		평상시 상태 (대기압으로 호흡)
□흡기조정기			왼쪽으로 →양압
			오른쪽으로 →대기변		평상시 상태 (대기압으로 호흡)
□바이패스			왼쪽으로 →｢open｣
			오른쪽으로 →｢cloes｣

[4인조법]

	□ □ □ □

					1m↕
집합선	④	③	②	①	2m↕
대기선	④	③	②	①	2m↕

※ 방수개시 → 관창수

※ 방수중지 → 지휘자

※ 철    수 → 지휘자

※ 호   스  →  두겹말은수관으로 적재

※  관   창  →  봉상관창

지휘자	대기선에서 5Ｍ이르는 지점의 펌프차후미 오른쪽(차량선탑쪽의후미)에서 대기선을 향하여 차렷자세로｢집합｣이라고 구령을 한다
1,2,3,4번원	대기선에 있는 대원은 일제히 ｢얏｣이라는 구령과 함께 2Ｍ 앞 집합선에 집합하고 우측으로부터1번원을 기준으로 일렬 횡대로 정렬 한다. 이때의 위치는 2번원과 3번원의 중간이 펌프차 뒤의 중앙이 되도록 한다.
지휘자	｢번호｣라고 구령
1,2,3,4번원	대원은 각자 번호를 한다 ｢하나｣,｢둘｣,｢셋｣,｢넷, 번호끝｣
지휘자	｢각자 임무을 부여한다｣ 1번 관창수, 2번 관창보조 및 전령, 3번 파괴수, 4번 기관원 (다음) ｢각자 임무복창｣ 이라고 구령한다.
1,2,3,4번원	각 대원은1번원으로부터 오른손을 들면서 1번 관창수, 2번 관창보조 및 전령, 3번 파괴수, 4번 기관원 이라고 각자임무을 복창하고, 다시 손을내리고 차렷자세.

지휘자	가정상황을 부여한다 ｢00Ｍ전방 ○○건물 2층화재 ｣라고 상황을 부여
	｢승차｣라고 구령, [지휘자와각대원은 지정된 위치에 승차하고 전방을바라보며 자세를 바로한다]. ｢훈련실시｣라고 구령 [각대원은 일제히 ｢실 시｣ 라고 복창하고 하차한다].
1번원	즉시 관창을 메고(노즐이 오른쪽어깨에,결합구가 왼쪽허리 가까이에 오도록 한다) 제3수관을 왼쪽 어깨에 메고,화점으로 향하여 전진하여 제1및제2수관의 연장거리(약25m)를 고려하여 수관을 내려 제3수관을 편 다음 관창을 어깨에서 내려 수관의 결합구(숫카프링)에 결합하고, 2번원의 제2수관과 제3수관의 결합을 확인후 ｢ 방수개시｣ 라고 복창하고, 다시 화점을 향하여 전진하여 약 15Ｍ의 여유수관을 확보한 다음 기본주수자세를 취한다.
2번원	펌프차에서 적재수관 2본(제1 및 제2수관)을 내려, 이때 제1수관은 왼쪽어깨에 제2수관은 오른쪽 겨드랑이에 끼고 펌프차 제1방수구 쪽에 위치하여 수관 2본을 내려놓고 연장하기 편리한 위치에서 제 1수관을 편 다음 암카프링을 제1방수구에 결합하고, 제2수관을 왼쪽 어깨에 매고, 제1수관의 숫카프링을 들고 전진, 제1수관을 연장할 곳에 숫카프링을 그 자리에 놓고, 제2수관을 왼쪽어깨에서 내려, 제2수관의 암카프링이 밑에 오도록 하여 그 자리에서 수관을 편 다음, 제2수관의 암카프링과 제1수관의 숫카프링을 양손에 잡고 결합하고, 다시 제2수관의 숫카프링을 들고 전진하여, 제3수관 암카프링이 있는 곳에 가서, 제2수관과 제3수관을 양손에 잡고 수관을 결합하고 자세를 바로한다. (1번원이 ｢방수개시｣라는 복창을 하면) 2번원이 오른손을 위로 올려 ｢방수개시｣를 복창하고 뒤로 돌아서 펌프차 앞 약2m의 위치에 이르러 정지하고, 오른손을 위로 올려 ｢방수개시｣라고 4번원에게 전달하고(이때, 4번원은 오른손을 위로 올려 ｢방수개시｣라고 복창한다) 4번원의 복창을 받은 후 1번원 옆 주수위치에 이르러 ｢전달 끝｣이라고복창하고 1번원의 반대쪽 한발 뒤에서 관창을 보조한다.
3번원	흡수관 적재부앞에서 가까운 흡수관의조임쇠를 푼다음 양손으로 스트레나를 4번원으로부터 넘겨받아 4번원과흡수관을 사이에두고 마주보면서(3번원은4번원의 반대쪽에위치) 흡수하고자하는 소방용수 시설쪽으로 향하여 스트레나를 땅에끌리지 않토록 잡고, 4번원과협력하여 흡수관을 편다음 스트레나투입에 편리한 위치 까지와서 스트레나를 소방용수 시설에 투입하고(이때, 3번원과4번원이 동시에 ｢투입｣ 이라고 복창한다), 펌프차로 돌아와 사다리(거는사다리) 및 갈고리를 내려 사다리를 오른쪽 어깨에 메고 갈고리는 왼쪽겨드랑이에 끼고, 화점으로 운반하여 사다리를 적당한 위치에 놓거나.걸고 1번원의 좌전방 약2미터 위치에서 갈고리를 들고 파괴자세를 취한다.

4번원	흡수관적재부 옆(차량후미)에서 가까운 흡수관의 조임쇠를 푼다음 스트레나를 양손으로 들고 3번원에게 건네주고 흡수관을 적제부에서 차례로 흡수관을 내리고 3번원과흡수관을 사이에두고 마주보면서(4번원은 차량쪽에위치) 흡수하고자하는 소방용수 시설쪽으로 향하여3번원과협력하여 흡수관을 편다음 스트레나 투입에 편리한 위치까지와서 스트레나를 소방용수 시설에 투입하고(이때, 3번원과4번원이 동시에 ｢투입｣ 이라고 복창한다) 개인로프를 이용하여 흡수관중간지점과 펌프차의 한쪽에묶고 받침목을 흡수관이 꺽이는 부분에 설치하고나서, 펌프차량의 펌프위치에 와서 흡수콕크를 열어 흡수준비를 하고, 2번원의 ｢방수개시｣전달에 복창한 다음 펌프를 작동시켜 방수한 다음 자세를 바로 한다.
지휘자	｢방수중지｣
1번원	지휘자의 ｢방수중지｣구령에 따라 ｢방수중지｣라고 복창하고 계속 방수자세로 대기하다가 2번원의 ｢전달 끝｣ 복창에 왼발을 끌어당겨 붙이고 (차렷자세)관창을 오른발 옆에 세우고 자세를 바로 한다.
2번원	1번원과 함께 ｢방수중지｣라고 복창하고 수관을 놓고 뒤로 돌아 펌프차량 옆 (제1방수구쪽) 약 2Ｍ의 위치에 이르러 정지하고 오른손을 옆으로 수평 되게 올려 ｢방수중지｣라고 4번원에게 전달하고 4번원의 ｢방수중지｣복창에 다시 관창보조의 위치로 돌아와 정지한 다음 ｢전달 끝｣이라고 복창하고 자세를 바로 한다.
3번원	1번원과 함께 ｢방수중지｣라고 복창하고 왼발을 끌어당겨 붙이고 갈쿠리를 옆에 세우면서 자세를 바로 한다.
4번원	2번원의 ｢방수중지｣전달에 오른손을 옆으로 수평되게 올려 ｢방수중지｣라고 복창한 다음 엔진회전을 줄이고 방수구및 흡수구 개폐기를 닫아 방수를 중지하고 그 자리에서 자세를 바로한다.
지휘자	｢철수｣ [적절히 이동하여 대원의 동작상황을 확인하고, 미숙한 점이 있으면 즉시 정정시킨다].
1,2,3,4번원	지휘자의 철수라는 구령으로｢철수｣라고 함께 복창을 한다.

1번원	왼발을 수관을 누르고, 오른발을 암카프링을 눌러, 관창을 돌려 관창을 분리하여, 관창을 어깨에메고(노즐이 오른쪽에께에,결합구가 왼쪽허리가까이에 오도록한다)제3수관 숫카프링을 오른손에들고 제3수관결합부에와서 숫카프링을 제3수관위에 겹쳐놓고, 제3수관이겹치는 중간부분에 뛰어와서 두겹말은 수관으로 말아서 왼쪽어깨에메고운반하여 펌프차에 수관 및 관창을 적재하고 집합선에 정렬한다.
2번원	뒤로 돌아서 제3결합부가 있는곳까지 뛰어가서 제3결합부를 분리하고 제2수관숫카프링을 오른손에들고 제2수관결합부에뛰어와서 숫카프링을 제2수관위에 겹쳐놓고 나서 제1수관과 2수관을분리하고,다시 제2수관이 겹치는 중간부분에뛰어와서 두겹말은수관으로 말아서 왼쪽어깨에 메고, 제1수관숫카프링을 오른손에들고 제1수관 암카프링이 있는곳까지뛰어와서 숫카프링을 제1수관위에 겹쳐놓고나서, 왼쪽어께에메고있는 제2수관을 펌프차에 적재하고나서 다시, 제1수관이 겹치는 중간부분에 뛰어와서 두겹말은수관으로 말아서 제1수관을 펌프차에적재하고 집합선에 정렬한다.
3번원	철수의 구령에 따라 갈쿠리를 그 자리에놓은다음 사다리를오른쪽어깨에메고 다시, 갈쿠리를 왼쪽겨드랑이에 끼고 펌프차로 돌아와 원위치 시킨다음, 흡수관 투입위치에 이르러 소방용수 시설에 투입된 스트레나를 4번원과 협력하여 수리에서 끌어 올리고나서 스트레나를 지면위에 조심해서 놓아두고, 4번원과 소방차량후미의 흡수관쪽에 와서 흡수관을 사이에두고 양쪽에서 마주보면서(3번원은4번원의반대쪽에서)흡수관을 허리높이까지들어 옆으로 걸어면서 배수를하고나서, 스트레나를 땅에 끌리지 않토록잡고 4번원과협력하여 흡수관을 원형으로하여 흡수관적재함에 차레로적재하고 가까운 조임쇠를 걸고나서 집합선에 정렬한다.
4번원	제1결합부(펌프차제1방수구와 제1수관암카프링)를 분리하고 수관을 똑바로 펴서 암카프링을 지면에 놓아두고, 흡수관및 차량에묶인 개인로프를 풀고 흡수관에 설치한 받침목을 빼내어 차량에 적재하고나서 흡수관 투입위치에이르러 소방용수 시설에 투입된 스트레나를 3번원과 협력하여 수리에서 끌어올리고나서 스트레나를 지면위에 조심해서 놓아두고3번원과 소방차량후미의 흡수관쪽에와서 흡수관을사이에 두고 양쪽에서 마주보면서(4번원은 펌프차쪽에위치) 흡수관을 허리높이까지들어 옆으로걸으면서 배수를하고나서, 3번원과협력하여 흡수관을 원형으로하여 흡수관적재함에 차례로적재하고 가까운 조임쇠를걸고나서 집합선에 정렬한다.

1,2,3,4번원	각자 철수임무종료후 신체, 복장 및 기계기구의 점검을 한 후 집합선에 돌아와 정렬하고 자세를 바로한다.
지휘자	1번원의 오른쪽앞 약3Ｍ의 위치에서 ｢각자 이상유무보고 ｣라고 구령하고 각대원으로 부터 점검보고를 받는다.
1,2,3,4번원	각대원은 1번원으로 부터 차례로 지휘자를보며 각자 ｢“0번”이상없음｣을 오른손을 들고 복창하고 손을내려 차렷자세로 선다.
지휘자	｢ 해 산 ｣
1,2,3,4번원	각대원은 일제히 ｢해산｣이라고 복창하면서 지휘자를보고 거수경례를 하고 ｢지휘자｣의 답례로 차렷하고나서 해산한다.

[사다리조작]

지휘자	제1조작원 (지지자)	제2조작원(파괴수)
차 렷	대 기 선	대 기 선
집 합	｢앗｣잔걸음으로집합선우측에선다	｢앗｣잔걸음으로집합선좌측에선다
번 호	하 나	둘(번호끝)
정위치	(지주밑) 지주밑에서 세번째 가로대50㎝옆 (사다리지주밑방향으로 보고차렷)	(선단부분) 선단에서 세 번째 가로대50㎝옆 (사다리지주밑방향으로 보고차렷)
목표○○ 사다리운반 실시	｢실시｣ 구령에 따라 우측으로몸을 돌리면서 오른발을 한발 내딛어 무릅을 굽혀 제2조작원과 협력하여 두손으로 가로대를 잡고 사다리를 들어 ｢좌향좌｣ 하는동시에 ｢일어서서｣가로대 사이에 오른팔을 넣어 어깨에 메고,오른손으로 가로대를 잡고 제2조작원과 호흡을 맞추어 사다리를 세울 위치로 뛰어가 정지한 다음, 왼손으로 가로대를 잡고 ｢우향우｣하면서 가로대 사이로부터 오른팔을 빼내어 가로대를 잡아 허리를 굽히면서 사다리를 내려놓는다. 내려놓은 사다리의 지주밑을 두발로 밟고 사다리 하단의가로대부터 두손으로 번갈아 잡아당기면서제2조작원과 협력하여 수직으로 세운 다음 사다리양쪽지주를 잡고 바로선다.(2조작원과마주본다)	｢실시｣ 제1조작원과 같은 요령으로 사다리를 운반하여 내려놓은 다음, 사다리의 위로부터 둘째 가로대를 왼손으로 잡고 들어올리면서 몸을 돌려 사다리 밑으로 들어가 두손으로 번갈아 가면서 가로대를 위에서부터 아래로 차례로 옮겨 잡으면서 사다리를 밀어올려 제1조작원과 협력하여수직으로 세운다음, 사다리 양쪽지주를 잡고 바로선다.(제1조작원과 마주본다)
사다리연장	｢연장｣ 구령에 따라 수직으로 세운 사다리 뒤에서(사다리를 기대세울위치)오른발로 사다리 밑을받치고 두손으로 양쪽지주를 잡고, 2조작원과 협력하여 사다리를 수직으로 유지하면서, 2조작원이사다리를 완전히 연장할 수 있도록 보조한 다음 2조작원이 사다리 연장을 완전히 끝내면 2조작원과 협력하여 사다리를 목표에 기대 세운다.	｢연장｣ 구령에 따라 수직으로 세운 사다리 앞의위치에서 왼발을 한발 내딛고 왼무릅않은자세(왼쪽무릅을 굽혀세우고 오른쪽무릅은꿀어않은자세)로 사다리에 묶여있는 줄을 풀고,1조작원과 협력하여 사다리를 수직으로 유지하면서 두손으로 줄을당겨 사다리를 연장하여 길이를 확인하고, 고리쇠를 걸어 줄끈을 지주 밑으로부터 세 번째의 가로대에 잡아묶은다음 ｢일어서서｣1조작원과 협력하여 사다리를 목표에기대 세운다.

올라가	2조작원의 ｢사다리지지｣로 ｢사다리지지 끝｣ 구령에 따라 사다리 뒤에서 왼발을 한발 내딛어 사다리의 지주 밑을 받치고, 두손으로 양쪽지주를 잡아, 2조작원이 안전하게 사다리를 오를 수 있도록 사다리를 안정시킨다	｢사다리지지｣ 구령에 따라 두손으로 가로대를 번갈아 잡으면서 오른발부터 한 계단씩 적정위치까지 올라가 왼발로 가로대를 딛고, 디딘 가로대의 두 번째 위의 가로대에 오른발을 가로대 사이에 넣은다음 발목으로 오른쪽 사다리 지주를 감아 몸을 안정시킨다음, 상체를 조금일으켜서 양손으로｢파괴｣하는 자세를 취한다.
사다리원위치	제2조작원의 사다리 지지로 ｢사다리지지끝｣ 구령에 따라 두손으로 사다리를 잡고 있다가 2조작원이 사다리에서 완전히 내려오면 사다리를 수직으로 세우고 (제2조작원이 왼무릅않은자세로줄을 풀어 사다리를 내리고 줄을 가로대에 묶고나서),제2조작원과협력하여(이때양발은사다리지주밑을밟고양손으로지주대를잡아준다) 사다리를 바닥에내려놓고 사다리의오른쪽옆에서서(사다리를 마주보고선다) 왼발을 한발내딛어 무릅을굽혀 제2조작원과협력하여 두손으로 가로대를잡고사다리를 들어 ｢우향우｣하는동시에 ｢일어서서｣ 가로대사이에 왼팔을넣어 어깨에메고 왼손으로가로대를 잡고 제2조작원과 발을맞추어 원위치로 뛰어가 정지한다음 ｢좌향좌｣하여 사다리를 그 자리에내려놓고 제2조작원에게 구령하여 집합선까지뛰어가서 정지하여 원위치자세로 선다.	지휘자의 구령에따라 제2조작원에게 ｢사다리지지｣라고하고, 가로대를 잡고 오른발을 가로대및지주로부터 풀고 사다리에서 내려와제1조작원과협력하여 사다리를 수직으로 세운다음,왼무릅않은자세로 줄을 풀고 사다리를 내린 후 줄을 가로대에묶고, ｢일어서서｣ 뒷걸음하면서 사다리아래에서부터 양손으로 가로대을 윗쪽으로 옮겨잡으면서 사다리선단쪽에이르러 몸을왼쪽으로돌면서왼손을 가로대 밑에서 반대쪽가로대로 옮겨잡으면서 사다리밑을 빠져나와 사다리를바닥에놓고 바로서서(사다리를마주보고 선다) 왼발을 한발 내딛고 무릅을굽혀제1조작원과협력하여 두손으로 가로대를잡고 사다리를들어 ｢우향우｣하는 동시에｢일어서서｣가로대사이에 왼팔을넣어 어깨에메고왼손으로가로대를 잡고 제1조작원과 발을맞추어 원위치로 뛰어가 정지한다음｢좌향좌｣하여 사다리를 그자리에내려놓고 제1조작원의 구령에따라 집합선까지뛰어가서 정지하여 원위치 자세로 선다.
해 산	각 조작원은 일제히 ｢해산｣ 이라고 복창하면서 지휘자를 보고 거수경례를하고 ｢지휘자｣의 답례로 차렷하고나서 해산한다.

대 기 선
○ ○	집합선
1번 2번

선단
				○2번
				○1번
지주밑

※사다리는 엎어놓은상태에서 지주밑이 진행방향으로 가도록 놓는다

※출발시 → 오른쪽 어깨에 메고 출발한다

※철수시 → 왼쪽 어깨에 메고 원위치한다

			2번 ○							1번○
선단													지주밑

y