슈미트해머 압축강도 시험일지

1. 공 사 명									4. 측정 위치
2. 타설 일자									5. 측정 일자			200 . . . 온도 : ℃
3. 레미콘제조사									6. 콘크리트규격
시 험 결 과
번호	측정경도 값					평균값R	보정치ΔR	기준 경도 Ro		압축 강도 Fc	재령 계수 an		추정압축강도F (㎏/㎠)	기준	판정	비고 (보정내용)

비 고 : R : 측정경도 값(반발도合 / 타격회수合 = 평균값), ΔR : 타격회수, 응력상태, 건조상태에               의한보정

Ro : 기준경도 (R + ΔR),  Fc : 압축강도(13Ro - 184(일본재료학회)),  an : 시험시의 재령               에 의한 강도 보정값

F : 추정강도 (Fc × an)

(사용시험 기기 제원에따라 보정치 및 판정 Data를 관리 할 것)

시 험 자 :                          (인)

확 인 자 : 현장대리인               (인)

책임감리원               (인)