동 절 기 시 공 계 획 서

○  ○  개  발

동절기 시공 계획서

1. 개요

○○ ○○초등학교 교사신축 및 부대시설공사 전반의 원활한 공정진행을 위하여 지속적으

로 공사를 진행해야 할 창호공사, 유리공사, 금속공사, 목공사에 대하여 적절한 보양대    책의 수립을 통하여 품질관리에 만전을 기한다.

2. 적용기준 (시방서)

가. 창호공사

- 온도영향 없음.

나. 유리공사

- 온도영향 없음.

다. 금속공사

- 주위의 기온이 0℃이하일 경우에는 용접을 하면 안되며, 부득이한 경우 모재부분의         접합부로부터 100㎜ 범위 내어서 36℃이상으로 예열 시킨 후 용접을 실시한다.

- 눈이나 비가 오거나 습도가 높은 경우에는 용접을 할 수 없다.  부득이 할 경우 눈         비로부터 완전히 차단하고 용접부를 충분히 건조 시킨 후 용접해야 한다.

라. 목공사

- 통풍이 원활한 곳에 저장하고 운송 전․후를 막론하고 습기와 온도 및 습도차로 인         한 품질손상이 발생되지 않도록 한다.

- 가공 목재는 습기, 일광을 직접 받지 않도록 하여 항상 건조상태가 유지되도록 한다.

3. 보양대책

가. 창호공사 및 유리공사에 대한 조속한 진행을 통하여 외부로부터 바람을 차단하여 내        부 온도가 내려가는 것을 방지한다.

나. 자재반입을 위해 OPEN이 필요한 곳에 대하여 PE필림 및 부직포를 사용하여 막는다.

다. 열풍건조기(DS1000 용량:100,000Kcal/h) 2대 및 난로를 사용하여 내부 온도를 5℃이상유지한다.

라. 기상청의 기상정보 및 현장의 최고․최저 온도계를 활용하여 금일 및 명일의 공사계        획을 적절히 수립하여 시공한다.

마. 용접봉은 항상 건조상태를 유지하도록 관리하고 습도가 높은 곳에서 나봉상태로 노출       되는 일이 없도록 하며, 피복재가 충격에 의해 벗겨지지 않도록 주의한다.

바. 외부 용접작업시 부득이한 경우 산소용접기로 모재부분의 접합부로부터 100㎜ 범위         내어서 36℃이상으로 예열 시킨 후 용접을 실시한다.

사. 작업구간에 대한 집중화를 통해서 작업부분에 대한 적정온도를 유지한다.

아. 화재예방을 위하여 소화기 및 방화사를 배치한다.

자. 온도계는 열원에서 가장 먼 위치 바닥에서 1m높이에 설치하고 측정한다.

동절기 공사중 품질관리

1. 작업위치 : 지하층 옹벽 및 기둥 부위

2. 작업일시 : 20  .   .    .

3. 보양조건 : 열풍건조기    대 난로    대 가동

4. 외기 온도 : 최고:      ℃ / 최저:      ℃

5. 보양온도

구분	온도계1	온도계2	온도계3	비 고
08시
10시
12시
14시
16시
18시
평균온도

5. 작업사항 :