본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

조경공사 시공계획서

○ ○ ○

목 　 차

1. 일반사항

2. 공사개요

3. 현장운영방침

4. 현장기구조직표

5. 예정공정표

6. 인원,장비투입계획서

7. 시공계획서

8. 품질관리계획서

9. 안전관리 계획서

10. 품진안전환경관리 조직도

1. 일반사항

조경공사를 시행함에 있어 계약문서, 설계서, 시방서 준수 및

안전관리에 중점을 두어 보다 완벽한 공사를 진행하며, 현장관리에 최선을 다함을

기본방침으로 한다.

2. 공사개요

1) 공 사 명 :

2) 공사기간 :

3) 발 주 처 :

4) 시 공 사 :

5) 하 도 급 :

00건설

3. 현장운영방침

현 장 운 영 방 침

1) 품질확보

2) 철저한 계획시공 - 효율적 원가관리

3) 계획공정 준수 - 목표공정 달성

4.  현장 기구조직표

▣ 조경공사 ▣

현장 기구조직표

▣  조경공사 ▣

5. 예 정 공 정 표

1) 공사기간 : 2003 년  07 월  21 일 ~ 2003 년  08 월 31 일

6-1.인원투입계획서

6-2. 장비투입계획서

7. 시공계획서

1. 사전조사

가)수급인은 공사착수전에 각종 공사관련서류(인/허가서류,계약문서 등)의 검토와 현장조사를 통해 현장여건(주변건물,교통상황,지하매설물,지상물건,토질 등)과 기타 공사에 관련된 환경조건

(소음,진동,하수,수리,수문 등)을 충분히 숙지하고 기록보관하여야한다.

나)필요한 경우 수급인은 감독자와 협의하여 정밀고사를 시행하고 그 결과를 감독자에게 보고한다. 이 때 계약문서에 계상되지 않은 정밀조사비용운 발주자가 부담한다.

2. 가식장

가)가식장소는 차량의 출입 및 수목을 싣고 부리기에 지장이 없고 바람이 심하게 불거나 먼지가 심하게 날리지 않는 장소로서 사질양토의 배수가 잘되는 곳을 우선적으로 선정한다.

나)눕혀서 가식재한 수목의 잎과 가지에는 관수시 또는 우천시 흙이 튀어 묻지 않도록 조치한다.

3. 채  취

가)강우로 인하여 표토가 습윤상태인 경우 채취작업을 피하여야하며 재 작업은 감독자와 협의 한 후 시행한다.

나)토양이 중기사용에 의하여 식재에 부적당한 토양으로 변화되지 않도록 채취, 운반 등의 작업 순서를 정한다.

다)표토복원 두께는 식재수목의 종류에 따라 결정한다.

라)표토의 다짐은 수목의 생육에 지장이 없는 정도로 시행한다.

4. 식재기반조성

1.식재기반 조성토양은 물리성,화학성,양분성분의 균형을 내용으로 한 양질의 사질토이어야 하며 진흙,잡초 기타 불순물의 혼입이 없는 토양이어야 한다.

2.식재면 정리

가)크기가 직경 25mm 이상의 돌,나무토막,쓰레기,기타 불필요한 이물질은 반드시 제거하여야 한다.

나)식재면은 레이커 등을 사용하여 평탄하게 조성하되 배수에 유의하여 면을 정리한다.

다)최종식재면 정리 후 지면이 침식,침하 또는 교란되 경우에는 특별시방서에 정한 지면상태가 되도록 원상 복원시킨다.

3.토양개량

가)식재기반의 유기물 함유량이 부족한 경우에는 토양개량을 실시함을 원칙으로 한다.

나)토양개량을 위한 각종 비료는 농림부의 [비료공정규격] 의 기준에 따라 생산된 제품을 사용해야 한다.

다)토양개량에 사용되는 산흙,모래 등은 수목에 해로운 물질이 포함되어서는 안되며,배합토를 사용할 때에는 각종 유기물 또는 무기물 성분이 손실되지 않도록 특별히 유의한다.

4.식재기반 조성 후에는 현장주변의 각종 시설물에 피해가 발생하지 않도록 주변을 깨끗하게 정리 한다.

5. 식재 일반사항

1. 요구조건

가)식재를 실시 하고자 하는 장소에 대하여는 공사착공에 앞서 현장여건을 잘 파악하고 식재공사가 원활히 시행될 수 있도록 미리 정비해 두어야 한다.

나)특히 건축,토목공사 등 타공사와 관련되는 경우에는 시공일정과 식재지의 사전 정비요건등 관련사항에 대해 관계자 및 감독자와 충분히 협의한다.

2. 식물재료

검사는 재배지에서의 사전겁사와 지정장소 반입 후 검사로 구분하여 시행한다. 사전검사에 합격해도 굴취,운반,포장, 등의 취급이 나쁘거나 굴취 후 장기간이 경과한 것은 지정장소 검사에서 합격품으로 인정하지 아니한다. 다만 경우에 따라서는 재배지에서의 사전검사를 생략할 수 있으며,야생수는 굴취시에 검사하여 사전검사에 대신할 수 있다.

3. 농약, 비료, 토양개량제, 식물생장조절제 등

가)분제,액제,입제 등으로 각각의 성분을 갖고 농림부장관의 등록을 받은 것이어야 한다.

나)각각의 품질에 적합한 용기에 밀봉된 것으로서 변질되지 않고 상품명,종류(성분소),용량이 명시된 유효기간내의 것이어야 한다.

4. 식재시기

식재는 적기식재를 원칙으로 한다. 다만, 부득이하여 활착이 어려운 부적기에 식재할 경우에는 이에따른 보호등 특별한 조치를 하며 부적기 식재로 추가되는 비용은 원인제공자가 부담한다.

6. 수목 굴취

뿌리돌림

1.뿌리돌림은 수종 및 이식시기를 충분히 고려하여 일부의 큰 뿌리는 절단하지 않도록 하며 적절한 폭으로 형성층까지 둥글게 다듬어야 한다.

2.뿌리돌림 시 수종의 특성에 따라 가지치기,적엽 등을 하고 필요한 경우에 가지주를 설치한다.

7. 수목 운반

1. 시공일반

가)운반중 수형 및 뿌리분이 손상되지 않도록 조치,시행한다.

나)운반중 과다증산에 의한 생육장해가 발생치 않도록 조치한다.

2. 시공

가)운반시에는 수목에 손상을 주지 않도록 충분히 양생하고 주의하여 운반하도록 한다. 필요에 따라 건조방지를 위하여 새끼,밧줄 등으로 감거나 거적,시트 등으로 덮어 보호한다.

나)운반을 위한 수목의 상하차는 인력에 의하거나 대형목의 경우에는 체인블럭이나 크레인 등 중기를 사용하여 안전하게 다룬다.

다)운반 중 뿌리와 수형이 손상되지 않도록 다음과 같은 보호조치를 한다.

* 뿌리분의 보토를 철저히 한다.

*세근이 절단되지 않도록 충격을 주지 않아야 한다.

*지조는 간편하게 결박한다.

*이중적재를 금한다.

*비포장도로로 운반할 때는 뿌리분이 충격을 받지 않도록 흙,가마니,짚 등의 완충재료를 깐다.

*수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

*수송도중 바람에 의한 증산을 억제하며 강우로 인한 뿌리분의 토양유실을 방지하기 위한 조치를 취한다.

*차량의 용량과 수목의 무게 및 부피에 따라 적정수량만을 적재한다.

8. 수목가식

가)가식장소는 특멸시방서에 정하는 바가 없을 때에는 사질양토로서 배수가 잘되는 곳으로 하여야 하며 배수가 불량할 때에는 배수시설을 한다.

나)가식수목간에는 원활한 통풍을 위하여 충분한 식재간격을 확보한다.

다)가식장은 관수 등 가식기간중의 관리를 위한 작업통로를 설치한다.

라)가식수목의 뿌리분은 충분히 복토하여 분이 공기중에 노출되지 않도록 한다.

마)가식 후에는 뿌리분 주변의 공기가 완전히 방출되도록 충분히 관수한다.

바)가식장의 외주부 수목은 가지주 혹은 연식지주를 서리하여 수목이 바람 등에 흔들리지 않도록 한다.

9. 수목식재

1.재료

가)지정된 규격에 합당한 것으로서 발육이 양호하고 지엽이 치밀하며,수종별로 고유의 수형을 유지한다.

나)병충해의 피해나 손상이 없고 건전한 생육상태를 유지하여야 한다. 다만, 병충해의 감염정도가 미미하고 심각한 확산의 우려가 없는 경우에는 적절한 구제조치를 전제로 채택할 수 있다.

다)농장에서 촬착이 용이하도록 미리 이식 또는 완전한 단근작업과 뿌리돌림을 실시하여 세근이 발달한 재배품이어야 한다. 용기 (포트,콘테이너)재배품의 경우에는 지정규격에서 10%를 감한 크기를 기준으로 우선적으로 채택할 수 있다.

라)부득이 자연산굴취품을 사용하는 경우에는 양호한 근부를 갖추고 수형,지엽 등이 표준이상으로 우량하며, 특별시방서에 의해 지정된 분의 크기 이상인 제품에 한하여 감독자의 승인을 얻어 채택할 수 있다.

마)수목재료는 수종 및 성상에 따라 철저히 검사한다. 수목재료 측정을 위한 기준은 다음과 같으며, 감독자가 지엽 등의 제거를 지시할 경우에는 제거전의 규격을 확인할 수 있도록 사진 등으로 촬영하여 제출한다.

2. 시공

가)식재구덩이는 식재 당일에 파는 것을 원칙으로 한다. 다만 부득이한 경우 사전에 굴착할 수 있으며 이 때는 감독자와 충분히 협의하여 안전대책을 수립한다.

나)식재구덩이의 크기는 너비를 최소한 분 크기의 1.5배 이상으로 하고 깊이는 분의 깊이(높이)와 구덩이 바닥에 깔게 되는 흙,퇴비 등의 높이를 고려하여 적절한 깊이를 확보한다.

다)기계,인력 병행의 굴착시에는 기존의 공작물 및 매설물에 손상을 주지 않도록 특히 주의하여 시공한다.

3. 식재

가)수목의 굴취,운반 식재는 같은 날에 완료하는 것을 원칙으로 한다. 부득이한 경우에는 감독자의 승인을 받아 가식 또는 보양 조치하였다가 식재한다.

나)식재지 표토의 최소토심은 식재할 식물이 생육하는데 필요한 깊이 이상이어야 한다.

다)식재시에는 뿌리분을 감은 거적과 고무바,비닐끈 등 분해되지 않는 결속재료는 완전히 제거하는 것을 원칙으로 한다. 단 이들의 제거로 뿌리분 등에 심각한 손상이 예상되는 경우에는 감독자와 상의하여 최소량을 존치시켜 식재할 수 있으나 이 때에도 잔여재료가 지표면에 노출되지 않도록 말끔히 정리하여야 한다.

라)식재구덩이를 판 후 수목의 생육에 해로운 불순물을 제거한 다음 바닥을 부드럽게 파서 좋은 흙을 넣고 고른다.

마)물조임이 끝나면 고인물이 완전히 흡수된 후에 흙을 추가하여 구덩이를 채우고 물턱을 낸 다음 식재구덩이의 주변을 정리한다.

4.약제살포

가)부적기에 식재 한 나무에는 뿌리 절단부위에 발근촉진제를 처리하여야 하며, 식재 후에도 일정한 간격을 두고 영양제,증산억제제를 살포주입하여 수목을 보호한다.

나)식재수목에서 병충해가 발견되는 경우에는 약제를 뿌려 구제하고 확산을 방지한다.

5.지주목세우기

가)지주목과 수목을 결박하는 부위에는 수간에 완충제를 대어 수목의 손상을 방지한다.

나)대나무지주의 경우에는 선단부를 고정하고 결속부에는 대나무에 흠집을 넣어 유동을 방지한다.

다)삼각형지주등은 수간,주간 및 기타 통나무와 교착하는 부위에 2곳 이상 결속한다.

6.양생

가)감독자가 지시하는 수목에 대해서는 주간 또 주지의 일부를 새끼 또는 거적 등을 사용하여 탈락하지않도록 감싸주어야 한다(수간감기)

나)식물의 보호양생에 증산억제제를 사용할 경우에는 사용제 및 사용방법에 대하여 감독자와 협의하여 시행한다.

7.관수

가)식재 후에는 물집이 손상되지 않도록 주의하여 충분히 관수한다.

나)여름의 관수는 정오 전후의 직사일광이 강한 시간대는 가능한 한 피한다. 또 겨울에는 따뜻한 날에 관수하며 엄한기는 피하도록 한다.

8.모양잡기

가)수목식재 후에는 수형을 정리하고 바람직한 성장을 유도하기 위하여 정지/전정 한다.

나)가로수의 경우에는 보차도의 통행 및 전망에 지장이 없도록 가지를 제거한다.

다)가지의 제거는 잔가지부터 자르고, 굵은 가지를 제거한 경우에는 유합제를 도포하여 부패를 방지하도록 한다.

라)생울타리,관목을 열식한 경우에는 감독자의 지시에 따라 사진을 촬영하여 형상과 규격을 확인한 후 지시된 높이로 전정한다.

8. 품질관리계획서

*공사용 재료의 품질

1. 설계도면 또는 특별시방서 및 감독자의 별도의 지시가 없는 경우에는 본 시방서에서 정한 품질과 규격에 부합하는 재료를 사용한다.

2. 기성품을 포함한 공사용 재료는 현장반입전에 적절한 방법(견본/카탈로그제출,현장확인 등)으로 감독자의 사전검사를 받아야 하며 수급인은 감독자의 지시에 따라 재료의 품질을 확인할 수 있는 증빙자료를 제출하여야 한다.

3.견본제출 또는 현장확인 등의 사젼검사에도 불구하고 공사용 재료가 현장에 반입되면 감독자로부터 사용여부를 승인받아야 한다. 또한 합격한 재료는 작업과 통행 등에 지장이 없는 장소로 정리하여 보관하며 감독자의 수시 점검이 용이하게 이루어 질 수 있도록 조치한다.

9. 안전관리계획서

1. 안전관리

수급인은 산업안전보건법과 동 시행렬, 시행규칙, 규정 등을 참고하고 공사의 안전에 유의하여 현장을 관리하며 재해방지에 노력하여야 한다.

2.안전조치

호우나 태풍 등의 이상기상이 예상되는 경우에는 일기예보 등에 충분한 주의를 기울이고 효과적으로 대처할 수 있도록 준비한다.

3. 안전표지 및 안전보호구

수급인은 공사착수 전에 공사시공중의 현장상황을 예측하여 안전확보를 위한 적절한 수단을 강구한다.

4. 안전교육 및 안전훈련

공사시행에 있어서 현장에 적합한 안전훈련 또는 교육을 실시한다. 안전훈련 / 교육에는 원칙적으로 작업원 전원이 참석토록 하며 다음의 내용을 포함하도록 한다.

가)안전활동의 비디오 등 시각자료에 의한 안전훈련 및 교육

나)공사내용의 철저한 교육

다)공사현장에서 예상되는 사고대책

라)기타 안전훈련 등에 필요한 사항

5. 안 전 시 공

가)위험성이 있는 상태에서 작업을 시행하는 경우에는 완전한 방호대책을 강구한다.

나)공사현장의 기계기구, 미사용토사, 자갈류 등은 교통과 보안에 장해가 되지 않도록 정리해 두어야 한다.

10.품질안전환경관리 조직도