시  공  계  획  서

(수장공사)

(주)000건설

(주)건설	시공계획서
		개정번호 : 01
수장공사(벽체 및 천정)		페 이 지 :

목 차
항목번호 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■	항 목 명 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0	일반사항 예정 공정표 인원 동원 계획 장비 동원 계획 자재 동원계획 검사표준 가설계획 시공계획 품질관리 계획 안전환경 관리계획
개정사유

(주)	시공계획서
		개정번호 : 01
1. 일반사항		페 이 지 :

1. 1 공사개요

1.1.1	공 사 명 칭	:
1.1.2	발 주 처	:
1.1.3	설 계 감 리	:
1.1.4	시 공	:
1.1.5	공 사 장 소	:
1.1.6	공 기	:
1.1.7	건 물 개 요
	부 지 면 적	:
	건 축 면 적	:
	연 면 적	:
	건 물 층 수	:
	구 조	:

(주)건설	시공계획서
		개정번호 : 01
천장 및 벽체공사 1. 일반사항		페 이 지 :

1.1.8	공 사 범 위 (별첨참조)

(주)	시공계획서
		개정번호 : 01
천장 및 벽체공사 1. 일반사항		페 이 지 :

2.2.1 건축 시공 조직표

							현장대리인 :
	과장						과장					과장
	대리						대리					주임
							주임
							기사

(주)	시공계획서
		개정번호 : 01
천장 및 벽체공사 1. 일반사항		페 이 지 :

(주)

									건축사업본부장 :
	업무부 이사								공사부서장 : 상무						설계과 : 대리
	업무부 과장								공사부장 :						설계과 : 주임
									공사차장 :
					설 계 및 노무관리			대리					자 재 및 안전관리	기사

(주)	시공계획서
		개정번호 : 01
천장 및 벽체공사 2. 예상 공정표		페 이 지 :

※ 별지참조

(주)	시공계획서
		개정번호 : 01
천장 및 벽체공사 3. 인원동원계획		페 이 지 :

3.1 현장직원 조직표

							현장총괄 책임자
							상무
							현장 대리인
							차장
							설계및노무관리
							대리
																	안전및자재관리
																	기사
천정반장								벽체반장										금속반장

(주)	시공계획서
		개정번호 : 01
천장 및 벽체공사 4.장비동원계획		페 이 지 :

4.1 장비 운영 계획

4. 1 보유 장비 및 공구 보유 현황

1) 보유분

장비공구명	규 격	단 위	수 량	용 도	상 태
레 이 져 레 벨 기		대	2	벽체 상, 하 레벨, 먹메김	양 호
트 랜 싯 드		대	1	천정선, 철물설치시 수평체크	양 호
리 어 카		대	4	소운반, 청소	양 호
전 기 용 접 기	5KW	대	12	용접	양 호
전 기 용 접 기	3KW	대	10	〃	양 호
전 동 드 릴	220V	대	60	G/B 취부	양 호
캇 타 키	14〃	대	30	절단용	양 호
전 동 캇 타 기	16〃	대	3	〃	양 호
타 정 총	단발	대	20	〃	양 호
콤 프 레 산	3마력	대	10	공기생산	양 호
에 어 타 카 건	422	대	40	석고보드 고정	양 호
그 라 인 더	4〃	대	10	STL' 면처리	양 호
B / T 비 계		조	60	발판용	양 호
케 스 타	6〃		300	비계굴림 바퀴	양 호
핸 드 드 릴	220V		30
샌 딩 기	220V		10
루 타 기			4
B / L 캇 타 기	10〃		8
햄 머 드 릴	3/8〃	대	5	앙카 취부용
화 물 자 동 차	1 TONE	대	1	소요자재운반

2)임대분 → 필요시 임대사용(지게차, 크레인,렌탈카)

(주)	시공계획서
천장 및 벽체공사 5.자재동원계획		페 이 지 :

5.1 주자재 조달계획

자재명	수량	단위	제작기간	검수	납품일자	비고
M-BAR		M2	15일	현장담당기사	자재 투입 계획표 찹조
AL 스판드럴		M2	15일	현장담당기사	자재 투입 계획표 찹조
등사이판넬		M2	15일	현장담당기사	자재 투입 계획표 찹조
AL 몰딩		M	10일	현장담당기사	자재 투입 계획표 찹조
철재 커텐박스		M	10일	현장담당기사	자재 투입 계획표 찹조
화장실 조명박스		M	10일	현장담당기사	자재 투입 계획표 찹조
천장 점검구		EA	7일	현장담당기사	자재 투입 계획표 찹조
석면텍스		M2	10일	현장담당기사	자재 투입 계획표 찹조
석고보드		M2	10일	현장담당기사	자재 투입 계획표 찹조

(주)	시공계획서
천장 및 벽체공사 5.자재동원계획		페 이 지 :

자재명	수량	단위	제작기간	검수	납품일자	비고
암면흡음텍스		M2	10일	현장담당기사	자재 투입 계획표 찹조	(주)금강
암면		M2	10일	현장담당기사	자재 투입 계획표 찹조	(주)금강
그라스울		M2	10일	현장담당기사	자재 투입 계획표 찹조	(주)금강
화장실칸막이		M2	15일	현장담당기사	자재 투입 계획표 찹조	(주)금강
철재경량칸막이		M2	15일	현장담당기사	자재 투입 계획표 찹조	(주)유창

(주)	시공계획서
천장 및 벽체공사 5.자재동원계획		페 이 지 :

5.2 부재료

5.2.1

종 류	규 격	특 성	사 용 처	비 고
앙카	Φ9	데크용	천정틀 고정용(달대)
G/B SCREW	25MM	HI-LO 나사산인제품이며 날이 양날일 것	STL'칸막이판넬설치
〃	16MM		천장 TEX 취부
A/L 몰딩	W형		벽체 마구리테 돌림
HILTI PIN	25M/M		칸막이 하부 RUNNER 고정
용 접 봉	Φ2.6		등기구 보강 시 취부 커텐박스 고정

(주)	시공계획서
천장 및 벽체공사 5.자재동원계획		페 이 지 :

5.3 자재관리

① 소모자재 및 부속품자재→현장창고(컨테이너)보관

사용할 때 소요량씩 불출

② 주자재 - 입고즉시 소요 층 으로 양중

(방풍막 보양조치)

b. 암면텍스, 불연텍스, 석고보드, 유공흡음TEX, 천연섬유질흡음판

-입고즉시 양중,비닐보관

(습기, 파손 피해없도록 보양조치하여 사용할 때 필요량씩 불출)

c. L형강, STUD, RUNNER, M-BAR, CARRYING CHANNEL,

오메가 T-BAR, A/L 조이너,

- 각층 사용처 양중 보관

(소요량식 나누어 입고 및 양중사용)

d. 유공메탈천정판, 무공메탈천정판, A/L 스팬트럴 → 현장사무실 옆

AREA 야적 → 직접관리가능한 곳에 보관하고 소요량 불출

(주)	시공계획서
천장 및 벽체공사 5.자재동원계획		페 이 지 :

5.4 사양 및 품질(주자재)관련 CODE SPEC 기술

품 명	제 조 원	K.S 여 부
M-BAR	(주)유창 제품	KSD 3609
CARRING CHANNEL	(주)유창 제품	KSD 3609
MINOR CHANNEL	(주)유창 제품	KSD 3609
MAIN T-BR	(주)유창 제품	KSD 3609
CROSS T-BAR	(주)유창 제품	KSD 3609
칼라 A/L 스판드럴	(주)유창 제품	KSD 7081
칼라 A/L 스판드럴	(주)유창 제품	KSD 7081

(주)	시공계획서
천장 및 벽체공사 5.자재동원계획		페 이 지 :

품 명	제 조 원	K.S 여 부
칼라 A/L	(주) 유창 제품	KSD 7081
M-BAR (DOUBLE) CLIP	(주) 유창 제품	KSD 3609
M-BAR (DOUBLE) JOINT	(주) 유창 제품	KSD 3609
CARRYING CHANNEL JOINT	(주) 유창 제품	KSD 3609
MINOR CHANNEL CLIP	(주) 유창 제품	KSD 3609
NUT	명화금속
HANGER & PIN	(주)유창 제품	KSD 5203
MAIN LINE T-BAR	(주)유창 제품	KSD 3609
CROSS LINE T-BAR	(주)유창 제품	KSD 3609
암면흡음 천장판(마이톤)	(주) 금강	KSL 9105

(주)	시공계획서
천장 및 벽체공사 5.자재동원계획		페 이 지 :

품 명	제 조 원	K.S 여 부
석고보드 (일반)	(주) 금강	KSF 3504
석고보드 (방수)	(주) 금강	KSF 3504
석고보드 (방화)	(주) 금강	KSF 3504
천연섬유질천정판	영송코퍼레이션
흡음판넬	SK 케미칼
METAL STUD	(주)유창 제품	KSD 3609
METAL RUNNER	(주)유창 제품	KSD 3609
석고시멘트판 (유공)	(주) 금강	KSL 5114
화장실 큐비클	(주) 범산

(주)	시공계획서
천장 및 벽체공사 5.자재동원계획		페 이 지 :

품 명	제 조 원	K.S 여 부
G.B SCREW	(주)명화 금속
METAL SCREW	(주)명화 금속
STAPLE	영우화스너
CONCRETE NAIL	제일선재	K.S
BOND	동부화학	K.S

(주)	시공계획서
천장 및 벽체공사 5.자재동원계획		페 이 지 :

5. 5 공장제작품 FLOW CHART

5. 5. 1 공장제작품 FLOW CHART

1) C/T BOX, 조명 BOX, STL' TRACK

					현치도 작성		재료검수
도면검토		SHOP DWG작성
					재료반입		절단, 가공제작	■■■■■■■■■■■■

			■■■■■■■■■■	보강띠 제작설치						도장면 보양
				도장(녹막이)		도장(마감)				운반 현장입고
				제작품 검수						도장 상태 검수

(주)	시공계획서
천장 및 벽체공사 5.자재동원계획		페 이 지 :

※ 별지참조

(주)	시공계획서
천장 및 벽체공사 6.검사표준		페 이 지 :

6 검사표준

1. ANCHOR

1) 적용범위→본 규격은 당사에서 골조 공사시 사용되는 ANCHOR의 규격 품질 및 검사에 대하여 규정한다.

2) 종류 : Φ9m/m

3) 검사 및 시험

3-1) 검사 LOT구성→1일 입하량으로 한다.

3-2) 검사방식 조건 및 주기

순서	검 사 항 목	검 사 방 식	검 사 조 건	검 사 주 기
1	겉 모 양	육안검사	N=10, C=1	현장입고시
2	치 수	육안검사	N=10, C=1	현장입고시
3	물 리 적 성 질	체크검사	N=3, C=0	고객의 요구가 있을시
4	화 학 성 분

주) 3,4항목은 공인된 인증기관의 시험성적서로 대체한다.

3-3) 시료채취방법

KS, A3151 랜덤 샘플링 방법에 따른다.

4) 판정 기준 및 시험 방법

4-1) 겉모양

① ANCHOR는 사용상 녹, 균열, 더러움, 흠집 등의 결점이 없어야 한다.

② ANCHOR 상부의 갈라진 곳의 간격이 일정해야 한다.

③ 나산사의 상태가 일정해야 한다.

(주)	시공계획서
천장 및 벽체공사 6.검사표준		페 이 지 :

4-2) 구조모양 및 치수

① ANCHOR의 암, 수 결합 후 그 상태가 일정하게 갈라져야 한다.

② 지름 및 나사산은 볼트 결합이 견고하게 이루어져 이탈 및 흔들림이 없어야 한다.

2. HANGER BOLT

1) 적용범위 → 본 규격은 당사의 천정 골조 공사에 사용되는 HANGER BOLT의 품질 및 검사에 대하여 규정한다.

2) 종류 및 치수 : Φ9m/m 전산볼트

3) 검사 및 시험

3-1) 검사로트 구성 : 종류별 1일 입하량으로 한다.

3-2) 검사 방식, 조건 및 주기

순서	검 사 항 목	검 사 방 식	검 사 조 건	검 사 주 기
1	겉 모 양	육안검사	N=10, C=1	현장입고시
2	치 수	육안검사	N=10, C=0	현장입고시
3	물 리 적 성 질	체크검사	N=3, C=0	고객의 요구가 있을시
4	화 학 성 분

주) 3,4 항목은 공인된 인증기관의 시험성적서로 대체한다.

3-3) 시료채취방법

KS, A3151 랜덤 샘플링 방법에 따른다.

(주)	시공계획서
천장 및 벽체공사 6.검사표준		페 이 지 :

4) 판정 기준 및 시험 방법

4-1) 겉모양

① 휨, 녹, 홈 등의 결점이 없어야 하며 나사산의 깊이 및 간격이 일정해야 한다.

4-2) 구조 모양 및 치수

① 너트와의 결합이 잘 이루어져야 하며 결합상태가 흔들림없이 견고해야 한다.

② 길이가 ±5m/m의 허용치보다 커서는 안된다.

3. CHANNEL

1) 적용범위 → 본 규격은 당사의 천정 골조 공사에서 사용되는 CHANNEL의 품질 및 검사에 대하여 규정한다.

2) 종류 및 치수

2-1) MINOR CHANNEL : 19×10×1.5  (아연도금)

2-2) CARRYING CHANNEL : 38×12×1.2  (아연도금)

3) 검사 및 시험

3-1) 검사 LOT 구성 : 종류별 1일 입하량으로 한다.

3-2) 검사방식, 조건 및 주기

순서	검 사 항 목	검 사 방 식	검 사 조 건	검 사 주 기
1	겉모양	육안검사	N=10, C=1	현장입고시
2	치수	육안검사	N=10, C=0	현장입고시
3	물리적 성질	체크검사	N=2, C=0	고객의 요구가 있을시
4	화학성분

주) 3,4 항목은 공인된 인증기관의 시험성적서로 대체한다.