안내방송 기기설치 시방서

1. 적   용

본시방서는 한국마사회 신.구관람대 에스컬레이터 안내방송 기기설치와

관련된 공사에 적용한다.

2.자  격

에스컬레이터 안내방송 장비 제작 설치 또는 공공기관 설치 실적업체

3. 공사 범위

가. 구관람대

- 에스컬레이터 8대

나. 신관람대

- 에스컬레이터 20대

4.주요내용

□.포스트 빔

- 설치수량: 112개

- 규    격: 1100(H)*110*110(세부 도면 참조)

- 재    질: 스테인레스(1.2MM이상)

- 표시기능: 운행표시 기호 및 문자(LED TYPE)

- 방송기능: 스피커 내장형(음량 조절가능 및 최대90㏈ 이상)

- 기타사항: 빔의 고정을 견고히 하여 일반적인 충격으로 파손되지

않아야 하며, 모서리가 없이 라운드형으로 처리하여야 한다.

□. 안내방송 기기(AUTO ANNOUNCER)

- 설치수량: 28 SET

- 주요기능: 에스컬레이터 1대당 1SET 기준이며,방송 간격을 임의로 조절이

가능하여야 한다.추후 방송내용이 변경 가능할 수 있는 기기설치

□. 공통사항

- 빔의 고정방법은 상세설치도를 참고로 하며 바닥고정시 버팀살

용접으로 하거나, SUS볼트.너트를 사용하여야 한다.

- 고정시 대리석일 경우는 SUS 앙카를 사용하며,볼트의 크기는 16￠를 사용.

- 바닥고정 너트의 은폐를 위하여 반원형 카바를 부착한다.

- 빔은 향후 이동 또는 E/S 기계실 작업등을 위하여 탈부착이 가능

구조로 하거나 점검에 이상이 없어야 하며,정기검사등에 지적이 발생되지 않는

구조로 설치하여야 한다.

- 모든 모서리부분등은 라운드형으로 설치하여야 하며, 접촉으로 인한 부상등을

방지하도록 가공하여야 한다.

- 전원 작업시 접지를 하여야 하며, 모든 자재는 KS규격의 신품을 사용을 우선

으로 하고 KS규격이 없는 것은 감독원과 협의 승인을 받아 사용해야 한다.

5. 자재 및 도면 승인

본공사 계약자는 계약후 7일 이내 사용장비.자재 및 설치도면을

감독관에게 제출하여 승인을 득한후 시행한다.

6. 작업기준

본 시방서․도면 및 설계서상 설명 되지 않은 사항이나 의문이 생긴 경우에는

감독원의 지시에 따라 실시한다. 또한 경마일에는 공사를 시공하지 못하며,

마사회에서 시행하는 새벽조교와 능력발주검사 등에 지장을 주어서는 아니된다.

7.  경미한 변경

공사시공에 있어서 현장의 마감및 시공방법 변경으로 인한 기구의 설치위치나 설치공법

등의 경미한 변경은 감독원의 지시에 따라 실시하고 이 경우 도급금액은 증감하지 않는다.

8.  현장사진촬영

본 공사 및 시공에 있어서 시설후 용이하게 점검 할 수 없는 시공부분은 원칙적으

로 전과정에 있어 감독원이 확인 할 수 있도록 사진을 촬영하여 준공시 2부를

제출한다.

9.  시설의 검사 및 시험

준공시에는 감독원 입회하에 안전과 기능에 대해서 검사․시험을 실시하고 관할

관공서의 검사․시험을 필요로 하는 것은 그에 합격해야 한다. 이 경우에 필요한 비용은

모두 수급자의 부담으로 한다.

10. 현장대리인

가. 본 공사의 계약이 체결되어 5일이내 착공계 제출시 관련법규에 규정한 현장대리인

선임계를 제출하여야 하며, 서류로 확인이 불가능한 경우는 원본을 제시하고 직접신분을

확인 할 수 있어야 한다.

나. 현장대리인은 법규에 정한 업무를 수행하여야 하며, 현장에 상주하여 공사의 전반적인

업무에 대해 대표자를 대리하여 모든 업무를 처리 하여야 한다.

11. 현장관리 및 안전관리자의 임무

가. 노동법, 산업안전보건법 기타 관련법규 및 제규칙에 따라 작업장의 관리해야 하며,

또한 작업장내 종사자의 출입을 감독 하고, 풍기․위생 및 화재, 기타 사고 방지에

대해 주의를 한다. 매일 작업 투입전 안전교육을 실시하고 내용을 작업일지에 기재 한다.

나. 설비의 기능 및 공사요령등을 숙지하여 인적․물적 안전에 유의해 사고예방에 만전을

기한다. 작업전에 안전조치를 취한후 현장투입 해야 한다.

다. 공사현장 주변환경은 항상 정리정돈에 유의하고, 매일 공사종료후 주위청소를 하고

타 업무수행에 지장을 주지 않도록 하고 만일 지장을 줄 우려가 있으면 연락처를 기재한

표지판을 설치 한다.

라. 작업에 임하는 사람은 전원 안전장구를 착용하고 작업에 임하여야 한다.

12. 손상의 복구

공사중 본회에 끼친 손상에 대해서는 즉시 복구작업을 시행함과 동시에 본 공사로

인하여 발생된 공작물의 손상은 전부 수급자의 부담으로 복구한다.

13. 공사지원

공사에 필요한 전력 및 용수는 발주처에서 제공하되 특수한 설비나 타용도롤 사용하는

것은 공급하지 아니 한다. 그러나 가설사무실이 필요하여 수급자가 설치한 경우엔 제공

할 수 있다.

14. 공사준공 및 준공도서

가. 공사준공이라 함은 시방서에 명시한 내용 일체를 완료하고, 시험하여 기능상 이상이

없는 상태를 말하며, 이에 따른 참고도서 제출 및 행정절차를 마친 경우를 포함 한다.

나. 공사준공 후에는 준공도서 및 참고서류와 유지보수, 운전에 관한 요령서, 지침서를

작성 제출 한다.

다. 유지관리상 교육이 필요한 분야는 수급자 부담으로 일정한 관리자에게 교육을 실시

하여야 한다.

[주요설치 내역]

품 명	설치내용	수 량	비 고
포스트빔	규격참조	112개	신.구관람대
안내방송 기기	규격참조	28SET