시설감귤 경영 표준진단표

,,                                                 진단일자  20OO년 O월 O일

,                                                 진단회수     번째

1. 농가 일반현황

□ 경영주 인적사항

○ 경영주 성명                            연령        세

○ 주소         시도       시군구         읍면동       리      번지

○ 전화번호        -     -                FAX번호       -      -

○ 전자우편 주소                 @

○ 시설감귤 재배경력       년

□ 경영규모

○ 전체 과수원 면적          평

○ 시설감귤 재배면적           평

□ 생산 및 소득

○ 연간 시설감귤 생산량           ㎏

○ 연간 추정 농업소득

시설감귤 소득        만원   시설감귤 이외 소득          만원

2. 경영성과 지표

성과지표	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ
300평당 수량 kg	4,500kg미만	4,500 ～ 5,249kg	5,250 ～ 5,999kg	6,000 ～ 6,749kg	6,750kg이상
당 도 브릭스	10 미만	10.0～10.9	11.0～11.9	12.0～12.9	13.0 이상
300평당소요노동 시간	510시간 이상	440 ～ 509 시간	370 ～ 439 시간	300 ～ 369 시간	300시간 미만
시설감귤 경영규모 평	1,200평미만	1,200 ～ 1,799평	1,800 ～ 2,399평	2,400 ～ 2,999평	3,000평이상

※ 각 경영성과지표별     에 숫자를 기록한 다음 해당단계의 빈칸에 ○ 표

3. 세부평가 진단표

※ 각 항목 해당 빈칸에 ○표 하시오

<시설구조 및 자동화>

세부요소	Ⅰ(20점)	Ⅱ(40점)	Ⅲ(60점)		Ⅳ(80점)	Ⅴ(100점)
측 고	4.5m 이상, 2.2m 이하	4.2 ～ 4.4m, 2.3 ～ 2.5m		3.9 ～ 4.1m, 2.6 ～ 2.8m	3.6 ～ 3.8m, 2.9 ～ 3.1m	3.2 ～ 3.5m
동 길이	51m 이상, 20m 이하	46 ～ 50m, 21 ～ 23m		41～ 45m, 24～ 26m	36 ～ 40m, 27 ～ 29m	30 ～ 35m
가온시설 열 량	300평당 12만 칼로리 미만	300평당 12～ 14.9만 칼로리		300평당 15～ 15.9만 칼로리	300평당 16～ 17.9만 칼로리	300평당 18만 칼로리 이상
보온시설	1중 비닐 + 수평커텐	2중 비닐		2중 비닐 + 수평커텐	3중 비닐	3중 비닐 + 수평커텐
환기시설	측창 또는 천창	측창 + 천창		측창 및 천창 자동 환기장치	천장 강제환기장치	측면 강제환기장치
환기조절 자 동 화	인력	수동식 권취기		이동식 전동권취기	반자동(전동)	센서, 타이머 자동
관수시설	지표면 위에 분수호스	지표면 위에 점적관수		지표면 위에 살수관수	나무 위에 살수관수	지표면+나무 위 살수관수 (2중)
정전사고 대 책	없음	경고신호장치		수동 자가발전기	경고신호장치 + 수동 자가 발전기	자동 자가발전기

<환경관리>

세부요소		Ⅰ(20점)	Ⅱ(40점)	Ⅲ(60점)	Ⅳ(80점)	Ⅴ(100점)
광 관 리		외피 2년 교체 + PE 또는EVA 내피 2년 교체	외피 2년 교체 + PE 또는 EVA 내피 매년 교체	외피 2년 교체 + PVC 내피 매년교체	EVA외피 매년교체 + PVC 내피 매년 교체	EVA외피 매년교체 + PVC 내피 매년교체 + 타이백 멀칭
온도관리	조기 가온	24℃이상 고온처리일수 44일 이하	24℃이상 고온처리일수 45～49일	24℃이상 고온처리일수 50～59일	24℃이상 고온처리일수 60～69일	24℃이상 고온처리일수 70일 이상
	후기 가온	18℃ 미만 관리	18～20.9℃ 관리	23.1℃ 이상 관리	22.1～23℃ 관리	21～22℃ 관리
토양개량 (유기물 함량, 질소,인산,가리, 석회, pH)		토양검정을 하지 않았음	토양검정결과 문제점이 3개 이상	토양검정결과 문제점이 2개	토양검정결과 문제점이 1개	토양검정결과 문제점 없음
시 비		무시비 또는 화학비료만 시용	퇴비만 시용	300평당 2톤 미만의 유기물 + 무기질 화학비료 시용	300평당 2톤 미만의 유기물 + 유기질과 무기질 혼합 화학비료 시용	300평당 2톤 이상의 유기물 + 유기질과 무기질 혼합 화학비료 시용
중간단수 처리시기		과일 횡경이 41mm 이상일 때	과일 횡경이 36～40mm일 때	과일 횡경이 33～35mm일 때	과일 횡경이 31～32mm일 때	과일 횡경이 30mm일 때
중간단수 처리기간		30일 미만	30～34일	35～39일	40～44일	45～50일
관 수		수확기까지 일정량 계속 관수	착색기까지 일정량 계속 관수	중간단수 없이 절수형 관수	가온일수에 따른 관수량 조절	나무상태 및 토양수분 조사에 따른 관수량 조절
재식밀도와 나무간격		나무사이가 20cm 미만	재식열이 동별 구분이 없음, 나무사이 20～59cm	재식열이 동별 구분이 없음, 나무사이 60cm 이상	재식열이 동당 2줄, 나무사이 20～59cm	재식열이 동당 2줄, 나무사이 60cm 이상
품 종		극조생+조생품종이 혼식되어 있음	조생품종이 혼식되어 있음	극조생	흥진조생	궁천조생

< 과원관리 및 경영관리 >

세부요소		Ⅰ(20점)		Ⅱ(40점)		Ⅲ(60점)		Ⅳ(80점)		Ⅴ(100점)
정지전정	조기가온		정지전정법을 모르므로 매년 다른 사람에게 맡겨서 전정함		무전정		솎음전정		절단전정		과경지 절단전정
	후기가온				무전정		절단전정		가온전 솎음전정		가온 20일후 솎음전정
가온시기	조기가온		전정후 115일 이내		전정후 116～120일		전정후 121～125일		전정후 126～130일		전정후 131일 이상
	후기가온		수확후 95일 이내		수확후 96～100일		수확후 101～110일		수확후 111～120일		수확후 121일 이상
응애방제 농약살포횟수		10회 이상		8～9회		6～7회		4～5회		3회 이하
적 과		적과하지 않음		소과, 병과는 적과		소과, 대과, 병과는 적과		상품과일만 남기고 적과		안정생산을 위한 적과 관리
자재구입 (비료,농약,제재료)		자재판매처에서 추천하는 대로 개별구입		대부분의 자재를 개별적으로 선택하고 협상하여 구입		금액기준으로 30～59%를 생산자조직 공동으로 구입		금액기준으로 60～89%를 생산자조직 공동으로 구입		금액기준으로 90% 이상을 생산자조직 공동으로 구입
선별(등급화), 포장		선별을 하지 않음		개략적으로 선별하고, 포장은 하지 않음		농가에서 크기와 품질로 선별하고, 표준출하규격으로 포장		공동선과장에서 크기와 품질로 선별하고, 표준출하규격으로 포장		생산자조직 공동선과장에 선별과 포장을 맡김
출 하 처		주로 농가를 찾아오는 산지수집상에 판매		위탁상에 출하		산지공판장에 상장 또는 직판장을 개설하여 판매		생산자조직 브랜드로 도매시장에 개별상장		생산자조직이 시장개척, 홍보, 출하처관리
경영기록 및 분 석		수입․지출기록, 작업일지기록, 농약살포․약해 기록, 경영성과 분석을 모두 하지 않음		왼쪽항목 중 1가지만 함		왼쪽항목 중 2가지를 함		왼쪽항목 중 3가지를 함		왼쪽항목을 모두 실시하고 있음
자금관리		자금관리에 대하여 특별히 신경쓰는 부분이 없음		자금 소요 및 조달에 관하여 대략적 계획 운영		연간 예상수익과 소요자금을 산출하여 연간 자금운영계획을 수립한 후 자금관리		장기사업계획 수립에 의하여 연차별 자금운영계획을 수립하여 자금관리		장기사업계획 수립에 의하여 연차별 자금 확보계획 및 매년 월간자금 흐름을 파악하여 자금관리
농업정보 활 용		관심이 없음		신문, 텔레비젼 등의 대중매체에 의존		농업관련 전문잡지 구독		농업관련기관에서 정보 수집 활용		컴퓨터 통신 등을 통하여 종합정보 수집 이용

4. 종합평가 진단표

세 부 요 소		배점	평 가 등 급					점수
			Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ
시설 구조 및 자동화 (30)	① 측고	3	0.6	1.2	1.8	2.4	3
	② 동 길이	5	1	2	3	4	5
	③ 가온시설 열량	5	1	2	3	4	5
	④ 보온시설	4	0.8	1.6	2.4	3.2	4
	⑤ 환기시설	4	0.8	1.6	2.4	3.2	4
	⑥ 환기조절 자동화	3	0.6	1.2	1.8	2.4	3
	⑦ 관수시설	2	0.4	0.8	1.2	1.6	2
	⑧ 정전사고 대책	4	0.8	1.6	2.4	3.2	4
환경 관리 (40)	① 광 관리	4	0.8	1.6	2.4	3.2	4
	② 온도관리	4	0.8	1.6	2.4	3.2	4
	③ 토양개량	4	0.8	1.6	2.4	3.2	4
	④ 시비	2	0.4	0.8	1.2	1.6	2
	⑤ 중간단수 처리시기	4	0.8	1.6	2.4	3.2	4
	⑥ 중간단수 처리기간	3	0.6	1.2	1.8	2.4	3
	⑦ 관수	2	0.4	0.8	1.2	1.6	2
	⑧ 재식밀도와 나무간격	3	0.6	1.2	1.8	2.4	3
	⑨ 품종	4	0.8	1.6	2.4	3.2	4
과원관리 및 경영관리 (30)	① 정지전정	3	0.6	1.2	1.8	2.4	3
	② 가온시기	4	0.8	1.6	2.4	3.2	4
	③ 응애방제 농약살포횟수	3	0.6	1.2	1.8	2.4	3
	④ 적과	3	0.6	1.2	1.8	2.4	3
	⑤ 자재구입	3	0.6	1.2	1.8	2.4	3
	⑥ 선별(등급화), 포장	3	0.6	1.2	1.8	2.4	3
	⑦ 출하처	3	0.6	1.2	1.8	2.4	3
	⑧ 경영기록 및 분석	3	0.6	1.2	1.8	2.4	3
	⑨ 자금관리	2	0.4	0.8	1.2	1.6	2
	⑩ 농업정보 활용	3	0.6	1.2	1.8	2.4	3
합 계		100	(20)	(40)	(60)	(80)	(100)

* 세부요소별 해당 평가등급에 ○표 한후 해당점수를 점수란에 기입

시설감귤 경영 핵심사항

성공요인	세부요인	효 과	목 표
시설구조 및 자동화	○ 측고 및 동 길이 ○ 가온시설 열량 및 보온시설 ○ 환기시설 및 자동화 ○ 관수시설 ○ 정전사고 대책	- 감귤생육과 난방/보온 공간확보 - 품질향상 및 연료비 절감 - 적정온도 조절 및 생력화 - 생육조건에 맞는 관수 - 경영 위험의 최소화	<노동투하> 489시간/10a → 300 미만 <수 량> 5,253kg/10a → 6,750 <당 도> 11°BX → 13
환경관리	○ 햇빛의 최대이용 ○ 가온방법에 맞는 온도관리 ○ 유기물시용, 적정 시비 ○ 중간단수처리 및 관수 ○ 재식밀도와 나무간격 조절 ○ 품종	- 난방연료비 절감 - 품질향상 및 난방연료비 절감 - 수량의 안정적 증대 및 품질향상, 미량요소 결핍 방지 - 품질향상 - 수량증대 및 생력화 - 고품질 감귤생산
과원관리 및 경영관리	○ 가온방법별 정지전정과 적과 ○ 가온시기 선택 ○ 적절한 응애방제 ○ 자재구입 ○ 선별, 포장, 출하 공동화 ○ 경영기록 및 분석 ○ 자금관리 ○ 농업정보 활용	- 품질향상 및 안정생산 - 고품질감귤 생산 - 생력화 및 농약비 절감 - 대량구매,판매로 물류비 절감 - 상품의 균질화, 노동력 절감 - 지속적 경영개선 - 경영의 안정성 확보 - 최신 경영기술의 도입