본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

시설 사업비 예산 단가

※ 본 시설사업비 단가는 2○○○년도 특별회계 예산편성 단가임.

(금액단위 : 천원)

사 업 별					단위	2○○○년 예산단가	비 고(적요)
사무실 신축					㎡	743	토목, 부대공사, 기초보강별도, 난방별도
사무실 증․개축		비난방			실	55,700	91.8㎡ 겹창호
		난 방			실	60,600	인버트 방식
현관계단실 증․개축					실	55,700
교사철거비	벽돌조				실	5,400	폐기물 처리비 포함
	R.C조				실	6,400	폐기물 처리비 포함
책걸상					조	35	KS표시품
사물함					조	23	철재기준
화장실(수세식)증축					동	54,400	측면화장실기준(45.9㎡), 비난방
화장실(수세식)개수					동	29,000	측면화장실기준(45.10㎡), 비난방
사택 증․개축					동	68,700	20평 규모(66.0㎡)
숙직실 증․개축					동	27,500	8평 규모(26.4㎡)
창고 증․개축					동	25,400	14평 규모(45.0㎡)
사무실 칸막이 설치					개소	2,460	벽돌벽
사무실 칸막이 설치					개소	730	경량칸막이
현관출입문 교체					개소	4,470	4.5×2.65기준 스텐레스, 강화유리도아기준
계단판 보수					개층	4,570	라바타일
신발장 교체					개소	790	4.5×0.9기준, 철재신발장 기준
선홈통설치				PVC	M	43
				스테인레스	M	62	ψ100기준
사무실바닥교체 (목재마루널)				상층	실	6,770
				지층	실	9,960	바닥콘크리트타설 포함
이중바닥재					실	10,900
천정교체(시멘트계)					실	3,350	KS WM-BAR사용, 6mm불연천정판 전기제외
천정교체(열경화성수지)					실	7,710	열 경화성 수지
사무실 출입문교체			목재문짝		실	1,190	출입문만 교체
			행가도아		실	1,890	행가도아 출입문교체

(금액단위 : 천원)

사 업 별		단위	2○○○년 예산단가	비 고 (적요)
지하저수조 설치		식	32,070	7.4×6.0 철근콘크리트 구조
옥상방수(시트방수)		실	5,330	EPDM
옥상방수(시트액체방수)		실	2,190	1종
급수대설치		개소	14,400	꼭지20개, 스텐레스 기성품기준
게시판설치(실내)		개소	720	600×120
게시판설치(실외)		개소	3,500	골든게시판 3.6×1.2
흑판설치	개폐식	개소	1,300
	상하식	개소	1,340
이중창설치	PVC	실	7,040	프라스틱 이중미서기창
	철재	실	6,740	폐어용중연창
복도창교체	PVC	실	3,390
	철재	실	3,570
외벽개선		실	3,770	보온재포함, 미장재기준
계단난간 파이프 교체		M	38	H=0.9m 스텐레스기준
담장설치(블럭형)		M	88	5′블록,치장줄눈
담장설치(블럭형)		M	110	6′블록, 양면미장도장기준
담장설치(개방형)		M	140	H=1.7m 투시형기준
지하수개발		공	28,670
배수로설치(U형)(40×40)		M	140	복개2m, 스틸그레이팅 1m
우수흄관매설		M	110	ψ500기준
스탠드설치(H:1.2M)		M	180	H=1.2m
스탠드설치(H:2M)		M	330	H=2m
옹벽설치(H:1m)L형 성토구배		M	140
옹벽설치(H:2m)		M	330
옹벽설치(H:3m)		M	620
옹벽설치(H:5m)		M	1,540
맹암거		M	18
콘크리트포장(T:20㎝)		㎡	28

(금액단위 : 천원)

사 업 별		단위	2○○○년 예산단가	비 고 (적요)
소형고압블럭깔기(U형 T:8㎝)		㎡	36	고급형
정문설치		개소	17,000
조례대 설치		개소	14,000
조경석 쌓기		㎡	166
마사토깔기		㎡	3
경계석 설치		M	54	화강석
천정교체(전기)		실	3,620
도시가스인입		M	190	계량기 G65기준
도시가스인입분담금		식	2,540	계량기 G65 기준
용량증설(저압)		10kw	620	한전 불입금
전기간선인입- 기존시설 증설시	CV40C100mm	10m	680	터파기 및 되메우기 포함
	CV40C60mm2	10m	550	터파기 및 되메우기 포함
냉난방 (INVERTER방식)	수전시설	식	78,280	500kw
	간선시설	10m	490	CV40C100mm2
	냉난방시설	실	4,890
오수정화조 설치		㎡	1,400
급수펌프		대	2,520	다단보류트 주위배관포함
소방펌프		대	6,250	다단보류트 주위배관포함
옥내소화전		회로	2,310
자탐시설		회로	2,410
이중바닥교체(전기)		실	2,900
급수배관 매설		M	43	스텐관 ψ50 기준
배수배관매설		M	46	PVC, VG2ψ200 기준