에너지 설비 운영 조사표 (설비가동율포함)

		구 분	2003년	실적		2004년예상
가동설비		1. 열병합발전설비
용량		발전용보일러용량 합계		① t/h		t/h
		발전기용량 합계		② MW		MW
		2. 보조보일러용량 합계		③ t/h		t/h
설비별		3. 열 (연간출력량)
출력		발전보일러출구증기량	④ ton,	Gcal		ton
		보조보일러출구증기량	⑤ ton,	Gcal		ton
		기타수열량	ton,	Gcal		ton
		소 계	㉮ ton,	Gcal		ton
		4. 전기 (연간출력량)
		열병합발전설비출력		⑥ MWh		MWh
		한전 수전량		MWh		MWh
		소 계		㉯ MWh		MWh
설비가동율		5. 발전보일러설비가동율	=④/①/8760×100	= %
(%)		6. 발전기 설비가동율	=⑥/②/8760×100	= %
		7. 보조보일러설비가동율	=⑤/③/8760×100	= %
집단에너지	열	8. 설비별
공급량		열병합발전설비	⑦ ton,	Gcal		ton
		보조보일러설비	⑧ ton,	Gcal		ton
		외부수열량	ton,	Gcal		ton
		소 계	㉰ ton,		Gcal	ton
		9. 용도별
		외부판매용	ton,	Gcal		ton
		자가공정용	ton,	Gcal		ton
		소 계	㉱ ton,	Gcal		ton
	전기	10. 설비별
		열병합발전설비		⑨ MWh		MWh
		한전수전		MWh		MWh
		소 계		㉲ MWh		MWh
		11. 용도별
		한전역송용		MWh		MWh
		수용가직판용		MWh		MWh
		자가공정용		MWh		MWh
		소 계	㉳	MWh		MWh
플랜트		12.소내소비 및 기타손실
소내소비및		열	㉴ ton,	cal		ton
기타손실		전기	㉵	MWh		MWh

주) 1.자가공정용 : 자사 제품생산공정에 투입된 열 또는 전기

(발전소 소내소비는 12항에 기재할 것) 2.㉮=㉰+㉴, ㉯=㉲+㉵이며 , ㉰=㉱, ㉲=㉳ 임

연료사용량	2003년	실적		2004년예상
13.열병합발전설비	사용연료량	고위발열량 (석유환산계수)	저위발열량
LNG (ton이나 천㎥중	ton	1.3toe/ton	11.762Gcal/ton	ton
택일하여 기입)	천㎥	1.05toe/천㎥	9.5Gcal/천㎥	천㎥
B-C (S= %)	㎘	0.99toe/㎘	9.263Gcal/㎘	㎘
B-C (S= %)	㎘	″	″	㎘
유연탄 (S= %)	⑩ ton	0.66toe/ton	6.0Gcal/ton	ton
LSWR (S= %)	㎘	0.99toe/㎘	9.223Gcal/㎘	㎘
경 유 (S= %)	㎘	0.92toe/㎘	8.721Gcal/㎘	㎘
난방유 (S= %)	㎘	0.87toe/㎘	8.26Gcal/㎘	㎘
기타(부생연료)	단위	toe/단위	Gcal/단위	toe
	부생연료성분 :
열병합 합계		⑪ toe	= Σ(사용연료량×고위발열량)
		⑫ Gcal	= Σ(사용연료량×저위발열량)
14.보조보일러(HOB)	사용연료량	고위발열량 (석유환산계수)	저위발열량	2004년 예상
LNG (ton이나 천㎥중	ton	1.3toe/ton	11.762Gcal/ton	ton
택일하여 기입)	천㎥	1.05toe/천㎥	9.5Gcal/천㎥	천㎥
B-C (S= %)	㎘	0.99toe/㎘	9.263Gcal/㎘	㎘
B-C (S= %)	㎘	″	″	㎘
유연탄 (S= %)	ton	0.66toe/ton	6.0Gcal/ton	ton
LSWR (S= %)	㎘	0.99toe/㎘	9.223Gcal/㎘	㎘
경 유 (S= %)	㎘	0.92toe/㎘	8.721Gcal/㎘	㎘
난방유 (S= %)	㎘	0.87toe/㎘	8.26Gcal/㎘	㎘
기타(부생연료)	단위	toe/단위	Gcal/단위	toe
	부생연료성분 :
보조보일러 합계		⑬ toe	= Σ(사용연료량×고위발열량)
		⑭ Gcal	= Σ(사용연료량×저위발열량)
연료사용량 총합계		⑮ toe	= ⑪ + ⑬
		⑯ Gcal	= ⑫ + ⑭

		구 분	2003년	실적	2004년예상
에너지공급		15. 에너지공급대상
업체		증기판매업체수		개	개
		전력직판업체수		개	개
		지역난방호수		호	호

설비효율 및 열전비			2003년	실적
설비효율		16.열병합발전기종합효율	=[⑦+(⑨×0.86)]÷⑫×100	= %
(%)		17.보조보일러 효율	= ⑧÷⑭×100	= %
		18.시스템종합효율	=[⑦+⑧+(⑨×0.86)]÷⑯×100	= %
열전비		19.열병합발전설비	= ⑦÷(⑥×0.86)	=

주)1. ㉮=㉰+㉴, ㉯=㉲+㉵ 임. (총 생산량은 판매량분과 소내소비 및 기타손실분의 합임)

2. ㉰=㉱, ㉲=㉳ 임. (소내소비 및 기타손실분을 제외하고 자가공정용 및 외부판매용으로

사용된 에너지에 대하여 각각의 설비별 출력량을 기입)

3. 에너지공급대상중 전력직판업체수에는 집단에너지사업자(자가공정용)와 한전(역송)을

제외함

4. 열부문의 설비별출력, 집단에너지판매량에는 ton, Gcal 병행기입

5. 연료사용량중 B-C는 황함유량이 다를 경우에는 각각 구분하여 기입

6. 부생연료(폐가스 등)를 사용하는 업체의 경우 부생연료의 성분을 반드시 기입