[별지 제12호 서식〕<개정 95. 12. 29>                             (1쪽)

옥내저장시설 구조설비명세표
목 적
품 명								최대취급량
안전거리	인접건축물										거리				방화상 유효한 벽의 설치
	관람집회 및 운동시설․노유자시설․의료시설										m				□ 유 □ 무
	교육연구시설중 연면적 2천㎡이상의 학교										m				□ 유 □ 무
	문 화 재										m				□ 유 □ 무
	주거용도로 사용되는 건축물등										m				□ 유 □ 무
	가연성가스의 제조․저장․취급시설										m				□ 유 □ 무
	고압 가공 전선			사용전압 7천V이상 3만5 천V이하							m				□ 유 □ 무
				사용전압 3만5천V초과							m				□ 유 □ 무
보유공지	너 비				m
	인접옥내 저 장 소				품명 : 수량 : 상호거리 : m
건축물의 구 조	면 적				㎡								층 수
	지면부터 처마까지의 높이
	벽								기 둥							보
	서 까 래								지 붕							반 자
	바닥	구 조							경 사							지면과의높이	m
		재 료											저유설비
	2층 이상의 층의 바닥에 개구부
	셀룰로이드류 저장창고									통풍처리․냉방장치
채 광 ․ 조 명 ․ 환 기 설 비	채광 조명 설비		재 료										채광면적			㎡
			연소우려				□ 유 □ 무
	환기 설비		방 식
			급기구			개수	개						크 기
						높이	m						인화방지망
			환 기 구				방식 : 위치 : 높이 : m
	전기 설비		전기설비기술기준에관한규칙에 적합하게 설치하였는지 여부

21024-18411 일                                                       210㎜×297㎜

95. 11. 10 승인                                                   (신문용지 54g/㎡)

(2쪽)

배 출 설 비	가연성 증기․미분이 체류할 우려								□ 유 □ 무
	방 식					□ 국소 □ 전역	전역방식일 경우 사유
	배 출 능 력
	급기구		위 치				인화방지망
	배출구		높 이			m	연 소 우 려		□ 유 □무
			배출구 관통 벽부분 방화댐퍼 설치						□ 유 □무
	배풍기		방 식				위 치
피 뢰 설 비	피뢰설비를 한국산업규격(KS 9609)에 적합하게 설치하였는지 여부
지 정 유 기 과 산 화 물	담 또는 토제			저장차고의 외벽과의 거리			m
				저장창고의 추녀높이			m
				두 께		cm	높 이		m
				구 조
	격벽의 설 치			두 께		cm	구 조
				격벽의 돌 출		양측 : cm 상부 cm
	외 벽 두 께					cm	구 조
	지 붕	재 료
		내면			격 자	재질 : 한변의 길이 : cm
					중도리 또는 서까래의 간격
					철망설치 및 고착위치
	출 입 구 구 조
	창	높 이				m	면 적		㎡
		1개 면의 벽에 설치되는 창의 면적 의 합계가 그 벽의 면적의 비율
표 지 및 게 시 판	표 지
	게 시 판
	주 의 사 항					내용 : 색상 :
소 화 및 경보설비