〔별지 제16호 서식〕  <개정 95. 12. 29>

옥외저장시설 구조설비명세표
목 적
품 명
최 대 취급량
안 전 거 리	인 접 건 축 물			거 리	방화상 유효한 벽의 설치
	관림집회 및 운동시설․노유자시설․의료시설			m	□ 유 □ 무
	교육연구시설중 연면적 2천㎡이상의 학교			m	□ 유 □ 무
	문 화 재			m	□ 유 □ 무
	주거용도로 사용되는 건축물등			m	□ 유 □ 무
	가연성가스 제조․저장․취급시설			m	□ 유 □ 무
	고압 가공전선	사용전압 7천V이상 3만5천V이하		m	□ 유 □ 무
		사용전압 3만5천V초과		m	□ 유 □ 무
설 치 장 소	바 닥 면 적
	습 기			배 수
	경 계 표 시		방법 : 높이 :
보 유 공 지
표 지 및 게 시 판	표 지		□ 유 □ 무	표 시 판	□ 유 □ 무
	주 의 사 항		내용 : 색상 :
선 반	재 료			높 이
	지반에 견고하게 고정하였는지 여부
	하중, 풍력, 지진 등에 안전한 구조인지 여부
차광막	□ 유 □ 무
소 화 및 경 보설비

21024-18811 일                                                      210㎜×297㎜

95. 11. 10 승인                                                  (신문용지 54g/㎡)