〔별지 제13호 서식〕<개정 95. 12. 29>                         (1쪽)

옥외탱크저장시설 구조설비명세표
목 적
품 명						최대취급량
안전거리	인접건축물							거 리		방화상 유효한 벽의 설치
	관람집회 및 운동시설․노유자시설․의료시설							m		□ 유 □ 무
	교육연구시설중 연면적 2천㎡이상의 학교							m		□ 유 □ 무
	문 화 재							m		□ 유 □ 무
	주거용도로 사용되는 건축물등							m		□ 유 □ 무
	가연성가스의 제조․저장․취급시설							m		□ 유 □ 무
	고압 가공 전선		사용전압 7천V이상 3만 5천V이상					m		□ 유 □ 무
			사용전압 3만5천V초과					m		□ 유 □ 무
보유공지	너 비			m
	인접탱크			품명 : 수량 : 거리 : m
탱 크 의 구 조	재 질						두 께				㎜
	내 용 적						부식방지조치
	규 격			최대지름 : m 길이 : m 높이 : m
	형 태			□ 횡형탱크 □ 종형탱크 □ 압력탱크
	내진동력
	내풍압력
	지주의구조
이 상 내 압 구 조	지붕판의두께				㎜
	측판의두께				㎜
	보강재유무				□ 유 □ 무
	접합	지붕판과측판
		측판과측판
		측판과저판

21024-18611 일                                                      210㎜×297㎜

95. 11. 10 승인                                                   (신문용지 54g/㎡)

(2쪽)

통 기 장 치		종 류		□ 밸브없는 통기관 □ 대기밸브부착 통기관
		밸 브 없 는 통 기 관		지 름				㎜
				빗물침투방지조치
		대기밸브부착통기관의작동압력						㎏/㎠
		인 화 방 지 망 설 치
압 력 계 ․ 안 전 장 치
자동계량 장 치
주입구	위 치
	위 험 물 누 설 가 능 여 부
	밸 브 또 는 뚜 껑 설 치 여 부
	표 지 및 게 시 판 설 치 여 부
펌 프 설 비		보 유 공 지		m					방화상유효한 격벽의유무				□ 유 □ 무
		펌프와탱크사이의거리
		기 초 의 구 조
		벽․기둥․바닥․보․서까래의구조
		바 닥	재 질							경 사
			피복재
			턱높이							유분리장치
		지붕의 구조
		채광․조명․환기설비
		표 지 및 게 시 판
배 관 및 배 수 관		재 질						최대상용압력			kg/㎠
		부식방지도장
		지상설치시지지물재질
		지하설치시점검구위치
		탱크와결합부분완충조치
		배 수 관 의 설 치 위 치

(3쪽)

피 뢰 설 비	한국산업규격(KS9609)에 적합 하게 설치되는지 여부
표 지 및 게 시 판	표 지
	게 시 판
	주 의 사 항			내용 : 색상 :
아세트알데 히드․산화프로필렌	봉 입 가 스								봉 입 압 력		㎏/㎠
	냉각장치․보냉장치 설치유무								□ 냉각장치 □ 보냉장치
	은․수은․마그네슘 성분을 함유한 합금등 사용 유무								□ 유 □ 무
금수성고체 위 험 물	방수성 불연재료 피복 여부
이 황 화 탄 소	수 조		설 치 유 무					□ 유 □ 무
			벽․바닥의 두께					cm
방 유 제	용 량		ℓ							구 조
	면 적		㎡							탱크기수
	높 이
	계 단 및 경 사 도		종 류							폭
			경 사 도							간 격
	통 로
	배 수 구
	방유제와 탱크의 측면과의 거리
	배관	방유제내배관의유무
		배관이있을경우조치
	칸막이둑		구 조
			높 이
소 화 및 경보설비