유도매트 설치 시방서

유도매트 규격 1000mm x 1000 mm×40mm(두께)

국제유도회(IJF)공인 규격

□ 매트 제품의 기준

1.	유도매트(이하 : 매트)는 폴리우레탄 #1000 규격지 칼라 원단 색상에 의거한다.

2.	매트 표면은 틈새없이 색상규격에 맞게 작업을 하고 인체에 유해한 요소가 될 수 있는 표면 페인팅 작업은 불가한다.(색상 덮입히기)

3.	매트는 BLUE, RED, GREEN순으로 작업을 한다.

4.	매트 측면 접합선은 특수 가공하여 내부로 습기등의 침투가 없어야 한다.

5.	매트 속심은 혼합압축마블을 IJF 규격에 의거 제작한다.

6.	매트 커버는 화재 방지를 위한 방염 처리를 필수로 한다.

7.	바닥 처리는 Non-Slip 처리를 필히 해야한다.

8.	바닥부분은 매트 속심이 들어 나지 않게 특수 가공하여 습기의 침투를 방지해야한다.

□ 설치 시방

1.	매트는 첨부된 "매트 설치 예상도"에 따라 색상 별로 설치 해야한다.

2.	설치 전 첨부된 "설치 유의 사항도"의 도면에 따라 설치 마무리작업을 해야하며, 현장 설치 시 상황에 맞게 마무리 설치는 가능하다.

3.	각 장애물에 매트를 설치 시 "매트 부분 절단" 방법으로 장애물과 매트 설치 장소이음 부분의 굴곡이 없어야 한다.

4.     설치 후 1년 이내 하자발생시 시공업체의 부담으로 보수 교체하여야 한다.

□ 시공상태 확인

1.	해당제품의 설치시 설치시방서 설치상태 확인 방법에 의하여 시공상태 확인을 받도록 되어 있는 항목에 대하여 현장대리인의 사전 현장 점검 후 서명 날인한 설치 상태 확인서를 제출하여야 한다.

2.	설치 상태 확인 방법1) 장애물 위치에 설치 시방에 의해 이음 굴곡이 있는 부분 확인2) 매트의 이격 거리 (1cm)를 확인3) 매트의 색상이 여타 설치 매트와의 확인4) 설치 방법(엇갈림 설치)로 인한 격자 무늬가 시각적으로 설치되었는지 확인5) 매트 설치 후 기포 발생이 되어 있는 매트의 유무 확인* 위 설치 상태 확인 방법에 의거 불량품은 교환 처리

3.	설치 상태 확인서위 시공상태 확인의 2번 항목에 의거한 조사표를 작성문제가 없는지 확인 후 날인