일  반  시  방  서

(  건    축  )

20OO, OO, OO.

OOOO 조성공사 개요

1. 공 사 명 : OOOO  조성공사

2. 대지위치 : OO시 OO구 OO동 OO번지

3. 설계개요

○ 대지면적 : OO

○ 연 면 적 : OO

○ 층    수 : OO

○ 구    조 : OO

4. 층별바닥면적

층 별						계
면 적

5. 층 높 이

가. 지상1층 FL : GL에서 +0 m

나. 지하1층 FL : GL에서 -0 m

다. 지하2층 FL : GL에서 -0 m

제 1 장     일 반 사 항

1.  1    적용 범위 ------------------------------------------  2

1.  2    용어의 정의 ----------------------------------------  2

1.  3    이  의 --------------------------------------------  3

1.  4    공사현장의 기구조직 및 현장요원의 배치 -------------------  3

1.  5    공사사용기구 및 서류소지품 비치  ------------------------  3

1.  6    공정표 및 시공계획서  --------------------------------  4

1.  7    공사용 시공상세도 -----------------------------------  4

1.  8    주변 건물에 대한 안전대책 -----------------------------  5

1.  9    재  료  -------------------------------------------  5

1. 10    지급(관급)재료 및 별도공사  ----------------------------  5

1. 11    재료의 검사 및 품질시험  ------------------------------  6

1. 12    특허권의 사용  --------------------------------------  7

1. 13    관련 및 별도공사  -----------------------------------  7

1. 14    공사보고 및 공사 기록사진  ----------------------------  8

1. 15    시공검사  ------------------------------------------  8

1. 16    발굴물의 처리  --------------------------------------  8

1. 17    공사장 관리  ---------------------------------------  8

1. 18    보  양  -------------------------------------------  9

1. 19    건설장비  ------------------------------------------  9

1. 20    연도대책  ------------------------------------------  9

1. 21    해체재료 및 발생재료의 처리  --------------------------- 9

1. 22    가설건물 및 가설시설의 인수인계 ------------------------ 10

1. 23    공사의 변경 또는 중지  ------------------------------  10

1. 24    설계변경  ------------------------------------------ 11

1. 25    일반적 손해 및 천재지변등 불가항력에 의한 손해 ------------ 11

1. 26    관공서 및 기타에의 수속  ------------------------------ 11

1. 27    현장정리 및 원상복구  -------------------------------- 11

1. 28    준 공 도  ------------------------------------------ 11

1. 29    준공보수  ------------------------------------------ 12

1. 30    임의시공  ------------------------------------------ 12

1. 31    건물의 인수인계  ------------------------------------ 12

1. 32    분  쟁  ------------------------------------------- 12

1. 33    기  타  ------------------------------------------- 12

1. 34    안전관리  ------------------------------------------ 13

제 1 장     일 반 사 항

1.1 적 용 범 위

1.1.1 본 시방서는 OO구 OO동 OO번지  OOOO조성사업공사에 적용 한다

1.1.2 본 공사의 시방은 본 특기시방서에 기재한 사항을 제외하고는 관련규정 및 건설부제정 표준 시방서에 따른다.

1.1.3 본 특기시방 이외의 공사진행중 감독원의 문서에 의한 별도의 지시사항도 시방서로 간주한다.

1.1.4 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련있는 사항에 대하여는 각기 그 해당 공사기재사항을 적용한다.

1.2 용어의 정의

1.2.1 건축주 :

OOO를 건축주로 칭한다.

1.2.2 시공자

시공자라 함은 건축주와 본공사에 대한 시설공사 계약을 체결한 개인 또는 법인을 말한다.

1.2.3 감독원이라 함은 건축주가 임명한 기술직원으로서 계약된 공사의 수행을 지휘 감독하는 감독자를 말하며 계약자의 현장 대리인을 비롯한 현장 요원에 대한지시 및 공사에 사용될 재료, 시공도, 공법, 시공물등 공사 전반에 걸친 검사, 승인, 또는 시험입회는 모두 감독원의 권한과 책임으로 간주하며 이때 감독원의 중요한 지시 및 승인사항은 문서로 한다.

1.2.4 감리자 및 감리보조원

가. 감리자라 함은 건축주가 지정한 감리책임자로 건축법 제 8조 3항, 동시행령제8조 및 건축사법 제 2조 4호의 규정에 의거 설계도서대로공사가 시행되는지의 여부를 확인하고 시공방법을 지도하는 자를 말한다.

나. 감리보조원이라 함은 감리자의 대리 또는 그가 지정한 현장원을 말한다.

1.2.5 현장대리인 및 시공기사

가. 현장대리인이라 함은 계약자가 예산회계법 시설공사 계약 일반조건 제11조및 건설업법 제33조 기타 관계법에 의거 임명한 책임 시공기술자로서 당현장의 공사관리 및 기술관리등 공사전반에 걸친 업무를수행하는 현장원을 말한다.

나. 시공기사라 함은 계약자가 임명하고 현장대리인을 보좌하면서 현장시공을 담당하는 현장원을 말한다.

다. 현장대리인 및 시공기사를 비롯한 현장요원은 공사현장내에 상주하면서 계약서 및 설계도서와 감독원의 검사, 승인, 지시에 따라 공사 시공을 충실히 하여야하며 당현장과 무관한 업무를 수행할 수 없다.

1.2.6 하도자 선임 : 본 공사의 공종별 하도자 선임이 필요할시 또는 감독원이 필요하다고 인정하는 공종에서 관련법령에 의거 전문건설면허 소지자, 특허소지자, 소정의 자격보유자로서 실적등을 제출하여 감독원이 승인하는 하도자를 선임하여야 한다.

1.3 이 의

본 신축공사중 건축, 토목, 기계설비, 기타공사등 각 분야에서 설계도면과 시방서의 내용이 다르거나 관련공사와 부합되지 아니하거나 누락, 오류등 모순점이 있을때는 즉시 이 사실을 감독둰에게 통보하여 감독원의 지시에 따른다. 또한 도면 이나 시방서에 누락된 사항일지라도 구조상, 외관상등 당연히 시공해야할 사항은 감독원의 지시에 따른다.

1.4 공사현장의 기구조직 및 현장요원의 배치

1.4.1 계약자는 공사 착공시를 기준으로 하여 현장대리인을 비롯한 전문분야별, 직급별, 적정 현장요원 투입계획 및 투입인원에 대한 비상연락망 체계를 수립하여 감독원의 승인을 득하고 감독원사무실 및 현장사무실 내에 게시해야 한다.기구조직도 및 비상연락망 체계에는 당공사 수행을 위한 하도급업체 및 관련 및 별도 공사업체도 포함시켜야 한다. 조직표는 성명, 직위, 주소, 비상연락처 등을 기입작성하여 종.횡으로 연락이 가능해야 한다.

1.4.2 계약자는 기구조직도에 의하여 투입배치된 현장대리인을 비롯한 전현장 요원의 제반행위에 대하여 모든 책임을 지며 감독원의 승인없이 현장요원의 교체 및 인원 감축을 시킬수 없으며, 감독원이 현장대리인 및 현장요원중 감독원의 지시에 불응하거나 미숙련등으로 당공사의 원만한 시공 또는 관리상 부적합하다 판단되어 이의 교체를 요구할 때는 즉시 유능한 자와 교체해야한다.

1.5 공사사용기구 및 서류소지품 비치

1.5.1 시공자는 착공과 동시에 아래 기구를 현장에 설치한다.

1.5.2 기  구

가. 현 황 판 (감독원 지정의 크기 및 개소)

1. 시설물 배치도

2. 공사개요

3. 층별 평면도 및 입면도

4. 공사예정 공정표

5. 공사 진도 현황

6. 지휘봉 2개 (75㎝)

나. 벽부착품

1. 시공자 현장조직표 및 비상연락망

2. 지급자재 현황

3. 각종 시험 계획서

4. 기상 도표

5. 작업 배치 현황

6. 세부 공정표

다. 기술서적 및 비치서류

1. 건설부 제정 건축공사 시방서

2. 대한 건축학회 발행 신축공사 표준 시방서

3. 건설공사 표준 품셈

4. 기타 기술 서적(감독원지정) 관련 K.S 규정집

라. 기타 감독원이 지정하는 시험에 필요한 기구

1.6 공정표 및 시공계획서

1.6.1 계약자는 공사착공후 준공기일내 준공이 될수 있도록 착공전에 공사전반에 걸친 예정공정표와 시공계획서를 작성하여 감독원의승인을 득해야 하며 공사진행중 시공계획의 변동등으로 공정표의 수정이 불가피할 경우 재작성하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

1.6.2 공정표상에는 관련 및 별도공사를 포함하여 계약내역서에 명기되어 있는 세부공종의 상호관련 및 시작과 종료시점을 정확히 나타내야한다.

1.6.3 시공계획서에는 가설건물, 재료둘곳, 작업장, 공사차량의 동선등의 배치계획과 공사전반에 걸친 공종별 가설계획, 자재반입계획, 공사용장비, 기계, 기구의 투입 및 사용계획, 공종별, 직종별 예정출역 인원수등을 나타내야한다.

1.7 공사용시공상세도

1.7.1 계약자는 공사시행전에 세부 상세도를 작성하여 감독의 승인을 득해야 하며  이에 따른 제반비용은 계약자부담으로 한다.

1.7.2 세부상세도 작성전에 전공정에 걸친 부위별 세부상세도 작성 및 승인SCHEDULE을 제출하여 각기의 공정 및 관련 타공정진행에 차질이 없도록 해야한다

1.7.3 세부상세도 작성 SCHEDULE부위 이외 감독원이 별도로 지정하거나 관련및 별도공사와의 연관

1.7.4. 계약자의 시공 상세도 작성지연에 따른 공사기간은 연장될수 있다.

1.8 주변 건물에 대한 안전대책

본공사는 주변에 중,대형 건물과 소규모 주택등, 건물이 밀집되고 인접한 장소에서 대규모 지하 굴착 및 흙막이 등 토목공사를 시행하는 사업으로서 시공상의 특별한 주의가 요규되며, 기설계된 공법을 충분히 검토하고 주위 지반의 침하에 의한 건물의 피해를 100% 예방할 수 있는 공법 및 공사 대책을 수립하여 발주처에 제시하여야 하고, 공사 시행중 주변 건물의 피해로 인한 민원이 발생시 그에 대한 피해보상 및 민,형사상의 책임을 시공자가 진다.

1.9 재 료

1.9.1 재료일반

감독원이 인정하는 가설재를 제외하고는 모두 신품으로 K.S규격품을 사용해야 한다. 단, K.S규격 동등이상의 제품 또는 별도로 지정하는 재료를 사용하도록 하여야 한다.

1.9.2 견 본 품

감독원이 지시하는 재료 및 재료의 마무리정도, 색깔등은 미리견본품을 제출하여 감독원의 승인을 득해야하며 승인된 견본품은 공사준공시까지 감독원 사무실 및 계약자 사무실에 각기 보관하여야 한다. 견본품 제출이 곤란한 품목에 대하여서는 카타로그 또는 충분한 자료를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

1.10 지급(관급)재료 및 별도공사

1.10.1 지급(관급)자재는 별도 명세에 의하며 인수한 지급자재는 시공자가 보관, 관리책임을 진다.

1.10.2 계약이 체결된 후라도 건축주는 특정 재료 및 특정공사에 대하여 재료를 지급하거나 제3자에게 별도 분리 발주시킬수 있다.

1.10.3 건축주가 지급하는 재료 및 대여품은 감독원이 지정하는 일시와 장소에서 검수 인도하며, 검수시 품질 및 규격이 시공에 부적합하다고 판단될때에는 이의 대체를 요구할수 있다.

1.10.4 감독원의 지급재료 또는 대여품의 수량, 품질, 규격, 인도시기, 인도장소등을 변경할수 있으며 인도장소 및 수량변경시는 계약금액을 증감 조정할수 있다.

1.10.5 재료의 성격상 별도의 재차장을 이용해야 할 경우에는 이용할 재차장의 위치에 대하여는 사전에 감독원의 승인을 득해야 한다.

1.10.6 현장내에 지급되는 자재에 대하여는 재료별, 규격별, 인도시기, 인도장소, 현장반입실시, 수량등을 나타내는 별도의 관리대장에 기록하고 인도장소에서 발행하는 송장을 첨부하여 감독원에게 제출해야한다.

1.10.7 건축주 지급한 재료 및 대여품의 소유권은 건축주에 속하며, 감독원의 승인없이는 공사장안에 반입된 재료는 임의 반출이동할수 없으며 계약의 목적을 이행하는 이외에는 사용할수 없다.

1.10.8 지급재료는 다른재료와 별도로 구분보관하여야 하며 감독원은 필요시 수시로 관급자재가 비치된 장소에 출입하여 이를 검사할수 있다.

1.10.9 지급재료 및 대여품의 인도후 운송과정, 관리부주의, 시공부주의로 인한 분실, 파손변질등에 의한 책임은 계약자가 져야하며 이로인한 부족분은 계약자 비용으로 대체시공 또는 변상조치되어야한다.

1.10.10 지급재료 및 대여품의 공급이 지체되어 공기 지연이 예상될때에는 계약자가 건축주 승인을 득하여 자기보유의 재료를 대체 사용할수 있으며 건축주는 대체 사용된 재료를 계약자와 합의된 일시와 장소에서 현품으로 반환하거나 또는 대체사용 당시의 가격에 의하여 그 댓가를 지급한다.

1.10.11 지급재료 사용기간중 계약자는 일정기간별로 소정의 양식에 의거 지급재료별 반입량, 공종별 사용량을 감독원에게 제출하여야하며 공사완료후 잉여분은 반납하거나 계약자의 소유로 하여 금액을 공제할수있다.

1.11 재료의 검사 및 품질시험

1.11.1 검사

가. 현장내 반입된 모든 재료는 사용전에 감독원의 검사를 받아야하며 불합격재료는 즉시 대품으로 대체하여 재검사를 받아야 한다. 이를 이유로 계약기간을 연장할 수 없다.

나. 검사결과 불합격품으로 판정된 재료는 공사에 사용될수 없으며 즉시 장외로  반출되어야한다.

다. 불합격된 재료를 장외로 반출하지 않거나 대품으로 대체하지않을 경우에 감독원은 일방적으로 불합격 재료를 제거하거나 대품으로 대체 시킬수 있으며 이로 인해 발생되는 비용은 계약자의 부담으로 한다.

라. 공사에 사용하는 재료중 조합 또는 시험을 요하는 것은 감독원의 입회하에 그 조합 또는 시험을 해야한다.

마. 가) 마)항에 정한 조거에 위배되거나 또는 설계도서에 부적합한 시공을 하 였을 때에는 감독원은 언제든지 시공물의 대체 또는 재시공을 명할수 있으며 이로인한 계약금액의 증액이나 공사기간을 연장할 수 없다.

바. 재료의 검사를 받을 때는 감독원의 지휘에 따라야 하며 검사에 소용되는 비용은 계약자의 부담으로 우선 처리하고 정산처리 한다..

1.11.2 시 험

가. 건설공사의 품질관리를 위하여 계약자는 공사에 소용되는 자재의 품질, 규              격이 설계도서와 일치되도록 시험계획을 수립하여 감독원에게 제출승인을               득해야 한다.

나. 건설공사 품질시험규정․규칙에 따라 현장내에 실험실을 설치하고 건설공사              소요자재의 품질기준에 관한 자료와 공사시행중 현장에서 시험해야할 시험              종목에 해당하는 시험기구를 배치하여야한다.

다. 재료시험중 공시체 및 시료는 감독원 입회하에 채취 또는 제작하고 봉인하              여 검인을 받고 감독원의 승인을 득한 공인시험을 하되 그 성적서를 제출하              여 승인을 득해야한다.

라. 시방서상에 재료시험을 명시하지 않은 사항이라도 감독원이 별도로 지정하              는 품목 및 시험종목에 대해서도 시험을 해야한다.

1.11.3 검사시험의 표준

재료의 검사 및 시험은 한국공업규격을 표준으로하고 그 규격에 제정되지 아니한것은 시방서의 해당 각 항 또는 감독원의 지시에 따른다.

1.11.4 시공중의 불량품

검사시험에 합격된 재료라도 공사진행중 변질 또는 손상되어 불량품으로 판정될때에는 이를 사용할수 없으며 기 시공된 시공물이라 할지라도 신품으로 재시공해야한다.

1.11.5 품질검사에 소요되는 시험의뢰 비용은 시험실적에 따라 정산처리 한다.

1.12 특허권의 사용

공사의 시공이 특허권 기타 제3자의 권리의 대항으로 되어있는 시공의 방법을 사용할때에는 계약자는 그 특허권 사용에 관한 일체의 책임을 져야한다.

1.13 관련 및 별도공사

관련공사 및 별도공사에 있어서는 그 공정과 구조에 관하여 관계자와긴밀히 사전협의, 상호 연락하여 빠짐없이 원만히 진행되어야 하며 이에 요하는 준비공사로써 본공사의 가설물, 장비, 기계, 기구등은 무상으로 사용할수 있도록 편의를 제공해야한다.

1.14 공사보고 및 공사기록사진

1.13.1 공사보고

가. 공종별 공사의 진척현황, 공종별 노무자의 출역현황,  재료 및 장비투입현황, 천후, 기타 필요한 사항을 기재한 공사일보를 감독원이 지정하는 시간에 제출해야한다.(보고서 양식은 계약자가 작성하여 감독원의 승인을 득해야한다.)

나. 기성부분에 대한보고 또는 감독원의 지시사항에 대한 실시여부등에 관한 보 고서를 제출해야한다.

1.13.2 감독원이 필요하다고 지시하는 공정에 이르렀을때는 공사사진을 칼라로 찍어3부씩 제출한다.

1.13.3 사진의 크기는 감독원의 요구에 의하여, 공사사진의 뒷면에는 찰영일자, 찰영내용을 명기하고 시공자가 서명날인한 후 감독원에게 제출한다.

1.15 시공검사

1.15.1 각 공사부분은 미리 감독원이 지정한 공정에 이르렀을때 검사를 받아 합격승인을 득한후 다음 공정에 옮겨야한다. 단, 합격승인을 득하였어도 관련 타공종작업에 의하여 변형되거나 감독원이 부적합다고 판단할때는 재검사 승인을 득해야한다.

1.15.2 수중 또는 지하에 매설하는 공작물, 가타해당 공중시공후의 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독원의 입회없이는 시공할수 없으며 반드시 사진촬영을 하여 제출해야한다.

1.16 발굴물의 처리

공사장 내에서 계약자의 현장요원 또는 그의 고용원이 발견한 모든 가치있는 화석,금전, 보물, 기타 지질학 및 고고학상의 유물 또는 물품은 관계법규의 정하는 바에따라야하며 유물발견 즉시 감독원에게 통보하고 그의 지시에 따라야 하고 도난 또는 훼손이 없도록 적절한 예방조치를 취해야한다.

1.17 공사장 관리

공사장의 관리는 근로안전관리규정, 보건관리규정 및 산재보험법, 기타 관계규법에 따라 빠짐없이 이행하고 아래 각항을 지킨다.

가. 노무자, 기타외 출입감시, 풍기 및 위생단속

나. 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 위치표시, 기타 사고 예방에 대한 소속

다. 인접건물, 시설물 및 수목기타의 손상에 대한 보호시설

라. 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장내외의 청소

마. 주변도로의 정리, 교통정리, 교통안전관리 및 보호시설

바. 보안설비로서 공사장 주변의 보안, 재해예방 시설등은 관계법규 및 해당공종별          특기 시방서에 따른다.

사. 현장내에 안전관리인을 상주시켜 안전사고를 예방하고 그에 대한 교육을 실시해          야한다.

1.18 보 양

각 공정별 특기시방서에 명기된 것 이외에 인접건물 및 주변도로, 기타 시설물등에손상을 주지 않도록 미리 보양한다.

1.19 건설장비

본 공사에 필요한 건설장비에 대하여는 공사착수전에 공사계획에 의거 중기의 종류, 댓수 및 기계공구등의 사용계획표를 감독원에게 제출하여야 하며, 장비 철수시는 감독원의 승인을 받아야 한다.

1.20 연도대책

1.20.1 공사시공에 있어서 연도의 거주자, 통행자의 생명, 재산에 대한 피해및 불편 없도록 주의하여 시공해야하며 공사진행중 소음 및 진동이 예상되는 공사를 시행할 경우는 사전에 공사내용시간, 위치시공방법등을 공사장 주위에 게시하거나 연도의 거주자에게 주지시키며 그의 협력을 얻어야 하고, 계약자는 제반 법적 민,형사상의 책임 및 제반비용을 부담한다.

1.20.2 공사시공중 변형이 예상되는 주위 건축물, 기타 시설물의 상황을 파악 할수있는 자료(도면, 사진, 기타)를 공사 착수전에 감독원에게 제출하여 사전에 그의 보호대책을 세워 시공해야한다. 공사시공중 변형이 생길때에는 변형 사항을 확인할 수 있는 자료(사진, 변형, 측정기록도)를 그때 그때 감독원에게 제출해야 하며 주위 건축물 기타 시설물등 제 3자에게 피해가 있을 때에는 즉시 응급 조치와 사후처리를 해야한다. 이때 발생 하는 비용은 계약자의 부담을 한다.

1.20.3 시공자는 공사시행에 있어서 관계법령을 준수하고 상시 시공에 의한 분진, 소음으로 공사중에 피해가 없도록 하며 분진비산, 소음, 진동의 방지에 유의해야 한다. 특히 건설장비의 진동 및 소음발생원인의 기계류 사용에 대하여는 그의 성능을 검토하여 적절한 조치를 해야한다.

1.21 해체재료 및 발생재료의 처리

공사장내에서 발생하는 각종 잔재 발생품, 설계서에서 공제되지 않는 지급재료에 의한 발생품, 기존 건축물, 구조물의 해체로서 발생되는 재료 및 물품등은 모두 감독원이 지정하는 현장내에 보관하고 불필요하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 반출하고 설계서에서 공제되지 않는 해체 및 발생재료의 처리 또는 재사용에 대해서는 감독원의 지시에 따른다.

1.22 가설건물 및 가설시설의 인수인계

본 공사를 어떠한 사유에 의하여 계약자가 공사를 계속치 못할경우에는 공사장내에 설치한 가설건물 및 감독원의 지시하는 시설물을 건축주에게 인계 해야하며 이때 정산금액은 건축주의 일위대가표의 잔존 가치로서 정산한다.

1.23 공사의 변경 또는 중지

1.23.1 감독원은 공사의 일부 또는 전부의 시행을 중지시키거나 설계도서를 변경할 필요가 있을 때는 계약자에게 서면으로 이 사실을 지시할수 있으며 이로 인하여 계약기간의 변경, 계약금액의 증감이 필요할 때는 쌍방협의하여 공사금액을 가감 조정한다.

1.23.2 공사시공에 있어서 다음 각하에 필요한 비용은 시공자가 부담한다.

1. 공사시공도에 따라 시공되는 공사에 있어 현장의 사정에 따라 감독원이 지시하는 보완 또는 필요한 시설중 국부적인 부분에 대하여 발생 되는 비용

2. 공사시방서, 도급금액내역서, 도면등에 명기되지 않은 사항이라도 공사시행의 성질상 당연히 필요한 사항

3. 기성부분 및 준공부분의 검사에 필요한 협력

4. 시공자가 부담하는 재료, 기계, 기구등의 시험 및 제검사의 감독원이 입회할때의 협력

5. 관계관공서, 제회사로부터의 요청에 대한 조치

6. 공사시행에 지장이 되는 가로등, 간판, 우편함등의 처리

7. 공사시행상 필요한 간이 시추 및 변형관측

8. 정미한 가공선의 처리

9. 교통 및 공사현장의 보안상 필요한 제시설

10. 공사중 공사구역내의 도로구조물 및 도로부속물 등의 유지, 보수

11. 소규격의 수도관, 하수관의 처리

12. 공사용기계, 기구, 자재등의 운반으로 도로를 손상하였을때의 처리

13. 도면, 시방서에 명시되지 않은 공사에 있어 시공상 필요로 하는 설계각종 계산 및 기타의 자료 작성

14. 시공자의 책임으로 인한 제3자에의 손해보상

15. 공사용 임시 전력, 용수에 대한 자재 및 설치비용.

1.24 설계변경

1.24.1 공사 진행중 현장의 마무리, 맞춤, 시공, 세부상세도 등에 의하여 재료의 치수 및 설치공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증․감등이 경미한 변경은 감독원의 지시에 따르며 이때의 계약금액은 증감하지 아니한다.

1.24.2 재료 공법등의 조정 및 변경에 수반하는 수량의 증감등 주요한 변경은감독원의 지시에 의하며 이때에 있어서는 실비를 정사하여 도급금액을 증감한다.

1.24.3 계산 및 수량착오에 의하여 도급금액이 증감되었을 때는 그 증감된 금액을 변경조치한다.

1.25 일반적 손해 및 천재지변등 불가항력에 의한 손해

1.25.1 공사목적물의 인도전에 공사목적물 또는 지급재료, 대여품에 대하여 발생한 손해는 계약자의 부담으로 한다. 제3자에게 손해를 발생시켰을 경우에도 또한 같다.

1.25.2 천재지변등 불가항력전 사유에 의하여 검사를 필한 기성부분 또는 관급재료, 대여품에 대하여 손해가 발생하였을 때는 수급자는 그 사실을 지체없이 감독원에게 통보하여 계약금액 및 계약기간의 변경 또는 손해액의 부담 등 필요한 조치를 쌍방협의 결정한다.

1.26 관공서 및 기타에의 수속

계약자는 공사착공으로부터 준공에 이르기까지의 필요한 관련관공서 및 기타에의 제반인허가 수속을 감독원의 협조를 받아 지체없이 이행하여야 하며 이에 소용되는 비용은 계약자부담으로 한다.

1.27 현장정리 및 원상복구

1.27.1 공사 완료시 가설건물, 잉여자재, 폐기물등을 공사장으로부터 철거 반출하고 건물 내외부 및 공사장 주변을 깨끗이 청소하여 감독원의 검사를 받아 건물의 인수인계시까지 청결을 유지해야한다.

1.27.2 공사 시공중, 변형, 손상된 주변건물, 도로 및 기타시설물등은 원상복구해야한다.

1.28 준 공 도

1.28.1 계약자는 준공 검사원 제출 7일 이전에 준공도면을 작성하여 감독원의 승인을 득한후 원도 1부, 청사진 2부를 작성제출해야한다.

1.28.2 준공도 작성, 제출에 필요한 경비는 시공자 부담으로 한다.

1.29 준공보수

계약자는 준공검사원 제출시 관련허가 관청의 각종 인허가, 준공필증을 첨부해야하며, 준공검사시 입회하여 지적사항에 대하여 즉시 시정조치해야한다. 시정조치에 따른 비용부담은 시공상의 과실에 의한 경우 계약자가 부담한다.

1.30 임의시공

공사준공후 계약서상의 하자보수 기간내에 발생된 하자는 계약자부담으로 즉시 제시공 또는 보수시킬수 있으며 이때 발생비용은 하자보수 보증금에서 공제한다. 단, 하자책임의 한계가 불분명할때는 감독원과 협의결정한다.

1.31 건물의 인수인계

계약자는 건물의 준공후 건물내외부를 깨끗이 청소정리하고 건물의 유지관리지침서를 작성 감독원의 승인을 득한후 건축주의 관리운영 주체의 입회하에 인수인계를 해야한다.

1.32 분  쟁

설계도서 및 계약 조건에 별도로 규정된 사항 이외의 발생하는 문제에 대한분쟁은 쌍방 협의하에 해결하며 협의가 성립되지 않을때는 관계법률의 규정에 의하여 설치된 조정위원회의 중재재판에 따른다.

1.33 기  타

1.33.1 본공사에 있어 계약자 또는 현장대리인은 항상 현장에 주재함을 원칙으로하며 현장대리인은 부재사유가 발생시는 사전 감독원과 협의하여야 한다.

1.33.2 본 공사도면 및 시방서에 명기되지 않은 부분일 경우에도 구조상, 기능상 필요하며 당연히 본 공사에 포함되어야 한다고 인정되는 경미한 사항은 감독원이 이의 시공을 명할 수 있다.

1.33.3 계약자는 지급 자재의 미반입이나 관련공사의 지연 또는 기타 공정지연을 초래케할 요인을 미리 예견하여 감독원에게 보고하고 그 대책을 강구하여야 하며 공사시행이 불가능할 경우 감독원은 공사의 일부 또는 전부의 중지를 명할 수 있다.

1.33.4 계약자는 공사 착수전 감독자의 확인인을 한 설계도서를 인수받아야 하며 항시 현장에 비치하고 감독원이 요구할 경우 즉시 제시할 수 있도록 하여야 한다.  감독자의 인이 없는 도면은 계약서상의 설계도면으로 간주하지 않는다.

1.33.5 공사 기간중 지속적으로 유지관리 해야 하는 진행작업 및 인접작업과 인접건물 및 주변도로를 깨끗이 청소하고 보양 조치한다.

1.33.6 공사 시공중 주위 건축물, 기타에 변형이 예상될 때 공사착수전의 그 상황을 파악할 수 있는 자료(도면, 사진기타)를 감독원에게 제출하여 그의 보호대책을 세워 시공하여야 한다.

1.33.7 공사 시공중 변형이 생길때는 그 변형 사항을 확인할 수 있는 자료(사진, 변형측 정도)를 그때 그때 감독원에게 제출하여야 하며 주위 건축물, 기타 제3자에게 피해가 있을 때는 즉시 응급조치를 취함과 동시에 사후처리를 하며 이에 대한 비용은 계약자 부담으로 한다. 시공중 발생한 주변건물 및 시설물에 대한 원상복구 및 피해보상은 전적으로 계약자가 이행해야 하며 또, 이에 따른 민․형사상 책임을 진다.

1.33.8 골재원 및 잔토처리 운반거리가 변경될 경우 이에 따른 증감을 준공           정산처리한다.

1. 골 재 원 : 10㎞

2. 잔토처리 : 10㎞

1.34 안전관리

1.34.1 일반 안전사항

1. 안전수칙에 각 사항을 준수하여야 하며 각 사항에 대한 무지의 의무불이행시나 사고발생시의 이유로서 적용되지 않는다.

2. 현장대리인은 공사 시행에 있어 전기공사업법 또는 건설업법에 의한 건설기술자로서 도급계약상의 임무를 수행하며 근무 안전관리 규칙에따른 안전관리를 하는 총괄책임자이어야 한다.

3. 모든 작업은 작업지시서에 의거 시행하여야 한다.

4. 현장 대리인 및 재해방지 책임자는 현장에 상주하여 제반 공정관리 및 안전사고 예방에 만전을 기해야 하며 다음 사항을 기재하여 안전관리 조직을 작성 제출하여야 한다.

1) 재해방지 책임자 : 직책, 성명, 주소, 생년월일, 연락처

2) 현장 안전원 : 직책, 성명, 주소, 생년월일, 연락처

5. 승인 관청의 부관사항을 철저히 이행하여야 하며 민원이 발생하지 않도록 피해를 최소한 감소시키고 피해사항 발생시 즉시 공사 감독과 협의하여 처리하여야 한다.

6. 사용장비 및 기구의 사전점검을 실시하여 안전이상 유무확인 후 작업에 임해야 한다.  작업은 작업표준이나 작업순서에 따라야 하며 계획 외의 작업을 임으로 시공치 않도록 하여야 하며 작업중 취약요건을 발견, 개수할 필요가 잇을 때는 계획된 작업이라도 작업 책임자의 승인을 받아야 한다.

1.34.2 작업시 안전주의 사항

1. 맨홀 토공작업시 H-pile 및 토류판을 설치하여 토사의 붕괴를 막아야한다.

2. 우기시는 작업을 중지하여야 하며, 토사유출 및 활동에 대비한 보호막을 설치하여야 한다.

3. 토공작업시는 장비 성능 및 유지정비에 만전을 기하고 운전을 할때는 그 주위의 인원과 시설물 등의 안전여부를 확인하여야 한다.

4. 콘크리트 공사에 있어 사용기기의 정비와 운반작업대의 안전설치는 중량물이나 운반에 가장 중요하므로 안전하게 준비 작업에 임해야 한다.

5. 굴착 작업은 책임자의 입회하에 작업을 임해야 한다.

6. 공사 구간내에는 공사칸막이를 설치하여 작업인원 이외의 출입을 제한하여야 하며 야간에는 보안등 설치를 철저히 하여야 한다.

7. 공사중 매설물이 발견되었을 때는 종류, 규모 등을 명시 도면화하고 작업중 즉시 점검하여 보호방법 및 이상유무를 확인하여야 한다.

8. 복구 및 매설작업에 있어서는 기설 매설물에 손상을 주지 않도록 당해매설물 관리자 및 “갑”의 입회하에 시행하여야 한다.

9. 크레인을 사용전의 각부의 정확한 점검을 하여야 하며 최대 허용하중을 초과하여서는 안된다.

10. 자동차의 운전은 면허를 취득하고 육체적, 정신적, 기타 결격 사유가 없는 운전원만이 차량을 운행하여야 한다.

11. 작업 책임자는 정신적, 육체적인 조건 또는 경험부족으로 불안을 느끼는 운전원은 운전을 금지시켜야 하며 최고 속도를 제한 운행하도록 조치하여야 한다.

12. 거푸집 재료는 상당회수 반복하여 사용되므로 목재의 부식이나 철재 의 녹과 금이 가는 것에 주의를 하여 그 강도를 점검하여야 한다.

13. 강재작업을 할때는 야간을 피해야 하며 용접을 할때는 화재나 위험에 대비하는 안전관리에 만전을 기해야 한다.

14. 모든 작업원은 작업에 안전장구를 착용하여야 하며 공사현장에서는 안전화, 안전모를 반드시 착용하여야 한다.

1.34.3 공사장 안전 시설물 설치

1. 목적

공사장 주위에 규격화된 안전시설물을 규칙적으로 설치하여 공사로 인한 불편에 대하여 시민의 이해도를 증진시키고 안전 사고를 미연에 방지하며, 공사장 주위 정리를 철저히 함으로서 공사 image향상을 도모코져 함.

2. 설치방법

1) Fence 설치

가설 FENCE를 설치하되 안전제일, 시행부서, 시공 회사명을 반복하여 규칙적으로 배열하여 넘어지지 않도록 묶어서 설치

2) 교통표지판 설치

① 교통 및 공사안내판, 표지판을 설치 지침대로 함을 원칙으로 한다.

② 차도 야간공사의 경우는 차량의 안전운행을 위하여 차량 진입방향의 전방 적당한 위치에 경광등을 설치한다.

③ 안전표지물은 버팀대기 쉽게 덮혀지지 않도록 버팀대와 본체간 에 지지대를 두는 방법으로 고정한다.

④ 위험 및 서행 표지판

⑤ 통행 금지 및 우측면 통행 표지판

3. 관련규정

1) 도로 교통법 시행 규칙 “별표”

2) 공사장 주변 안전시설 처리지침