10대 안전수칙

1. 작업전 안전점검, 작업 후 정리정돈

2. 작업장 안전통로 확보

3. 개인보호구 착용

4. 전기활선 작업 중 절연용 방호기구 사용

5. 기계.설비 정비시 잠금장치 실시

6. 유해.위험 화학물질 경고 표시

7. 프레스, 절단기, 압력용기, 둥근톱에

방어 장치 설치

8. 높은 곳에서 작업시 안전난간, 추락주의

9. 추락방지용 안전망 설치

10. 용접 시 인화성.폭발성 물질 격리