제 조 공 정 도

품목명 : 의료용 가위
NO	공정도시	공정명	내용 작업	관련규정
1	⇨	원자재 입고	원자재 입고 - 원재료 : STS 304 - 볼 트 : 3mm∅×2mm	반입・보관・출고관리규정 MED-H-110 외주관리규정 MED-H-090
2	□	수입검사	입고전 모든자재에 대한 검사 - Sampling 검사, 전수검사, 무검사	시험검사규정 MED-H-060 부적합품관리규정 MED-H-070 제품표준서 MED-J-010
3	▽	저 장	검사합격품에 한하여 저장 선입 선출 고려	반입・보관・출고관리규정 MED-H-110
4	⇨	원자재 불출	작업지도서에 따라 불출 수량, 일자확인	반입・보관・출고관리규정 MED-H-110
5	□	주물성형	작업지도서에 따라 작업 금형확인, 기포발생방지	공정관리규정 MED-H-020 시설관리규정 MED-H-030
6	□	중간검사	주물상태 확인 - SAMPLING 검사	시험검사규정 MED-H-050 부적합품관리규정 MED-H-070 제품표준서 MED-J-010
7	□	조립가공	날세움 (단조, 그라인더) 양날 볼트조임	공정관리규정 MED-H-020 시설관리규정 MED-H-030
8	□	열처리 및 세척	작업지도서에 따라 작업 표면처리, 세척	공정관리규정 MED-H-020 시설관리규정 MED-H-030
9	□	포장 및 표시	작업지도서에 따라 포장 및 표시	공정관리규정 MED-H-020
9	□	최종검사	출하전 완성품에 대한 검사 - Sampling 검사, 전수검사	시험검사규정 MED-H-050 부적합품관리규정 MED-H-070 제품표준서 MED-J-010
10	▽	출 고	합격품에 대하여 출고	반입・보관・출고관리규정 MED-H-110