사업계획				□승 인 □변경승인			신청서			처리 기한
										일
신청인	1. 회 사 명				2. 사업자등록번호
	3. 대 표 자 성 명				4. 주민 등록 번호
	5. 회 사 형 태				6. 설 립 년 월 일
	7. 주 소				8. 회 사 자 산
	9. 대행상담회사명
사업계획	10. 공 장 소 재 지
	11. 규 모	㎡				12. 건 물			㎡
	13. 업 종					14. 종 업 원 수			명
	15. 공 사 착 공 예 정 일					16. 공 사 준 공 예 정 일
중소기업창업지원법시행규칙 제8조의 규정에 의하여 덧붙임과 같이 사업 계획을 작성하여 제출하오니 승인(변경승인)하여 주시기 바랍니다. 20OO 년 O 월 O 일 O O O O O O (주) 대표자 O O O O O 시장‧군수 귀하
구 비 서 류 1. 사업계획서 (승인신청의 경우에 한한다) 1부 2. 변경계획서 및 변경사유서 (변경승인 신청의 경우에 한한다) 1부 3. 변경내용의 신․구 대비표 (변경승인 신청의 경우에 한한다) 1부 4. 중소기업창업지원법시행규칙 제8조 제5호,제6호 및 제10호에 관한 서류 각1부

1. 사 업 개 요

가. 사업의 목적

‘98년의 석유화학 산업은 물량면에서 양호한 증가세를 기록했음에도 불구하고

금액면에서도 전반적인 단가의 하락으로 실속없는 성장에 그쳤다.

이러한 현상의 가장 큰 요인으로는 1995년의 수출가격 수준이 비정상적으로

높았다는 점을 들 수 있다. 특히 세계 플라스틱제품 수입수요는 꾸준히 증가하고 있는 반면 우리나라는 산업자체의 취약성으로 인해 수출환경은 위축되고있다.

특히 인력, 자금난으로 기술 및 디자인 개발능력 부족 등의 어려운 상황에서

최근 환경문제까지 가중되고 있는 실정이다.

이러한 현상황을 정확하게 인식한 당사는 축적된 기술인력 및 설비를 확보하여

제품을 생산할 계획으로 기존 시장제품을 대체할 전망있는 제품으로써 수지

원료는 국내조달되고 있으나 증진제는 전량 수입에 의존하고 있는 실정으로

현 수급상황은 원활한 편이며 제품수요증가 추세로 인하여 현 국내에서는 대체

원재료를 개발하고 있어 향후 수급에는 큰 장애가 없는 것으로 간주되며 제품의

고품질화를 위해서는 정확한 원재료 성능과 생산기술 경험축적 제조공정 시스템

개발이 중요하다고 판단되며 현 국내유일의 압축성형 시스템을 자체개발하여

타제품과 완전한 차별화를 이루어 최고의 품질로 인정받아 호남지역의 건축용

강화플라스틱 제품의 수요를 커버함은 물론 2차사업으로는 abs폐플라스틱을

재활용함으로써 국내 환경산업에 이바지할 계획이다.

나. 사업의 기대효과

1). 고용효과 : 인근지역의 유휴노동력을 최대한 활용하여 지역경제 발전에

이바지한다.

2). 소득증대효과 : 지역경제 활성화로 지역주민 소득증대 및 공장가동을 통한

농외소득증대에 기여할 것임.

3). 지방부존자원 활용효과 : 당사의 주요 부식 및 기타 공구비품들은 이 지역

에서 적극 활용할 예정임.

4). 수출증대효과 :

5). 기타 : 당사의 계획제품은 년간 12억원 정도의 수입 대체효과가 있음.

다. 투자계획

(단위 : 천원)

구 분	자 기 자 금	타 인 자 금	소 요 자 금
시 설 자 금 운 전 자 금
계

2. 생산제품 소개

구 분	제 품 명	표 준 산 업 분 류 번 호	규 격	주요수요처
주 생산품
기타 생산품

가. 제품설명

1). 현 국내 강화플라스틱 제품 시장은 일반 마블과 FRP 등으로 거의 형성되어

있으나 제품의 일반물성 등의 현저한 저하로 인하여 소비자들의 불만이

심화되고 있으며 점차 품질의 고급화를 요구하고 있는 실정입니다.

당사는 이러한 욕구충족을 위하여 새로운 신소재로 기존제품의 단점을 보완

하였으며 생산공법도 자체 개발하여 현 국내 최고품질을 생산하여 수요를

안정적으로 공급할 계획입니다.

2). 우리나라 폐기물중 폐플라스틱이 차지하는 비율은 5.5%정도입니다.

그러나 폐플라스틱은 자연분해능력이 극히 미비하여 매립하여도 그대로 남아

있게 됩니다. 소각시에는 균일하게 완전한 연소가 어렵고 유독가스나 높은

열을 발생하기도 하여 소각하여도 중금속의 잔재가 남아있어 단순매립이나

소각처리할 경우 매립지나 소각장에 2차적인 환경오염을 일으키게 되는

것입니다.

이러한 2차오염이 심각하다 할 수 있는 폐플라스틱이 최근 가전제품의 급증 으로 부피가 큰 abs-hips 종의 플라스틱 폐기물이 급증하고 있습니다.

따라서 당사에서는 냉장고 및 컴퓨터 등의 전자제품 케이스에 대한 플라스틱을 선별 분쇄 등의 가공공정을 통하여 재생 플라스틱으로 환원함은 물론 환경보호에 이바지 할 수 있을 것으로 사료됩니다.

나. 생산공정도

1). 강화플라스틱

몰 드 작 업

→

몰 드 코 팅

→

경       화

→

원 료 혼 합

→

원 료 주 입

→

경       화

→

제       품

→

포       장

2). 플라스틱 재활용품

수 거 입 고

→

선       별

→

절       단

→

분       쇄

→

포       장

→

출       하

다. 생산공정 설명

1). 강화플라스틱

번 호	공 정 명	공 정 설 명	비 고
1	몰 드 작 업	제품의 틀을 몰드 성형을 하여 만든다.
2	몰 드 코 팅	몰드에 제품 코팅제를 분사시킨다.
3	경 화	코팅된 몰드를 일정 온도하에서 경화시킨다.
4	원 료 혼 합	교반기에서 원료 혼합비율대로 원료를 일정시간 교반한다.
5	원 료 주 입	코팅된 몰드에 교반된 원료를 주입시킨다.
6	경 화	주입된 몰드와 원료를 마지막 경화시킨다.
7	제 품	일정시간 경화된 몰드위의 제품을 일정한 힘을 가하여 분리시킨다.
8	포 장	분리된 제품을 마무리 작업 및 검사를 통하여 포장한다.
9
10

2). 플라스틱 재활용품

번 호	공 정 명	공 정 설 명	비 고
1	수 거 입 고	수거쎈타에 중간상인을 통하여 폐플라스틱을 인수한다.
2	선 별	플라스틱 꾸러미를 해체시켜 컨베이어 위에 놓는다. 색깔별로 인력 선별하여 불필요한 플라스틱은 제거한다.
3	절 단	선별된 플라스틱을 분쇄기 작업에 적당한 크기로 절단한다.
4	분 쇄	플라스틱을 분쇄기를 이용하여 작은 조각으로 부순다.
5	포 장	P․E포장용 봉투에 분쇄물을 넣어 포장한다.
6	출 하	납품처에 출하한다.
7
8
9
10

3. 사업계획 승인전후 제품별 생산액 비교

( 기존 사업계획 승인공장을 인수하여 창업하는 경우와 일반 중소기업자들의

공장신설, 증설 및 이전시에만 기재 )

(단위 : 백만원)

구 분	업 종 명	표준산업분류	생 산 액
			승 인 전	승 인 후
기존업종
	소 계			( )
신규업종
	소 계
합 계				( )

주)   1) 한국표준산업분류중 세분류(4단위)별로 구분

2) 기존 사업계획 승인업체의 최종년도와 사업계획 승인후 정상가동시

생산액을 1개년 기준으로 기재할 것.

3). (  )내는 구성비

《 참      고 》

O 기존시설 보유현황 및 신규시설 설치계획

구 분	기 존 시 설 보 유 현 황		신 규 시 설 설 치 계 획
	단 위	수 량	단 위	수 량
① 대 지 ② 공 장 ③ 기 계 설 비 ④ 기 타
계

4. 용도지역변경 대상품목 확인

용 도 지 역		국토이용관리법			지 목 (다수인 경우열거)
		도 시 계 획 법
용도변경해당업종		①동지역 원자재 활용		지 역 명
				원 자 재
		② 기존공장 생산 제품 (부산물 활용)		기존 공장명
				생 산 제 품
		③ 창업공장 생산 제품을 필요로 하는 경우		기존 공장명
				생 산 제 품
		④기타 승인권자가 지역 특성 등을 감안, 창업입지를 허용할 필요가 있는 경우		산업 분류표
				업 종
		⑤

5. 공장설립 및 시설설치계획

가. 총   괄

( 단위 : 천원 )

구 분	1998년	1999년	2000년	2001년	계
① 설 계 용 역 ② 부 지 ③ 조 성 공 사 ④ 공장건물 건축 ⑤ 기 계 설 비 ⑥ 부 대 건 물 - 사 무 실 - 실 험 실 - 창 고 - 식 당 - 기 숙 사 - 기 타 ⑦ 수 . 배전 시설 ⑧ 용 수 시 설 ⑨ 폐수 처리시설 ⑩ 차폐 조림시설 ⑪ 기 타	㎡ ㎡ ㎡ ㎡ “기계설비 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ kw tOn∕일 tOn∕일	투자내역참	조”
합 계

(주) 부지 및 건축면적은 연면적으로 기재

나. 기계설비 투자계획

( 단위 : 천원 )

구분	항 목	규 격	수 량	단 가	금 액
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
합 계

6. 사업계획승인으로 의제처리되는 인․허가관련 기재사항

가. 중소기업창업지원법 제22조 제1항관련 기재사항

인․허가절차명	인․허가 받고자 하는 내용	비 고
1. 공장설립신고 ( 공업배치및공장 설립에관한법률 제13조)	* 공장용지면적 : ㎡ * 공장건축면적 : ㎡ * 제조시설면적 : ㎡ * 부대시설면적 : ㎡ * 환경시설면적 : ㎡	* 건축면적 200㎡ 이상 또는 상시 종업원수 16인 이상인 경우에만 기재
2. 사방지내의 사업 허가 (사방사업법 제14조)	* 허가의 종류 : * 허가받고자 하는 면적 : ㎡ * 수량 :
3. 사방지 지정해제 (사방사업법 제 20 조의 2)	* 지정되어 있는 면적 : ㎡ * 해제받고자 하는 면적 : ㎡
4. 공유수면점용 및 사용의 허가 (공유수면관리법 제 4조) ㉮공유수면 점용 경우 ㉯공유수면내 공작물 설치의 경우	* 점용장소 : * 점용면적 : * 점용기간 : * 설치장소 : * 공작물의 종류 및 개요 길이 : m ( ) 기 넓이 : m * 공유수면점용면적 : * 존치기간 : * 착공예정일 : * 준공예정일 :	* 점용계획서 별도 첨부 * 공작물 설치 계획서 별도첨부

인․허가절차명	인․허가 받고자 하는 내용	비 고
5. 공유수면매립 면허 ( 공유수면매립법 제4조)	* 매립장소 : 번지지선 * 매립면적 : * 착공기간 : * 준공기간 :	* 매립계획서, 수리계산서(하천 의 경우) 별도첨부
6. 하천공사시행허가 (하천법 제23조)	* 하천의 명칭 : * 위치 : * 점용면적 : * 폐천예상면적 : * 공사기간 :	* 수리계산서 (제방신축공사에 한함) 표준단면도 설계서 별도첨부
7. 하천점용 등의 허가 (하천법 제25조) ㉮ 토지, 하천부속물 점용의 허가 ㉯ 공작물의 신축. 개축. 변경. 제거의 경우 ㉰ 토지의 굴착(성토. 절토. 형상변경)의 경우	* 하천명 : * 점용위치 : * 점용면적 : * 공사기간 : * 하천명 : * 공사위치 : * 점용면적 : * 공사기간 : * 하천명 : * 위치 : * 공사의 종류 및 수량 : * 시행지 면적 : * 점용기간 : * 공사기간 :	* 실측평면도(축척 1∕3000～1 6000) 별도첨부 * 구적도(하천부속 물 점용의 경우에 한한다) * 수리계산서, 표준구조물도, 설계서 별도첨부 * 설계서 별도첨부

인․허가절차명	인․허가 받고자 하는 내용	비 고
㉱ 토석(사력. 하천 산출물)의 채취 경우 ㉲ 유수인용(주수)의 경우	* 하천명 및 위치 : * 채위의 장소 : * 종류 및 수량 : * 채취면적 : * 채취기간 : * 하천명 : * 인용위치 : * 인용(주수)수량 : * 하천점용면적 : * 인용(주수)의 시기 : * 하천점용기간 : * 공사기간 :	* 종단도및 횡단도 골재채취량계산서 실측평면도 별도첨부 * 실측평면도(축척 1 3000～1 5000) * 설계서 및 도면 * 환경보전법에 의 한 배출시설설치 허가증(주수의 경우에 한함) 별도첨부
8. 보전임지의 전용 허가 (산림법 제18조)	* 산림소재지 : * 보전임지의 면적 : * 전용신청면적 : * 산림훼손구역 면적 : * 벌채구역 면적 : * 벌채 수종 및 본수, 재적 :	* 전용구역 실측도 산림훼손 또는 벌채구역도 별도첨부
9. 산림내 입목벌채 (임산물굴취.채취) 등의 허가와 신고 (산림법 제90조)	* 산림소재지 : * 산림훼손구역 면적 : * 벌채구역 면적 : * 입목벌채 수종 및 수량 : * 벌채, 굴.채취 또는 훼손기간 : * 기간 : * 방법 :	* 훼손임지 실측도 벌채구역도 별도첨부

인․허가절차명	인․허가 받고자 하는 내용	비 고
10. 사도의 개설허가 (사도법 제4조)	* 구간 : * 연장 : * 폭원 :
11. 도시계획구역내의 토지분할등 허가 (도시계획법 제4조) ㉮ 도시계획구역내의 토지분할인 경우 ㉯ 도시계획구역내의 토지형질변경 (토석채취.죽목벌채 죽목재식포함)인 경우	* 종전토지면적 : * 용도지역 : * 분할토지면적 : * 토지형질변경면적 : * 토석채취면적 : * 토석수량 : * 죽목벌채수종 : * 벌채나무수 : * 죽목재식수종 : * 재식나무수 :	* 토지분할신청서 (분할후 합필하는 경우에 한함) 별도첨부
12. 도시계획의 변경 결정 (도시계획법 제12조)	* 도시계획 변경요청 내용 :
13. 도시계획 시행자 지정 및 실시계획의 인가 (도시계획법 제23조)	* 사업의 종류 및 명칭 : * 면적 : * 사업착수일 : * 준공예정일 :	* 공사설계도서 별도첨부

인․허가절차명	인․허가 받고자 하는 내용	비 고
14. 국토이용계획의 변경결정 (국토이용 관리법 제8조)	* 국토이용계획상 용도지역과 그 면적 : * 지적공부상 지목 : * 제품의 주원료 : * 원료생산지명 및 공장과의 운반 거리 : * 기존공장의 업종 및 배출시설의 종류 :	* 공장설치예정지 의 편입토지조서 지형도(1 25,000 이상) 별도첨부
15. 국토이용계획의 용도변경신고 (국토이용관리법 제24조)	* 국토이용계획상 용도지역과 그 면적 : * 지적공부상 지목 : * 제품의 주원료 : * 원료생산지명 및 공장과의 운반 거리 : * 기존공장의 업종 및 배출시설의 종류 :
16. 토지등의 거래계약 의 허가 및 신고	* 토지의 지번. 지목. 면적. 이용현 황 및 권리설정 현황 * 토지에 있는 공작물 등에 관한 사항 : * 이전 또는 설정하고자 하는 권리의 종류 : * 계약예정금액 :	* 지형도, 토지등기부등본 별도첨부

인․허가절차명	인․허가 받고자 하는 내용	비 고
17. 농지전용의 허가 (농지법 제36조)	* 농지소재지 : * 전용하고자하는 농지면적 : * 사업예정부지면적 :	* 별표3 제10-3조 제2항 각호의서류 별도첨부 (지형도 1 25,000, 피해 방지계획서, 대체 농지조성비납부확 약서)
18. 초지의 전용허가 (초지법 제23조)	* 초지소재지 : * 초지이용현황 : * 전용계획면적 :	* 지형도(허가청이 군수인경우생략) 전용대상지의 현장 상황판단자료로 할 수 있는 근경, 원경사진 별도첨부 * 피해방지계획서 (인근초지 또는 농지에 피해를 가져올 우려가 있는 시설을 하 는 경우에한함) 별도첨부 * 잔여초지활용계 획서(초지의 일 부만을 전용하 는 경우에한함)
19. 무연분묘 개장의 허가( 매장및묘지등 에관한법률 제16조)	* 분묘의 소재지 : * 분묘의 묘수 :	* 분묘의 사진 별도첨부

인․허가절차명	인․허가 받고자 하는 내용	비 고
20. 낙농지대 지정의 해제 (낙농진흥법 제7조)	* 소재지 : * 해제신청면적 :
21. 국유재산의 사용. 수익허가 (국유재산법 제24조)	* 국유재산소재지 : * 국유재산의 종류 : * 지번, 지목, 지적 :
22. 도로. 하천. 구거및 제방의 용도폐지 (국유재산법 제24조)	* 재산 소재지 -지번 : -지목 : -지적 :
23. 농지개량시설의 목적외 사용승인 (농어촌정비법제20조)	* 대상시설명 : * 대상시설소재지 : * 목적외사용의 내용, 방법, 기간
24. 도로점용의 허가 (도로법제40조제1항)	* 도로의 종류 : -노선명 : -노선번호 : * 점용장소와 면적 : * 점용기간 : * 공작물(시설)의 구조 : * 공사시설의 방법 : * 공사시기 : * 도로의 복구방법 : * 도로굴착시 흙.먼지가 날아퍼짐 을 막는 방법 :	* 설계도, 도로점 용에 관한 사업 계획서 (도로굴착 의 경우에 한한다) 별도첨부

인․허가절차명	인․허가 받고자 하는 내용	비 고
25. 접도(연도)구역안에 서의 허가 (도로법 제50조 제5 항 및 51조제3항)	* 도로의 종류 : -노선명 : -노선번호 : * 건축물 및 공작물의 설치 -구조 : -대지위치 : -지목 : -면적 : * 건축물, 공작물의 면적 -신청부분 : -신청이외의 부분 : * 토지형질변경 -대지위치 : -대지면적 : -토지형질의면적 :	* 설계도별도첨부

나. 중소기업창업지원법 제22조 제2항관련 기재사항

인․허가절차명	인․허가 받고자 하는 내용	비 고
1. 도로점용허가 (도로법 제40조)	* 도로의 종류 -노선명 : -노선번호 : * 점용장소와 면적 : * 점용기간 : * 공작물(시설)의 구조 : * 공사시설의 방법 : * 공사시기 : * 도로의 복구방법 : * 도로의 굴착시 흙.먼지가 날아 퍼짐을 막는 방법 :	* 설계도, 도로점 용에 관한 사업 계획서 (도로굴 착의 경우에 한 한다) 별도첨부

인․허가절차명	인․허가 받고자 하는 내용	비 고
2. 접도(연도)구역내의 건축물.공작물의 설 치허가 (도로법 제50조)	* 도로의 종류 -노선명 : -노선번호 : * 건축물 및 공작물의 설치 -구조 : -대지위치, 지목, 면적 : * 건축물, 공작물의 면적 -신청부분 : -신청이외의 부분 : * 토지형질변경 -대지위치, 지목, 면적 : -형질변경의 물량 :	* 설계도별도첨부
3. 공공하수도에 영향 을 미치는 시설 또는 공작물 설치허가 (하수도법 제20조)	* 시설 또는 공작물 설치의 -장소 : -면적 : -구조 : * 공사기간 : * 공사실시의 방법 : * 공공하수도의 복구방법 :	* 설계도별도첨부
4. 배수설비 설치의 신고 (국유재산법 제24조)	* 배수설비의 종류 및 물량 : * 공사실시의 방법 : * 공공하수도시설의 복구방법 :	* 배수설비설계서, 수질및 방류수량 조사서 별도첨부
5. 오수정화시설, 정화 조의 설치신고 (오수.분뇨 및 축산폐 수의 처리에관한 법 률 제9조 제2항, 제 10조 제2항)	* 건물연면적 : * 건물의 용도 : * 처리대상인원 : * 시공예정자 : 상호(명칭), 등록번 호, 사업장소재지 * 처리방법 및 개요 : * 처리용량 :	* 설계도, 평면도, 배수계통도 별도첨부

인․허가절차명	인․허가 받고자 하는 내용	비 고
6. 오수정화시설, 정화 조의 준공검사 (오수.분뇨및 축산폐 수의 처리에관한 법 률 제11조)	* 설치장소 : * 처리방법 : * 시공자 -상호(명칭) : -등록번호 : -사업장소재지 : * 처리용량(㎡ 일) : * 시설설치완료일 :
7. 건축물의 신축 등에 대한 허가 또는 사용 승인의 동의 (소방법 제8조)	* 건축물에 설치하여야 할 소방시 설의 종류 및 설치개수 : * 건축물의 면적, 층수 및 용도 : * 건축허가의 구분(신축,증축,이전)	* 소방시설 설치 계획서 1부 별도첨부
8. 제조소 등의 설치의 허가 (소방법 제16조)	* 제조소 등의 구분 : * 저장시설 : * 위험믈의종류, 품명, 최대수량 : * 소방시설 : * 작업방법 : * 착공예정일 : * 준공예정일 :	* 제조소등 설치 허가신청서 1부 * 제조소등 구조 설비명세표 1부 별도첨부
9. 제조소 등의 완공 검사 (소방법 제17조)	* 설치자의 성명, 주민등록번호, 상호, 주소, 위치 * 설치허가일자, 번호 : * 착공년월일 : * 완공년월일 :	* 위치.구조및설비 (소방시설포함) 완공도면 1부 * 위험물탱크 안전 성능 시험성적서 1부 별도첨부

인․허가절차명	인․허가 받고자 하는 내용	비 고
10. 소방설비공사의 완 공검사 (소방법 제62조)	＜시공신고 관련＞ * 소방시설 공사업자 : 상호, 면허 번호, 대표자, 소재지 * 소방설비의 종류 : * 책임소방설비기사 : 성명, 상호, 자격의 종류 및 구분, 자격증교 부일, 자격증번호 * 공사의 종류 : * 착공일 ; * 완공일 : * 감리자 : 상호, 등록번호, 대표자 소재지	* 소방설비공사업면허 증사본, 설비공사업 면허수첩, 책임소방 설비자 자격수첩 하자보수보증내역서, 소방공사감리업등록 증사본, 소방감리계 획서, 감리일지, 소방 시설성능시험결과표, 책임공사감리자의자 격수첩(3급감리업의 경우 제외) 별도첨부 * 감리관련서류는감리 대상에 해당되는 경 우에 한함
	＜완공검사 관련＞ * 신청인 : 상호, 면허번호, 대표자 소재지 * 착공일 : * 완공일 : * 시공신고일 :	* 소방시설 공사 도면 1부 별도첨부
11. 배출시설 설치허가 (대기환경보전법 제 10조, 수질환경보전법 제10조, 소음 진동규제법 제9조)	* 배출시설명 -용량 : -수량 : * 배출시설명 -용량 : -수량 :	* 방지시설 설치 내역서와 도면 별도첨부
12. 자가방지시설 설계 시공의 승인 (대기환경보전법 제12조제1 항 단서, 수질환경보전법 제12조제 1항 단서)	* 공사의구분(전체 , 부분 ) * 방지시설명칭(처리방법) : * 용량 : * 수량 :	* 배수시설설치 내 역서, 방지시설 설치내역서 및 도면, 기술능력 현황 별도첨부

인․허가절차명	인․허가 받고자 하는 내용	비 고
13. 배출시설및 방지시 설의 가동개시 신고 (대기환경보전법 제 14조, 수질환경보전 법제14조, 소음진동 규제법 제13조)	* 설치내역 : * 가동개시예정일 :	* 배출시설설치허 가증 별도첨부
14. 일반폐기물처리시설 설치의 승인 (폐기물관리법 제20 조 제2항)	* 배출시설의 조업(예정)시간 : * 처리대상 폐기물 종류 : * 처리시설명, 시설규격(능력) : * 처리예상량(톤 년) : * 방지시설명 :	* 처리시설의 설계 도서 별도첨부
15. 특정폐기물처리시설 설치의 승인 (폐기물관리법 제28 조 제2항)	* 처리대상 폐기물 종류 : * 처리시설명, 시설규격(능력) : * 처리예상량(톤 년) : * 방지시설명 :	* 처리시설의 설계 도서 별도첨부
16. 일반.특정폐기물처리 시설 사용개시의신고 (폐기물관리법 제20조 제3항, 제28조제3항)	* 처리시설종류 : (일반 , 특정 ) * 준공일 : * 사용개시예정일 :	* 유지관리계획서, 성능검사결과서 (고온열분해시에 한한다) 별도첨부

인․허가절차명	인․허가 받고자 하는 내용	비 고
17. 전용 수도설치의 인가 (수도법 제36조, 제38조)	* 급수구역 : * 수원 및 수질 : * 시설용량(생활용수, 공업용수) : * 총인구 : * 급수량 :	* 설치계획서, 관계서류, 도면 별도첨부
18. 전용수도에 관한 준공검사 (수도법 제37조, 제38조)	* 공사명 : * 사업인가년월일 : * 착공예정일 : * 준공예정일 :
19. 자가용 전기설비 공사 계획의인가 및 신고 (전기사업법 제32조)	* 공사의 종류 : * 전기설비의 종류 :	* 공사계획서 * 전기설비설치허가서 (설치허가대상에한함) * 전기설비의 종류에 따라 전기사업법시행 규칙 별표5에의한 사 항을 기재한 서류 및 첨부서류 * 공사공정표 * 기술시방서 별도첨부
20. 구내통신선로 설비 공사의 준공검사 (전기통신공사업법 제2조)	* 구내배선회선수(국선 사선 ) * 공사착공일 : * 준공예정일 : * 준공검사요청일 :	*구내통신선로설비 준공도면 별도첨부
21. 화약류저장소 설치 의 허가(총포.도검. 화약류등 단속법 제25조)	* 저장소종류, 동수 : * 종류별허가저장량 : * 저장소위치 : * 준공일 : * 사용일 :	* 저장소 설계도면 및 명세서 * 저장소 및 부근약도 * 안전진단 및 기술검 토의견서(허가관청의 요구가 있는 경우에 한한다) * 별도첨부

인․허가절차명	인․허가 받고자 하는 내용	비 고
22. 화약류저장소 완성 검사(총포.도검.화약 류등 단속법 제43조)	* 시설의종류 및 명칭 : * 준공일 : * 완성검사요청일 :	* 시설기기배치도 별도첨부
23. 가설건축물 건축 허가 (건축법 제15조)	* 대지조건(위치, 지역, 지구, 지목 면적) : * 용도(주용도, 부속용도) * 규모(건축면적, 연면적, 지하면적 건폐율, 용적율, 층수, 건축물 최고높이) * 구조	* 건축할 대지의 범위를 증명하는 서류 * 설계도서 별도첨부

------  첨 부 서 류 목 록  ------

1. 피 해 방 지  계 획 서

2. 농지전용   허가신청서

3. 환 경 성     검 토 서

4. 위 치 도  ( 1　25,000 )

5. 토지 이용계획  확인원

6. 지        적       도

7. 토    지     대    장

8. 토 지  등 기 부 등 본

9. 토 지  사 용 승 낙 서

10. 인  감     증  명  서

11. 건  물     배  치  도

피 해 방 지 계 획 서

O O O O O (주)

대표자 O O O  (인)

피 해 방 지 계 획 서

1. 공장건물 및 부대시설 배치현황 : 건물배치도 참조

2. 공장부지 주변환경

당사의 공장부지는 전남 OO시‧군    읍면동     리      번지외   필지로써     도로폭   m의 국도(지방도)와 접해 있으며, 그 뒷편으로는 산으로 둘러 쌓여     있어서 본 계획사업을 운영하기에 양호한 지역으로 사료됨.

3. 피해방지계획

가. 개 요

당사는 건축용 강화플라스틱 성형제품제조업을 영위하는 업체로써 공장 가

동시 인근 농지에 토사, 폐수의 유출등이 없도록 할 것이며 공장건축등으로

인하여 발생 가능한 일조나 통풍, 취수 또는 배수 및 환경오염을 최소화 할

수 있도록 공장을 건설하는 등 주변의 환경보호와 제반 피해방지를 위해         최선을 다 할 것임.

나. 인근농지 피해방지계획

구 분	피 해 방 지 계 획
부근 농지의 중심부 위치 여부	당 공장부지는 도로폭 10m의 지방도와 연결되어 있고 부근에는 임야가 있으나 임야에 피해가 전혀 없도록 공 장부지를 조성할 것임.
농지잠식, 농지보전에 미치는 영향	당 공장예정부지는 성토나 절토를 수반하여 부지평탄화 작업을 하되 주위 임야와 2m거리를 두고 그 지점에서 공장부지 안쪽을 20% 경사를 두어 평탄화 작업을 함으 로써 눈.비가 오더라도 빗물이 공장부지내의 배수로를 거쳐 흘러갈 수 있도록 공사를 함으로써 주변 농지를 잠 식할 우려는 없음
부근 농지의 일조 및 통풍에 미치는 영향	계획부지는 중심부와 많이 떨어져 있으므로 주변 농지 의 일조 및 통풍에 비교적 영향이 없을 것임
취수 또는 배수를 요하는 사항	공장부지내 자체 용두시설을 하며, 배수로는 지름 800 mm, 길이 20m의 반원형 흄관을 설치하여 배수가 용이 하도록 함
토사유출등으로 개량시설에 미치는영향	당사의 계획부지는 토사유출을 방지하기 위하여 발생하 는 비탈면(45℃)은 철그물로 덮고 그 위에 잔디씨를 뿌 려 토사유출을 방지할 것이며 배수로 중간에 토사 침전 홀을 만들어서 토사유출을 방지할 것임
유해가스, 매연, 폐수등이 미치는영향	본 계획사업은 유해가스나 매연, 폐수등 특정 유해물질 과는 관련이 없음
기 타	본 계획사업으로 인하여 인근 토지에 피해가 발생시는 민.형사상 사건을 본인 부담으로 처리할 것임

인근농지 피해방지 서약서

소 재 지 : 전남 OO시‧군     읍면동     리       번지외   필지

업 체 명 : O  O  O  O  (주)

대    표 : O    O    O

상기 본인은 건축용 강화플라스틱 성형제품 제조업을 설치 운영

하기 위한 농지전용, 토지의 형질변경, 공장신축 및 공장가동중 인근주민이나

농지, 농축산물 등에 피해를 일체 주지 않을 것을 약속드리며 만일 특정유해

물질이 발생하거나 주변 농경지에 피해를 유발할 경우 관계기관에 의뢰하여

분석한후 그 피해보상내역에 의거 복구 및 그에 상응한 보상을 해 드릴 것을

서약합니다.

199 년    월    일

O O O O O  (주)

대표자 O O O (인)

OO시장‧군수  귀하

농 지 전 용 허 가 신 청 서													처 리 기 간
													시․군․구 : 15일
													시 ․ 도 : 25일
① 신청인	성 명(명 칭)								주민(법인)등록번호
	주 소					☎
② 전 용 하고자하는 농 지		소 재 지
		구 분						전			답			계
		농 업 진 흥 구 역						㎡			㎡			㎡
		농 업 보 호 구 역						㎡			㎡			㎡
		농 업 진 흥 지 역 밖						㎡			㎡			㎡
		계						㎡			㎡			㎡
③사업예정부지 총 면적					㎡
④사업기간			착공예정일 : 199 년 월 일							준공예정일 : 199 년 월 일
⑤전용목적
농지법 제36조제1항의 규정에 의하여 위와 같이 농지전용의 허가(변경허가)를 신청합니다. 199 년 월 일 신 청 인 주 소 성 명 OO시장‧군수 귀하
※ 구 비 서 류 1. 전용목적 등을 기재한 사업계획서 2. 전용하고자 하는 농지의 소유권을 입증하는 서류 또는 사용권을 가지고 있음을 입증하는 서류(사용승낙서 또는 사용승낙의 뜻이 기재된 매매계약서를 말한다) 3. 전용하고자 하는 농지에 대하여 전용예정구역이 표시된 지적도등본 또는 임야도 등본과 지형도(당해 농지의 전용허가에 관한 권한이 영 제72조제2항의 규정에 의하여 군수에게 위임된 경우에는 지형도를 생략할 수 있다) 4. 당해 농지의 전용이 농지개량시설 또는 도로의 폐지 및 변경이나 토사의유출․ 폐수의 배출 또는 악취의 발생등을 수반하여 인근 농지의 농업경영과 농어촌 생활환경의 유지에 피해가 예상되는 경우에는 대체시설의 설치등 피해방지계획서 5. 변경내용을 증명할수 있는 서류를 포함한 변경사유서 및 허가증(변경허가신청서에 한한다)

전 용 신 청 농 지 명 세 서
17. 소 재 지			18. 지 번	19. 지 목	20. 면 적 (㎡)	21.진흥지역 용도구분	22.전용 면적 (㎡)	23. 주재배 작물명
시군	읍면동	리
계

대체농지 조성비 납입 확약서

1. 농지전용 신청내역

신 청 자	토 지 소 재 지						전용면적 (㎡)	전용 목적	비 고
	시‧군	읍면동	리	지 번	지 목	지 적
								공장 창업
합 계

2. 위 표시의 토지에 중소기업창업지원법이 정하는 바에 의하여 중소기업

창업을 위한 농지전용 허가를 신청함에 있어 농지법 제40조의 규정에 의거

대체농지조성비를 납입할 것을 확약합니다.

20OO 년   O 월   O 일

신 청 인   주 소 :

성 명 :

OO시장‧군수  귀하

토 지 사 용 승 낙 서

부동산 표시 : 전남 OO시‧군     읍면동     리        번지   답        ㎡

번지   답        ㎡

번지   전        ㎡

계                         필지               ㎡

상기 토지를  OOOOO(주)  대표자 OOO이(가) 건축하는 공장부지로        사용할 것을 승낙합니다.

20OO 년   O 월   O 일

승 낙 자 ( 토지소유자 )

주 소 : OO시 OO구 OO동 O-O

성 명 : O O O

O O시장‧군수  귀하

환   경   성   검   토   서

OOOOO (주)

대 표 자 O O O

목              차

1. 시 설 보 유 현 황

2. 생 산 공 정 도

3. 원료(부원료), 제품생산량 및 기타사용량

가. 원료(부원료)사용량 및 화학조성비(분자식)

나. 제 품 생 산 량

다. 연 료 사 용 량

라. 용 수 사 용 량

4. 배출시설 및 예상물질 내역

가. 대 기 분 야

나. 수 질 분 야

다. 소음․진동분야

라. 폐기물 종류별 배출량 및 처리대책

5. 주 변 환 경 도 서

가. 위 치 도

나. 공장입주로 인한 주변 환경에 미치는 영향

1. 시설보유현황

순위	시 설 명	시설규모 및 연료사용량			설치대수	사용용도 설명
		규 격	용 량	연료사용량
1	분쇄기
2	분쇄기
3	FAN
4	집진설비(cyclOne)
5	TANK
6	CUTTING m c	□1000 × 1000h	0.785㎥
	합 계

2. 생산공정도 및 공정설명

공 정 도	공 정 설 명
원료 수거 및 입고 ↓ 선 별 ↓ 절 단 ↓ 분 쇄 ↓ 포 장 ↓ 출 하	폐기물 수거쎈타에서 폐플라스틱(abs수지)을 묶음(꾸러미) 단위로 수거한다 플라스틱 꾸러미를 해체시켜 이물질을 제거하고 색깔별, 크기별로 인력 선별한다 분쇄기에 들어갈 수 있는 크기로 적절히 절단한다 작은조각으로 분쇄한다 p.e포장용 봉투에 분쇄물을 넣어 포장한다 납품처에 출하(납품)한다

3. 원료(부원료)사용량, 제품생산량 및 기타 사용량

가. 원료(부원료)사용량 및 화학조성비(분자식)

원 료 명	1일사용량	연간사용량	화학조성비	비 고
폐 플라스틱	5톤	300톤

나. 제품생산량

제 품 명	1일 생산량	연간 생산량	비 고
분쇄물 (ABS분쇄수지)	5톤	1,500톤

다. 연료사용량

시 설 명	분쇄 시설	분쇄 시설	송 풍 기	절 단 기	합 계
연 료 명	전 기	전 기	전 기	전 기	전 기
시 간 당 최대사용량	37.5kw × 1식	22kw × 1식	7.5kw × 1식	2.2kw × 1식	78.9kw

라. 용수사용량

용수사용량 (㎡ d)	사 용 내 역		배 출 내 역				비 고
	생활용수	공업용수	폐수	간접냉각수	재이용수	생활용수
1	1					1

4. 배출시설 및 예상오염물질 내역

가. 대기배출시설 및 배출농도

배 출 시 설			방 지 시 설		처 리 전 (단위:mg ㎥)		처 리 후 (단위:mg ㎥)
시설명	단위	수량	시 설 명	수 량	오염물질	농 도	오염물질	농 도
분쇄시설	50hp	1	원심력 집진시설 (cyclOne) 70㎥ 분	1	먼지	149	먼지	44.7
분쇄시설	30hp	1	원심력 집진시설 (cyclOne) 70㎥ 분	1	먼지	149	먼지	44.7

1) 배출시설 및 오염물질의 종류 및 배출가스량

가) 분쇄시설(50hp)

* 규격 : 1000v × 1500L × 2000h

* 수량 : 1기

본 시설은 폐플라스틱을 분쇄하는 시설로써 분쇄시 먼지가 발생함으로

시설의 상부에 canOpy hOOd를 설치하여 분쇄하고자 함

① 오염물질의 배출량

O 배출용량

․ 개요 : 폐플라스틱을 파쇄시 파쇄기의 상부로 먼지가 배출됨

․ 후드형식 : 캐노피 후드

․ 후드규격 : 1000v × 1000L = 2㎡

․ 덕트구경 : ф200

․ 포집속도 : 0.5m　sec

․ 포집거리 : 0.5m

Q = 1.4pvd (p:오염원들레  v:포집속도  d:포집거리)

p = 0.8wx2 + 0.8Lx2 = 3.2m

v = 0.5m　sec

d = 0.5m

Q = 1.4 × 3.2 × 0.5 × 60 = 67.2㎡/min(70㎡/min로 설계)

② 오염물질의 종류. 농도

O 오염물질의 종류 : 먼지

O 먼지의 발생량 : 일일 유입하는 폐플라스틱량(5톤)의 약 0.1%의

량이 파쇄시 먼지로 배출될 것으로 사료됨

․ 본 시설에서 일일 가공하는 량 : 5톤

․ 먼지로의 배출량 : 5톤/일 × 1000kg/톤 × 0.1 ×1/100 = 5kg/일

․ 일일 배출되는 가스중 먼지의 량 : 5kg/일

= 5,000,000mg/d

=  625,000mg/hr

=   10,417mg/min

․ 배출가스의 농도 : 분당 배출가스량이 70㎡/min이므로

10,417mg/min ÷ 70㎡/min = 149mg/㎡

나) 분쇄시설 (30HP)

* 규격 : 100w × 1500L × 2000h

* 수량 : 1기

본 시설은 폐플라스틱을 분쇄하는 시설로써 분쇄시 먼지가 발생함으로

시설의 상부에 canOpy hOOd를 설치하여 분쇄하고자 함

① 오염물질의 배출량

O 배출용량

․ 개요 : 폐플라스틱을 파쇄시 파쇄기의 상부로 먼지가 배출됨

․ 후드형식 : 캐노피 후드

․ 후드규격 : 1000v × 1000L = 2㎡

․ 덕트구경 : ф200

․ 포집속도 : 0.5m　sec

․ 포집거리 : 0.5m

Q = 1.4pvd (p:오염원들레  v:포집속도  d:포집거리)

p = 0.8wx2 + 0.8Lx2 = 3.2m

v = 0.5m　sec

d = 0.5m

Q = 1.4 × 3.2 × 0.5 × 60 = 67.2㎡/min(70㎡/min로 설계)

② 오염물질의 종류. 농도

O 오염물질의 종류 : 먼지

O 먼지의 발생량 : 일일 유입하는 폐플라스틱량(5톤)의 약 0.1%의

량이 파쇄시 먼지로 배출될 것으로 사료됨

․ 본 시설에서 일일 가공하는 량 : 5톤

․ 먼지로의 배출량 : 5톤/일 × 1000kg/톤 × 0.1 ×1/100 = 5kg/일

․ 일일 배출되는 가스중 먼지의 량 : 5kg/일

= 5,000,000mg/d

=  625,000mg/hr

=   10,417mg/min

․ 배출가스의 농도 : 분당 배출가스량이 70㎡/min이므로

10,417mg/min ÷ 70㎡/min = 149mg/㎡

2) 배출 예상 오염물질 및 농도 집계표

배출시설명칭	오염물질종류	배출예상농도	환경보전법 기준
분쇄시설(50hp) 분쇄시설(30hp)	먼 지 먼 지	149 ms/㎥ 149 ms/㎥	120 ms/㎥이하 120 ms/㎥이하

3) 처리효율

배출시설 별 명칭	오염물질의 종 류		처리효율	처리후 혼합 가스의 종류 및 농도	방 지 기 기 선 정
	종류	농 도
분쇄시설 (50hp)	먼지	149mg/㎥	149 ms/㎥	70%	원심력 집진 시설(70㎥/min)
분쇄시설 (30hp)	먼지	149mg/㎥	149 ms/㎥	70%	원심력 집진 시설(70㎥/min)

4) 방지시설의 설계

가) 원심력 집진시설

O 유입가스량 : 67.2㎥/min

O 설계풍량 : 700㎥/min × 2기 (여유효율을 고려하여 설계)

O 규격 : 900ф × 2700h

O 재질 : 외판 ss41,  4t

O 처리속도(v) : 15m/sec

나) 설계계산 및 사양

O 유입구 면적 : a = q/v = (70/60)/15 = 0.08㎡

O 실면적 : a = a × b = 0.18 × 0.45 = 0.081㎡

O 유입구 폭 : a = 0.18m

O 유입구 높이 : b = 0.45m

O 외통경 : c = 0.90m

O 내통경 : d = 0.45m

O 호퍼의 높이(2d) = 1.8m

나. 수 질 분 야

공정에 투입되는 용수의 사용이 전혀 없으며 배출시설에 해당하는 사항

또한 없음

다. 소음.진동분야

배 출 시 설			방 지 시 설		처 리 전 단위:db(a)		처 리 후 단위:db (a)
시설명	단위	수량	시 설 명	수 량	소 음 도	합성소음도	부지경계선 소음도
분쇄기	50hp	1	방 음 실 (891㎥)	1	85	87.5	36.3
분쇄기	30hp	1			84

1) 소음의 배출량을 예측한 내역서

〈 단위 : db(a) 〉

배출 시설명	용 량	수 량	각 기기의 pwL(db)	합성pwL(db)
분 쇄 기 분 쇄 기	50hp 30hp	1 1	85 84	87.5

* 합성소음도 산출

La = 10 ×LOg(10pwL/10 + 10pwL/10 + ․․․․․10pwL/10)

* 배출시설 합성소음도(공장전체 소음도) =

10 ×LOg(1085/10 + 1084/10) = 87.5db

* 산출근거 : 국내 사용기계 기구류의 소음.진동 조사연구

2). 방지시설 설치 내역서

방지시설의 명칭	용 량	수 량	비 고
방 음 실	891㎡	1

가) 소음 방지대책

본 업체에서 발산되는 소음은 비교적 고소음이나 방음실을 설치하여

외부로의 발생소음 발산을 차단하고자 함

나) 소음전달 경로 및 방음대책

소음배출원

→

흡  음  율

→

투과 손실

→

거리 감쇠

→

배출허용기준 이내

다) 방음시설 흡음효과

* 방음실

․ 규격 : w11000 × L18000 + H4500 = 891㎥

․ 벽체 구성내역

-바닥 : 18mL × 11mw = 198㎥

-천정 : 18mL × 11mw = 198㎥

-벽체 : 18mL × 3.5mh × 2 + 11mL × 3.5mh × 2 = 203㎥

18mL × 1.0mh × 2 + 11mL × 1.0mh × 2 =  58㎥

구성	재 질	투과손실 (tL)	투과율 (zi)	흡음율 (di)	면 적 (si)	zisi	disi
바닥	철근콘크리트 (300mm)	43	0.00005	0.015	198	0.01	2.97
천정	스 레 트 (5mm)	28	0.00158	0.05	198	0.313	9.9
벽체	인 슈 판 넬 (75mm)	28	0.00158	0.05	203	0.321	10.15
벽체	콘크리트블럭 (100mm)	43	0.00005	0.015	58	0.003	0.87
계					657	0.647	23.89

≥disi          23.89

* 평균음율(a) = □□□□□□□□□   =  □□□□□□□□□  =  0.036

≥ si           657

a × si        0.036 × 657

* 실내정수(r) = □□□□□□□□□   =  □□□□□□□□□□□□□  = 24.5

1 - a         (1 - 0.036)

․ 방음벽에 의한 흡음효과(흡음감쇄량)

10LOgr + 6 = 10LOg24.5 + 6 = 19.9db(a)

․ 방음벽에 의한 투과손실(평균)

≥si                657

10LOg  □□□□□□□□  = 10LOg □□□□□□□□  = 30.1db(a)

≥zisi              0.647

․ 거리감쇄(면음원적용)량

a

	r	a = 4.5m b = 11m r = 2m

b     부지경계선      ※    a/3 〈  r  〈  b/3 이므로

spL = 10LOg(3r/a) = 10LOg(3×2/4.5) = 1.2db(a)

라) 부지경계선 합성소음도

* 부지경계선 평가소음도표

단위 : db(a)

합성소음도	벽체흡음효과	벽체차음효과	거리감쇄	부지경계선소음
87.5	19.9	30.1	1.2	36.3

* 부지경계선 합성소음도

La = 10 × LOg((10pwL/10 + 10pwL/10 + ․․․․․10pwL/10)

= 10 × LOg((1036.3/10)  =  36.3 db(a)

* 보  정  표

항 목	내 용	보 정 치
관련시간대에 대한 측정소음발생시간의 백분율	50%	0
시 간 별	(낮)06:00 -22:00	0
지 역 별	준 농 림 지 역	-10
계		-10

※ 결     론

36.3db(a)에서 지역별 보정치를 10db(a)를 감안하면 26.3db(a)로

소음.진동규제법의 배출허용기준치 50db(a) 이내로 예측되며 부지

경계선상의 소음은 극히 미미할 것으로 사료됨

3) 진동배출시설 설치내역서

배출시설 명칭	용 량	수 량	비 고
분 쇄 기 분 쇄 기	50hp 30hp	1 1

4) 배출예상 오염물질 산출내역

배출시설 명칭	용 량	수 량	회 전 수	vaL	db(v)
분 쇄 기 분 쇄 기	50hp 30hp	1 1	1750rpm 1750rpm	70.22 70.22	58.97 58.97

가) 진동 가속도 레벨 산출근거

* 산출공식

vaL = 20LOg(arms/ar)

arms : 측정대상 진동의 가속도 실효치 (m/s2)

ar : 기준 진동의 가속도 실효치 (10-5m/s2)

arms : 2πfamax/(2)0.5

f : 주파수 (hz)

arms : 가속도 진폭의 최대값 (m/s) : 2.5 × 10-4

* 분쇄기 : (50hp)

vaL : 20LOg〔〈 ( 2×3.14×29.2×2.5×10-4 )/20.5〉/10-5〕= 70.22gb

나) 진동레벨 산출 내역

* 산출공식

db(v) = -20LOg (a/10-5)

주파수가 15 hz로

8hz 〈 f 〈 90hz 이므로

a = 0.125 × 10-5 × 8(m/sec2)

* 분쇄기 (50hpx1,   30hpx2)

db(v) = 70.22db - 201Og (0.125×10-5×29.2)/10-5 = 58.97db(v)

5) 진동방지시설 설치내역서

방지시설 명칭	용 량	수 량	비 고
탄성지지시설	콘크리트 300mm	2

가) 방지대책 개요

분쇄기에 의한 진동은 원료를 파쇄(분쇄)시 발생하며 그 진동은 기초를

튼튼히 하고 기계기초에 탄성 고무를 삽입함으로써 방지 할 수 있을 것

으로 사료됨

나) 진동 전달 경로 및 대책

* 진동이 문제되는 지점의 위치 확인

* 진동 실태조사 : 진동파진동과 초음파진동에 의한 진동 판정

* 목표 레벨확인

- 발생원의 위치와 발생기기의 확인

- 발생원의 개선대책

다) 방진대책

* 분쇄기 (50hp)

․ 무 게 : 4톤

․ 수 량 : 1기

․ 최저 예상강제 진동수 : 1750/60 = 29.2Hz

․ 탄성지지점수 : 6개소

․ 지지점당 중량 : 667kg

․ 고유진동수

rpm

fn = □□□□□□□□□□

f/fn × 60

f/fn을 1.7로 하면 = 1750/(1.7 × 60) = 17.16Hz

․ 스프링 정수

k = (2π × 17.16Hz )2 × (667/980) = 7901.23kg/m

․ 진동 전달율

TL = 1/ {1-(1.7)2} = 0.529

․ 진동 감쇄 효과

L = 20LOg(1/TL) = 20LOg(1/0.529) = 5.3db

* 거리 감쇄

배출시설에서 가장 가까운 부지경계선은 50m이므로

vL = 8.7a(r-rO) 20n.LOg(r-rO)

a= 2πhf/vs = (2×3.14×0.5×30)/650 = 0.145

vL = 8.7×0.145(5-1) + 20×1/2×LOg(5/1) = 12db(v)

6) 부지경계선 진동도

․ 진동의 파장은 합성되지 않으므로 최고의 진동수치를 나타내는 시설을

기준으로 하면되므로 분쇄기 30hp × 1식은 진동합성시에 생략함

․ 부지경계선 평가 소음도표

단위 ; db(v)

진동배출시설	진 동 도	진동 감쇄효과	거리 감쇄	부지경계선 진동
분쇄기(50hp)	56.97	5.3	12	41.67

․ 부지경계선 진동도

La = 10 × LOg(10pwL/10 + 10pwL/10 + - - - - - + 10pwL/10)

= 10 × LOg(1041.67/10) = 41.67db(v)

* 보  정  표

항 목	내 용	보 정 치
관련시간대에 대한 진동발생시간의백분율	50%	0
시 간 별	(낮)06:00 -22:00	0
지 역 별	준 농 림 지 역	-5
계		-5

41.67db - 5db = 36.67db(v)

라. 폐기물 종류별 배출량 및 처리계획

1) 폐기물 배출 예상내역

발생 폐기물의 종 류	발 생 량
폐합성수지	10kg/일

2) 폐기물 발생시설 사양서

배출 시설명	용 량	수 량	비 고
선별공정

3) 폐기물(폐합성수지) 발생량 산출근거

․ 발생근거 : 선별작업시 abs류 합성수지 이외의 폐합성수지(불순물)가

섞여 있음

공정명	발생예상량(일)	월가동일수	월간배출예상량	연간배출예상량
선별공정	10kg/일	25일	10kg/일×25일 =250kg	5,000kg

4) 처리방안 : 발생되는 폐합성수지는 전량 일반폐기물 처리업체에 위탁처리

5. 주변환경도서

가. 위치도 : 도면참조

나. 공장입주로 인한 주변 환경에 미치는 영향

1) 대기 : 대기배출시설에 해당하는 시설이 있으나 집진시설을 설치하여 대기

환경배출 허용기준치 이하로 처리하여 대기중으로 배출하므로 주변

환경에 미치는 영향은 거의 없을것으로 사료됨

2) 수질 : 공정에 투입되는 용수의 사용이 전혀 없으며 공정중에서 배출되는 용수

또한 없으므로 주변환경에 미치는 영향은 거의 없을것으로 사료됨

3) 소음.진동 : 발생하는 소음은 방음실을 설치함으로써 배출시설 허용기준치

이하로 배출하고자 하며 본 사업장 주위에 인가나 기타 건물이 전혀

없으므로 주변환경에 미치는 영향은 거의 없을것으로 사료됨

상  호 : OOOOOOO(환경오염방지시설업체)

주  소 :

대표자 :              (인)