크로바 블럭 시공시방서

1.

작업준비

작업개시전 장비 작업이 끝난 비탈면에 설계도에 명시된 경사도를 잡기 위하여 각도자를 사용하여 전면 기준틀을 설치한다.

2. 법면 고르기 작업

(1) 면고르기에 있어서 법면블럭 밑부분 15cm 면이 지면에 밀착될 수 있을 정도로 지반로 평탄하게 고른다.

(2) 고르기 작업이 끝난 면의 요철은 ±3cm 를 넘어서는 안된다.

(3) 비탈면에 용수에 및 기타 원인으로 인하여 붕괴될 우려가 있을 때에는 즉시 감독관과 협의하여 다른 방법으로 변경, 시공토록 한다.

3. 경시 작업

법면 고르기 작업이 끝난 부분의 경사는 법면보호블럭의 높이보다 1.5cm 를 더한 여격을 두어 경시선을 늘린다.

이때 경시선의 간격은 종으로 법면 하단에서 상단 소단 까지 5m간격, 횡으로는 법면 하단에서 상단 소단 까지 3m 간격으로 경시선을 설치한다.

4. 블럭의 명칭

크로바 블럭

5. 블럭

설치

(1) 경시된 기준선에 의거 기초석을 중심으로 부재를 연결 정사각형으로 조립한다. 이때 블럭 상단면과 경시선 사이는 1.5cm 간격을 유지 하여야한다.

(2) 원부재는 설계도면에 도시된 근거로 현장 지질여건을 판단후 부재 높이의 반 정도를 파고  시공을 원칙으로 하며 ,잔듸 식생에 적절하지 못한 토사는 양질의 토사로 치환함을 원칙으로 한다.

(3) 원부재와 원부재의 연결 부위는 정확히 맞도록 설치 시공하여야 한다.

6. 흙체움및 다지기

(1) 종, 횡으로 사각형이 완전히 형성되고 부재 이음 부위가 결합이 완료되면 블록내부에 흙채움을 실시 한다. 흙은 잔디의 생장에 유리한 부식된 거름성분이 많은 것으로서, 블럭내에 가득히 채워가며 철저히 다짐한다.

(2) 흙을 다질 때에는 나뭇조각이나 큰돌, 기타불순물은 골라내며 다져야 한다.

7. 우천시 법면에 범람되는 우수가 없도록 주의하여야 한다.