태양열 조절 필름 시방서

1.  일반사항

가. 개요

본 시방서는  조절을 위해 유리에 부착하는 태양열 조절 필름에 대한 것이다. 태양열조절필름은 과도한 태양열 차단, 자외선 차단, 눈부심 차단, 실내장식의 변색/탈색 방지, 외관 개선을 위한 것이다.

태양에너지

나. 필름의 조건

품질

1) 태양에너지 차단율 : 60%이상

2) 자외선 차단율 : 99%이상

3) 긁힘방지 및 자외선차단 코팅

다. 필름색상 : Gray계열(사전 Sample 제시)

라. 품질보증기간 : 시공완료 후 3년

마. 시공 전 현장설명회

필름 시공 전에 현장에서 Sample 시공 후 감독관과 협의한다.

2. 제 품 명

3M, Solar Gard, LLumar Film과 동급이상의 제품

3. 시  공

계약자는 유리 및 유리시공 상태에 관한 다음 사항들을 세밀히 조사한 후 시공 하여야 한다.

가. 작업전

1) 유리표면의 이물, 곰팡이, 기름기, 먼지 등 필름의 접착력에 영향을 미치는 요인들을 제조사의 권장사항에 따라 제거한다.

2) 유리의 균열(crack), 요철 및 흠집 등이 있을 시 감독관의 협조를 받아 시공하고, 시공면을 깨끗이 청소하여 이물질이 없어야 한다.

3) 기타 유리의 파손 요인이 될 수 있는 유리 시공상의 문제점은 감독관의 승인을 받아 시공하여야 한다.

나. 필름의 부착시

필름부착용액을 사용하여 부착하여야 하며, 창문의 끝부분으로부터 필름을 약 1.2mm 띄워 시공하는 것이 일반적이지만 사전에 검토하여 승인받는다.

다. 이어붙임(Spices)

시공면이 필름의 표준면보다 넓을 때에는 시공자는 겹부침(Overlap Splice)이나 맞부침(Butt Splice)방법을 제시하여 이어붙임 방법과 위치를 승인 받은 후 시공하여야 한다.

※ 동일한 상자(Roll box)의 제품이라도 보관과정에서 양사이드 부위의 색상이 약간 달라질 수 있으으로 같은 부위가 서로 접하도록 이어 붙여야 한다.

라. 제조사의 Mark 부착

시공필름은 창문마다 제조사의 Mark를 부착하여야 한다.

마. 마무리작업

적절한 시공 도구를 이용하여 기포, 공기방울 등을 제거한다.

바. 공사 후

대청소를 실시하여 주위환경을 깨끗이 한다.

4. 공사기간

계약 후 7일 이내

5. 시공검사

일반적으로 3미터 거리에서 보았을 때 심각한 불량이 없으면 시공 합격으로 본다. 만약, 불합격된 경우에는 즉시 재시공하여 승인받아야 한다.