03110 말뚝재하시험

제1항 일반

사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 말뚝박기 시방에서 요구되는 말뚝재하시험에 관한 요건을 제시한다.

1. 재하시험은 시공자가 수행하고 독립적인 검사시험 기관이 입회하여 기록할 수도 있다.

1.1.2 관련시방서

1. 01330 품질관리 : 시험용역

2. 02222 땅파기 : 작업지면 및 시험기기 설치면 까지의 땅파기

3. 01320 박기말뚝

4. 03130 나무마찰말뚝

5. 03220 확대기초 말뚝

6. 03210 오거천공 콘크리트 주입말뚝

7. 03230 심초기초 말뚝

1.1.3 주요내용

1. 장비

2. 재하시험

1.3 참조규격

1.3.1 한국산업규격(KS) :

KS A 9001 - 9003 품질시스템규격

1.4 제출자료

1.4.1 자료제출요건 및 절차 : 01240 제출자료의 해당요건 참조

1.4.2 시공도면 : 시험방법 및 장비, 재하방법, 검증기기 등을 명시하여야 한다.

1.5 보증

품질

1.5.1 재하시험은 감리자의 승인을 받은 방법과 절차에 따라 전문기술자의 감독하에 실시해야 한다.

1.5.2 시험기록은 현장에 1부 비치해야 하며, 감리자의 요구가 있으면 사본을 제출해야 한다.

1.6 작업순서

1.6.1 말뚝박기의 위치와 표고는 명시된 대로 측지기사가 설정하고, 감리자의 확인을 받아야 한다.

1.6.2 작업은 01210 조정 및 회의의 해당요건에 따라 순서를 조정해야 한다.

1.6.3 작업순서는 시험중 다른 말뚝박기와 인접작업에 지장이 없도록 정해야 한다.

제2항 기자재

2.1 장비

2.1.1 장비의 기종, 재하장치, 하중 및 계기 : 말뚝박기 작업에 사용할 장비와 같은 종류로서 감리자의 승인을 받은 것이라야 한다.

2.1.2 수량 : 말뚝재하시험을 위해 1대의 시험발판을 갖추어야 한다.

제3항 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 현장조건이 시험을 위한 발판과 하중을 지탱할 수 있는지 확인해야 한다.

3.2 준비

3.2.1 시험장비를 위한 안정된 작업표고를 설정해야 한다.

3.3 재하시험

3.3.1 재하시험은 다음에 따라 실시해야 한다.

1. 지시된 위치에서 6개 지시말뚝을 시험해야 한다.

2. 처음 100개 말뚝에 대하여 1회 시험

3. 다음 250개 말뚝에 대하여 1회 시험

4. 다음 매 500개 말뚝에 대하여 1회 시험

3.3.2 말뚝은 설계하중의 2배 하중을 재하해야 한다.

3.3.3 재하시험후 말뚝의 허용 영구침하량은 5mm이내라야 한다.

3.3.4 시험한 말뚝이 명시된 요견을 만족하지 못하면 다른 말뚝으로 추가시험을 실시해야 한다.

3.4 현장품질관리

3.4.1 시험의 현장검사는 01330 품질관리의 해당 요건에 따라 실시한다.

3.4.2 시험방법과 결과를 관찰, 기록하게 하기 위하여 독립적인 검사기관을 고용할 수 있다.

3.4.3 기록에는 사용된 시험장비, 검증 및 기록방법, 시험결과, 사용된 말뚝박기 방법에 대한 건의 및 수정 등을 포함해야 한다.

3.4.4 시험한 말뚝의 실제치수와 위치, 시험으로 인한 이동 또는 비틀림 등을 정확하게 기록해야 한다.

3.5 장비제거

3.5.1 시험장비와 임시 재하장비는 시험후 현장에서 제거해야 한다.