05220 강재세로보

제 1 항 일반사항

1.1

적용범위

1.1.1 이 시방서는 명시된대로 강재의 세로보와 가로보를 공급, 설치하는 시방을 제시한다.

1.1.2 세로보(joist)와 가로보(girder)는 다음의 종류가 포함된다.

1. 복부판이 없는 강재세로보(K형)

2. 긴경간 강제세로보(LH형)

3. 깊은 긴경간 강재세로보(DLH형)

4. 가로보(G형)

1.1.3 주요내용 :

1. 제작

2. 가설

3. 현장페인트 칠

1.2 참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS) :

KS A9001-9003 품질시스템 규격

KS D3503 일반구조용 압연강재

KS D3515 용접구조용 압연강재

KS D8308 용융아연도금

1.3 제출자료

1.3.1 요건 및 절차 : 01240 제출자료 및 01260 시공도면, 제출자료 및 시료의 해당요건 참조

자료제출

1.3.2 시공도면 : 치수, 제작 및 시공의 상세, 쇠붙이, 정착재 및 부대품의 위치, 가설 및 설치의 상세를 세로보, 가로보 및 관련 강재의 상세한 시공도면을 작성하여 감리자의 승인을 받아야 한다.

1.3.3 확인서 : 명시된 세로보와 가로보의 설계가 경험있는 구조기술사의 감독하에서 작성되어 점검 및 검수되었다는 확인서 제출

1.4 품질보증

1.4.1 용접공의 자격 및 용접절차 : 05110 용접공의 해당요건 참조

제 2 항 기자재

2.1 재료 및 제작

2.1.1 세로보 및 가로보 : 세로보의 재료와 제작은 명시된 세로보와 가로보의 형식에 대한 관련시방서의 해당요건에 합치해야 한다.

2.1.2 부대품

1. 정착재 및 볼트 : 볼트와 스터드, 너트 및 워셔는 해당 KS 규격의 요건에 합치해야 하며, KS D3808에 따라 용융아연도금한 것이라야 한다.

2. 긴결재 및 부대품 : 완전하고 마무리된 설치를 위해 필요한 정착재와 긴결재, 워셔, 고리 및 부대품을 갖추어야 한다. 긴결재는 스테인레스강재, 도금강재, 캐드뮴 도금한 강재 또는 기타 비부식금속이라야 한다. 바닥판 또는 지지판은 해당요건에 합치하는 강판재라야 한다.

2.1.3 공장페인트 칠 : 강재세로보와 가로보는 해당요건에 따라 적절하게 청소해서 페인트칠을 해야 한다.

2.3 검사 및 시험

2.3.1 시공자는 관련시방서의 해당요건에 따라 제작자의 검사를 요구해야 하며, 검사결과는 1.3에 명시된대로 감리자에게 제출해야 한다.

2.3.2 재료, 제작 및 용접은 제작자의 공장에서 감리자가 육안검사 방법으로 검사한다. 감리자는 의문이 있는 작업에 대하여 추가 검사와 시험을 실시할 권한을 가지며, 시험은 비파괴시험방법에 의한다.

2.3.3 감리자의 검사와 시험에 대한 비용은 발주자가 부담한다. 그러나 이러한 검사와 시험이 어느 부분의 공사가 관련시방서에 명시된 요건에 만족하지 못하는 것으로 나타나면 반복된 검사와 시험에 대한 비용을 포함하고, 이러한 불합격으로 필요하게된 모든 비용은 시공자가 부담해야 한다.

제 3 항 시공

3.1 가설

3.1.1 강재세로보와 가로보는 계약도면, 검토해서 수락된 제출자료 및 명시된 세로보와 가로보의 형식에 대한 관련시방서에 따라 가설해야 한다.

3.1.2 세로보는 긴결하기전에 정확하게 정열해서 조정해야 한다. 접합판은 명시된 곳에서만 허용된다. 압축부재의 접합판에 대한 긴결은 맞댄 표면이 접촉된 후에 실시해야 한다. 지지면과 영구적으로 접촉되어 있을 표면은 부재를 조립하기전에 청소해야 한다.

3.1.3 세로보는 설정된 기선과 표고에 정확하게 가설해야 하며, 볼트조임이 시작되기전에 수직하면서 솟음에 대해 명시된 여유를 두고 수평해야 한다. 필요한대로 임시버팀을 하고 가설, 정착 및 연결이 완료될 때까지 버팀은 제자리에 유지해야 한다.

3.1.4 강재쇄기와 정착볼트의 조정너트를 사용해서 적절한 표고에서 정확하게 그라우팅을 해야하는 바닥판, 지지판 및 상현재의 단부 등은 지지해 두어야 한다.

3.1.5 그라우팅은 04342 무수축 그라우트에 명시된 요건에 합치해야 한다.

3.1.6 상현재 및 하현재에 대한 수평연결은 명시된대로 그리고 관련시방서의 해당요건에 따라 설치해야 한다.

3.2 현장페인트 칠 : 가설후에 모든 현장볼트, 현장용접 및 마모된 부분은 공장 도장에 맞추어 부분페인트칠을 해야 한다. 표면은 페인트의 부착에 필요하고, 부식방지를 위해 필요한대로 적절하게 청소해야 한다. 페인트는 공장페인트칠에 사용된 것과 같은 것을 사용해야 한다.