01450 계약종료

제 1 항 일반사항

1.1 범위

적용

1.1.1 이 시방서는 공사종료절차, 최종청소, 조정, 공사기록문서, 운전 및 유지관리자료 그리고 개별 제품시방에서 직접 참조할 수 있는 제품보증 등에 관한 요건을 제시한다.

1.1.2 관련시방서

1. 01410 임시시설물 및 임시관제：공사진행단계의 청소

2. 01450 계약종료：설비의 시운전, 시험, 조정 및 평형

1.1.3 주요내용

1. 계약종료절차

2. 최종현장청소

3.

조정

4. 공사기록문서

5. 운전 및 유지관리자료

6. 예비부품 및 유지관리제품

7. 제품보증서 및 보증서

8. 유지보수

1.2 계약종료절차

1.2.1 계약도서가 검열되고, 공사의 검사가 완료되고, 공사가 계약도서에 따라 완성되고 감리자의 검열을 위해 준비되어 있다는 서면확인서를 제출해야 한다.

1.2.2 관계기관이 요구하는 제출자료를 발주자 또는 감리자에게 제출해야 한다.

1.2.3 조정된 계약금액, 기수령액 및 수령잔액을 명기한 최종 기성불신청서를 제출해야 한다.

1.2.4 발주자는 시설물의 전부 또는 일부를 점용할 수 있다.

1.3 최종현장청소

1.3.1 준공검사전에 최종현장청소를 해야 한다.

1.3.2 내외부의 유리, 시선이 노출된 표면은 청소하고, 명판, 얼룩 및 이물질은 제거하고; 투명하고 미끄러운 표면은 닦고, 부드러운 표면은 진공소제를 해야 한다.

1.3.3 기기와 정착물은 청소할 표면과 재료에 적합한 청소재료로 청결한 상태로 청소해야 한다.

1.3.4 운전 기기의 여과지는 청소 또는 대체해야 한다.

1.3.5 지붕, 고랑, 홈통 및 배수계통에서 부스러기를 제거해야 한다.

1.3.6 현장은 청소하고, 포장구역은 비질하고, 조경구역의 표면은 반듯하게 긁어 주어야 한다.

1.3.7 폐자재와 잉여자재, 쓰레기 및 임시시설물은 현장에서 제거해야 한다.

1.4 조정

1.4.1 운전제품과 기기는 조정해서 원활하고 지장이 없이 운전되게 해야 한다.

1.5 공사기록문서

1.5.1 현장에는 다음의 기록문서 1부를 비치해야 하며, 공사의 실제변경사항을 기록해야 한다.

1. 도면

2. 시방서

3. 추가사항

4. 설계변경지시서와 계약수정사항

5. 검열된 시공도면, 제품자료 및 시료

6. 제작자의 조립, 설치 및 조정에 대한 지침서

1.5.2 발주자가 장래에 참조할 수 있도록 완벽하고, 정확하게 기재해야 한다.

1.5.3 기록문서는 공사에 사용된 문서와 분리해서 보관해야 한다.

1.5.4 공사진척에 따르는 정보를 기록해야 한다.

1.5.5 시방서에는 다음 사항을 포함해서 실제 설치된 제품의 설명을 제품항에 표시해서 기록해야 한다.

1. 제작자의 명칭, 제품모델 및 번호

2. 제품의 대체 또는 변경사항

3. 추가와 수정사항에 의한 설계변경

1.5.6 도면과 시공도면에는 각 항목을 표시하고, 다음 사항을 포함하는 실제시공을 기록해야 한다.

1. 마무리된 바닥면에서 잰 기초의 깊이

2. 영구적인 부지공사에 관련시켜 측정한 지중설비와 부품의 수평 및 수직위치

3. 보이고 접근할 수 있는 공사물에 관련시켜 측정한 매설된 내부설비와 부품의 수평 및 수직위치

4. 치수와 상세의 현장변경사항

5. 당초의 계약도면에 없는 상세

1.5.7 공사기록문서는 최종기성불신청서와 함께 제출해야 한다.

1.6 운전 및 유지관리자료

1.6.1 자료는 감리자가 지정하는 규격지의 치수로 바인더에 철해서 제출해야 한다.

1.6.2 바인더의 표지에는 운전 및 유지관리자료, 공사명, 바인더가 여러개일 경우, 각 바인더의 해당 주제 등을 기재해야 한다.

1.6.3 바인더의 내용물은 내부에 페이지 디바이더로 구분해야 한다.

1.6.4 각 책에는 각 제품 또는 계통을 구별해서 목차를 작성해야 하며, 다음의 3개 편으로 구성한다.

1. 제 1 편：감리자, 시공자, 하도급시공자 및 주요 기기납품업자의 이름, 주소 및 전화번호 등 명부

2. 제 2 편：계통별, 시방서별로 분류된 운전 및 유지관리지침서와 항목별 하도급시공자 및 납품업자의 이름, 주소 및 전화번호, 그리고 다음에 열거한 사항

가. 주요설계기준

나. 기기목록

다. 부품목록

라. 운전지침서

마. 기기 및 계통에 대한 유지관리지침서

바. 청소방법 및 재료, 유해한 약품에 대한 특별 주의사항 등을 포함한 특수마무리에 대한 보수지침서

3. 제 3 편： 다음 사항을 포함한 공사문서 및 확인서

가. 시공도면과 제품자료

나. 공기 및 물의 수지보고서

다 확인서

라. 제품보증서의 원본 또는 사본

1.6.5 준공검사 15일전에 완본의 사부 1부를 제출해야 한다. 이 사본은 준공검사후에 감리자의 검토소견을 붙여 반환되며, 최종제출전에 요구된대로 내용을 수정해야 한다.

1.6.6 준공검사 후 10일 내에 수정본 2부를 제출해야 한다.

1.7 예비부품 및 유지관리제품

1.7.1 예비부품, 유지관리 및 과외제품은 해당 개별시방서에 명시된 수량으로 제공해야 한다.

1.7.2 최종기성불 지불전에 공사현장 또는 지정된 위치에 납품하고 수령증을 받아야 한다.

1.8 제품보증서 및 보증서

1.8.1 공증된 사본 2부를 제출해야 한다.

1.8.2 하도급시공자, 납품업자 및 제작자로부터 명의이전이 가능한 제품보증서를 시행해서 내용목차를 작성하고, 견고한 바인더에 철해야 한다.

1.8.3 최종기성불신청전에 제출해야 한다.

1.8.4 준공일을 초과해서 지연된 공사항목에 대해서는 검수 후 10이내에 갱신된 자료를 제출하고, 보증기간이 시작되는 검수일자를 명기해야 한다.

1.9 유지보수

1.9.1 보증기간중 해당시방서에 명시된 보수와 유지관리를 제공해야 한다.

1.9.2 신뢰할 수 있는 운전에 적합한 빈도로 계통의 부분을 점검하고 필요한대로 청소, 조정 및 윤활유주입을 해야 한다.

1.9.3 필요할 때마다 부품을 수리 또는 대체하고, 부품은 당초 부품의 제작자가 생산한 것을 사용해야 한다.

1.9.4 유지보수는 발주자의 사전서면도의가 없이는 다른 대리인이나 하도급시공자에게 양도 또는 이전해서는 아니 된다.

제 2 항 기자재： 해당 없음

제 3 항 시공： 해당 없음