01530 세굴 및 퇴사방지

제 1 항 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 땅파기한 구역, 둑쌓기, 임시 흙쌓기 및 기타 세굴될 수 있는 구역에서의 세굴을 방지하고, 배수계통의 유사침전과 오염을 억제하는 시방을 제시한다.

1.1.2 시방서

관련

1. 02220 토공：남는 흙재료의 되메우기 및 처치

2. 02510 비탈면 보호 및 보강토공

1.1.3 주요내용

1. 세굴방지

2. 퇴사방지

3. 구조물의 철거

1.2 제출

자료

1.2.1 자료제출요건 및 절차：01240 제출자료의 해당요건 참조

1.2.2 세굴 및 퇴사방지 계획서

1. 착공계 제출후 30일 이내에 계획서를 6부 작성하여 감리자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

2. 계획서에는 계획된 임시구조물, 방호벽, 낮은 둑, 침사지 등의 위치 및 완벽한 설계와 시공상세를 나타내어야 한다.

3. 시공자의 계획서에 대한 승인이 세굴 및 퇴사방지시설을 안전하고 체계적인 방법으로 설계, 시공, 운전 및 유지관리하고, 홍수나 폭우유출 또는 예측하지 못한 사정으로 방지구조물과 기기에 손상을 보수해야 하는 시공자의 책임을 감면해주는 것은 아니다.

1.3 일반요건

1.3.1 시공자는 작업장 주위로 폭우유출 유로를 변경하거나 폭우유출의 운반된 유토를 저류해서 공사구역내의 세굴을 방지하고, 배수계통의 유토퇴적과 오염을 억제하여야 한다.

1.3.2 시공자는 시공작업을 관리해서 과다한 유사와 침전물이 폭우유출로 배수계통에 유입하지 않게 해야 한다.

1.3.3 시공자는 수질오염방지에 관련되는 법규를 준수해야 한다.

제 2 항 기자재 : 해당 없음

제 3 항 시공

3.1 세굴방지

3.1.1 개착한 땅파기, 도랑파기, 둑쌓기 등은 폭우유출로 흙이 노출된 구역과 파낸 흙더미가 세굴되는 것을 방지하는데 필요한 대로 방호벽, 낮은 둑, 보통제방, 방수막 덮개 등으로 보호해야 한다.

3.1.2 임시쌓기한 흙재료는 세굴되지 않게 보호해야 한다.

3.1.3 자연배수로가 시공활동으로 차단된 경우에는 현장에서의 유출이나 시공활동에서 생긴 물이 자연배수로에 유입되지 않도록 수로를 보호해야 한다.

3.2 퇴사방지

3.2.1 유사침전지는 폭우유출시에 개천, 배수계통 및 하수도로 유사가 유입하는 것을 방지하기 위하여 경제적인 수단이 될 때만 만들어야 한다.

3.2.2 유사는 땅파기와 되메우기 및 효과적인 억제수단을 계획해서 억제해야 한다.

3.3 구조물의 철거: 세굴 및 유사방지 구조물과 시설물은 해당작업이 완료되면 현장에서 제거해야 한다.